**Місячний паспорт фізико-хімічних показників природного газу**

**Г-д Івацевичі-Долина ІІІ** (ГРС Витвиця)

**за липень місяць 2015 р.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування ФХП газу** | **Фактичні результати аналізу газу в період** | | |
| 01.07.2015-13.07.2015 | 14.07.2015-20.07.2015 | 21.07.2015-03.08.2015 |
| Метан, % об. | **91,961** | **92,141** | **92,544** |
| Етан, % об. | **4,659** | **4,693** | **4,234** |
| Пропан, % об. | **0,821** | **0,689** | **0,729** |
| Бутани, % об. | **0,38** | **0,333** | **0,359** |
| Пентани, % об. | **0,139** | **0,128** | **0,146** |
| Гексани+вищ.,% об. | **0,086** | **0,023** | **0,154** |
| Азот, % об. | **0,663** | **0,558** | **0,581** |
| Діоксид вуглецю, % об. | **1,285** | **1,432** | **1,250** |
| Кисень, % об. | **0,006** | **0,003** | **0,003** |
| Густина хроматографічна, кг/м3 | **0,7367** | **0,7339** | **0,7344** |
| Теплота згорання (нижча), ккал/м3 | **8358** | **8310** | **8348** |
| Число Воббе (вище), ккал/м3 | **11839** | **11797** | **11847** |
| Сірководень, г/м3 | **0,0002** | **-** | **-** |
| Меркаптанова сірка, г/м3 | **0,0003** | **-** | **-** |
| Механічні домішки, г/м3 | **менше 0,0005** | **-** | **-** |