**Місячний паспорт фізико-хімічних показників природного газу**

**Г-д Угерсько-Ів-Франківськ-Чернівці** (ГРС Калуш 2, Войнилів, Майдан)

**за липень місяць 2015 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування ФХП газу** | **Фактичні результати аналізу газу в період** |
| 01.07.2015-13.07.2015 | 14.07.2015-20.07.2015 | 21.07.2015-03.08.2015 |
| Метан, % об. | **92,525** | **93,089** | **92,518** |
| Етан, % об. | **3,511** | **3,133** | **3,137** |
| Пропан, % об. | **1,471** | **1,301** | **1,364** |
| Бутани, % об. | **0,667** | **0,628** | **0,665** |
| Пентани, % об. | **0,253** | **0,2** | **0,264** |
| Гексани+вищ.,% об. | **0,190** | **0,028** | **0,192** |
| Азот, % об. | **0,747** | **1,094** | **1,166** |
| Діоксид вуглецю, % об. | **0,631** | **0,524** | **0,690** |
| Кисень, % об. | **0,005** | **0,003** | **0,004** |
| Густина хроматографічна, кг/м3 | **0,7416** | **0,7313** | **0,7415** |
| Теплота згорання (нижча), ккал/м3 | **8531** | **8396** | **8459** |
| Число Воббе (вище), ккал/м3 | **12038** | **11938** | **11941** |
| Сірководень, г/м3 | **0,0002** | **-** | **-** |
| Меркаптанова сірка, г/м3 | **0,0003** | **-** | **-** |
| Механічні домішки, г/м3 | **менше 0,0005** | **-** | **-** |