УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ»

Угерське ВВРіСП

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 018/13 термін дії до 04.02.2018

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого Стрийським ВУПЗГ ПВВГ ДКС Більче-Волиця ВЗГ 5,5 МПа

газопроводу Більче-Волиця-Івацевичі– Долина , Ду 1200 за період

з 01.07.2015 р. по 03.08.2015 р.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число місяця | Компонентний склад, % об | | | | | | | | | | Точка роси вологи  (Р=4 МПа),°С | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча,  ккал/м3 | Число Воббе вище,  ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| Метан | Етан | Пропанн | Ізо-бутан | Н-бутан | Пентани | Гексани та  вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень |
| При 20°С,  101,325 кПа | | |
| 01.07.2015 | 89,872 | 5,003 | 1,142 | 0,120 | 0,192 | 0,097 | 0,048 | 1,632 | 1,889 | 0,005 |  | 0,7514 | 8260 | 11585 | відсутн. | відсутн. | відсутн. |  |
| 02.07.2015 | 89.861 | 5.005 | 1.132 | 0.125 | 0.192 | 0.095 | 0.046 | 1.649 | 1.890 | 0.005 |  | 0.7514 | 8257 | 11581 |  |  |  |  |
| 03.07.2015 | 89,738 | 5,069 | 1,169 | 0,122 | 0,195 | 0,096 | 0,046 | 1,643 | 1,917 | 0,005 |  | 0,7525 | 8264 | 11582 |  |  |  |  |
| 06.07.2015 | 89,448 | 5,184 | 1,208 | 0,126 | 0,193 | 0,097 | 0,051 | 1,645 | 2,041 | 0,007 |  | 0,7554 | 8268 | 11566 |  |  |  |  |
| 27.07.2015 | 89,858 | 4,973 | 1,179 | 0,114 | 0,184 | 0,092 | 0,053 | 1,597 | 1,945 | 0,005 |  | 0,7519 | 8258 | 11579 |  |  |  |  |
| 28.07.2015 | 89.846 | 4.956 | 1.196 | 0.117 | 0.187 | 0.092 | 0.072 | 1.591 | 1.937 | 0.006 |  | 0.7526 | 8267 | 11586 |  |  |  |  |
| 29.07.2015 | 89,997 | 4,876 | 1,170 | 0,117 | 0,183 | 0,089 | 0,046 | 1,607 | 1,909 | 0,006 |  | 0,7507 | 8250 | 11578 |  |  |  |  |
| 30.07.2015 | 90,018 | 4,854 | 1,132 | 0,116 | 0,178 | 0,097 | 0,078 | 1,615 | 1,904 | 0,008 |  | 0,7511 | 8255 | 11581 |  |  |  |  |
| 31.07.2015 | 89,507 | 5,175 | 1,240 | 0,118 | 0,192 | 0,092 | 0,050 | 1,609 | 2,012 | 0,005 |  | 0,7549 | 8274 | 11577 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник Угерського ВВР і СП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.Корчак\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія прізвище підпис дата

Керівник лабораторії ­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Павлів\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лаборатрія, де здійснювались аналізи газу прізвище підпис дата