Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018р.

**ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ**

переданого **Бібрським ЛВУМГ** та прийнятого **Стрийським УЕГГ\_\_\_\_\_\_ГРС В. Дідушичі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

газопроводу **\_\_\_\_\_ Івацевичі – Долина ІІ н. \_\_\_\_\_\_\_**

за **\_липень\_2015 р.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число місяця | Компонентний склад , % об. | | | | | | | | | | Точка роси вологості  (Р=40 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |
| при 20 о С ,  101,325 кПа | | | |
| **1.07** | **95,290** | **2,454** | **0,702** | **0,105** | **0,114** | **0,046** | **0,007** | **0,855** | **0,423** | **0,004** | **-** | **0,7058** | | **8178** | **11848** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **7.07** | **89,277** | **5,248** | **1,211** | **0,114** | **0,184** | **0,090** | **0,042** | **1,684** | **2,145** | **0,005** | **-** | **0,7564** | | **8253** | **11537** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **14.07** | **91,074** | **4,581** | **1,121** | **0,117** | **0,174** | **0,073** | **0,029** | **1,362** | **1,464** | **0,005** | **-** | **0,7408** | | **8270** | **11684** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **21.07** | **89,896** | **5,026** | **1,136** | **0,117** | **0,183** | **0,090** | **0,031** | **1,641** | **1,876** | **0,004** | **-** | **0,7505** | | **8251** | **11581** | **Не вияв.** | **Не вияв.** | **Не вияв.** | - |
| **28.07** | **89,911** | **4,944** | **1,190** | **0,116** | **0,184** | **0,086** | **0,041** | **1,599** | **1,922** | **0,006** | **-** | **0,7512** | | **8255** | **11580** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

**Керівник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Бібрського ЛВУМГ\_\_\_\_ Саловський Б.Й\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Підрозділ підприємства, якому підпорядкована лабораторія Прізвище підпис**

**Керівник ВХАЛ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Хімік \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Роїк Г.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Лабораторія , де здійснювались аналізи газу прізвище підпис**