УМГ «ЛЬВІВТРАНСГАЗ»

Угерське ВВРіСП

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 018/13 термін дії до 04.02.2018

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого Стрийським ВУПЗГ ПВВГ ДКС Угерсько

газопроводу КЗУ ІІ –Угерсько. Ду 1000 за період

з 02.07.2015 р. по 03.08.2015 р.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число місяця | Компонентний склад, % об | Точка роси вологи(Р=4 МПа),°С | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча,ккал/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| Метан | Етан | Пропанн | Ізо-бутан | Н-бутан | Пентани | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень |
| При 20°С,101,325 кПа |
| 02.07.2015 | 91,356 | 4,973 | 0,812 | 0,124 | 0,222 | 0,132 | 0,189 | 0,700 | 1,486 | 0,006 |  | 0,7436 | 8381 | 11817 | відсутн. | відсутн. | відсутн. |  |
| 06.07.2015 | 92.052 | 4.524 | 0.760 | 0.124 | 0.198 | 0.112 | 0.072 | 0.815 | 1.335 | 0.008 |  | 0.7347 | 8303 | 11781 |  |  |  |  |
| 09.07.2015 | 91,782 | 4,499 | 0,833 | 0,121 | 0,217 | 0,129 | 0,084 | 0,865 | 1,464 | 0,006 |  | 0,7383 | 8308 | 11759 |  |  |  |  |
| 13.07.2015 | 91,936 | 4,270 | 0,772 | 0,120 | 0,198 | 0,120 | 0,093 | 0,869 | 1,614 | 0,008 |  | 0,7377 | 8270 | 11711 |  |  |  |  |
| 16.07.2015 | 93,158 | 4,069 | 0,679 | 0,120 | 0,174 | 0,106 | 0,060 | 0,532 | 1,097 | 0,005 |  | 0,7258 | 8295 | 11844 |  |  |  |  |
| 20.07.2015 | 93,054 | 4,083 | 0,823 | 0,130 | 0,191 | 0,120 | 0,065 | 0,653 | 0,875 | 0,006 |  | 0,7266 | 8333 | 11890 |  |  |  |  |
| 23.07.2015 | 93,550 | 3,697 | 0,756 | 0,128 | 0,194 | 0,122 | 0,066 | 0,655 | 0,827 | 0,005 |  | 0,7231 | 8305 | 11881 |  |  |  |  |
| 27.07.2015 | 93,404 | 3,776 | 0,770 | 0,125 | 0,192 | 0,110 | 0,059 | 0,662 | 0,896 | 0,006 |  | 0,7240 | 8299 | 11865 |  |  |  |  |
| 30.07.2015 | 93,630 | 3,651 | 0,796 | 0,127 | 0,196 | 0,120 | 0,076 | 0,627 | 0,770 | 0,007 |  | 0,7228 | 8316 | 11899 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник Угерського ВВР і СП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.Корчак\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія прізвище підпис дата

Керівник лабораторії ­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Павлів\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Лаборатрія, де здійснювались аналізи газу прізвище підпис дата