{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["Назви","СЕРТИФIКАТ","ОПИС","Macros","Module2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":3,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":130,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[{"sheet":"Macros","index":3,"reason":"part_missing"},{"sheet":"Module2","index":4,"reason":"part_missing"}],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Назви","index":0,"n_rows":55,"n_cols":9,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[1,"з ГРС Великі Мости",1,2,null,null,null,1,"Івацевичі - Долина ІІ"]
[2,"з ГРС Волиця",1,2,null,null,null,2,"Івацевичі - Долина ІІІ"]
[3,"з ГРС Добротвір",1,2,null,null,null,3,"К-Бузька- Рівне"]
[4,"з ГРС  Червоноград",1,2,null,null,null,4,"Дашава - Мінск"]
[5,"з ГРС Перетоки",1,2,null,null,null,5,"КЗУ"]
[6,"з ГРС Сокаль",1,2]
[7,"з ГРС Тартаків",1,2]
[8,"Західно Українське ВУ по видобутку вугілля",1,2]
[9,"Червоноградський завод  ЗБВ",1,2]
[10,"з ГРС Бортків",1,2]
[11,"з ГРС Буськ",1,2]
[12,"Вовчковці",1,2]
[13,"з ГРС Задвір\"я",1,2]
[14,"з ГРС Золочів",1,2]
[15,"з ГРС Новоселище",1,2]
[16,"з ГРС Почапи",1,2]
[17,"Червоноградська АГНКС",1,3]
[18,"Зборів УЕГГ",1,3]
[19,"Добротвірська ТЕС",1,4]
[20,"Червоноградське УЕГГ",1,4]
[21,"Буське УЕГГ",1,4]
[22,"Золочівське УЕГГ",1,4]
[23,"Залозецький спиртзавод",1,2]
[24,"**********************"]
[25,"з ГРС Броди",2,2]
[26,"з ГРС Вузлове",2,2]
[27,"з ГРС Завидче",2,2]
[28,"з ГРС Звижень",2,2]
[29,"з ГРС Корсів",2,2]
[30,"з ГРС Корчин",2,2]
[31,"з ГРС Лопатин",2,2]
[32,"з ГРС Оглядів",2,2]
[33,"з ГРС Підкамінь",2,2]
[34,"Радехівський цукровий завод",2,2]
[35,"Pівненське ЛВ УМГ",2,4]
[36,"Бродівське УЕГГ",2,4]
[37,"Радехівське УЕГГ",2,4]
[38,"*************************"]
[39,"з ГРС Воля Жовтанецька",3,2]
[40,"з ГРС Добросин",3,2]
[41,"з ГРС Жовква",3,2]
[42,"з ГРС Стрептів"]
[43,"з ГРС Кам\"янка-Бузька",3,3]
[44,"з ГРС Колодно",3,2]
[45,"з ГРС Новий Став",3,2]
[46,"з ГРС Новий Яричів",3,2]
[47,"Жовківське УЕГГ",3,4]
[48,"Кам\"янка-Бузьке УЕГГ",3,4]
[49,"Газопровід Івацевичі-Долина кран 2-9"]
[50,"Сокальське УЕГГ",1,4]
[51,"з ГРС Ремезівці"]
[52,"ДП \"Карбон\""]
[53,"Буський склозавод"]
[54,"Сокальський тепличний комбінат"]
[55,"ПАТ \"Львівгаз\"",1,2]

{"sheet":"СЕРТИФIКАТ","index":1,"n_rows":49,"n_cols":22,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,19],[37,8,38,8],[7,9,7,11],[7,13,7,15],[11,6,12,6],[10,13,11,13],[12,13,12,15],[30,1,30,19],[33,1,33,4],[33,5,33,8],[33,9,33,11],[33,13,33,15],[36,1,38,1],[36,2,36,11],[36,18,38,18],[37,6,38,6],[36,13,37,13],[36,14,37,14],[38,13,38,15],[36,17,38,17],[36,15,37,15],[36,19,38,19],[36,16,38,16],[10,19,12,19],[10,16,12,16],[11,8,12,8],[11,9,12,9],[11,10,12,10],[11,11,12,11],[10,14,11,14],[10,15,11,15],[26,2,26,19],[37,9,38,9],[37,10,38,10],[37,11,38,11],[37,2,38,2],[37,3,38,3],[10,1,12,1],[3,1,3,19],[7,1,7,4],[10,17,12,17],[10,18,12,18],[11,2,12,2],[11,3,12,3],[5,1,5,19],[10,2,10,11],[11,7,12,7],[6,4,6,19],[49,2,49,19],[7,5,7,8],[10,12,12,12],[11,4,12,4],[11,5,12,5],[47,2,47,19],[37,4,38,4],[37,5,38,5],[37,7,38,7],[37,12,38,12],[21,1,21,2],[44,1,44,2],[21,3,21,18],[44,3,44,19],[32,1,32,19],[24,2,24,19]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,42]
[]
[null,"Паспорт "]
[null,"фізико-хімічних показників природного газу"]
[null,"переданого по газопроводу",{"$f":"VLOOKUP(U1,Назви!H1:I5,2,FALSE)","v":"КЗУ"},"та прийнятого",{"$f":"VLOOKUP(V1,Назви!A1:B56,2,FALSE)","v":"з ГРС Стрептів"},null,null," "]
[null,{"$f":"CONCATENATE(B5,\" \",C5,\" \",D5,\" \",E5,\" \",F5,\" \",H5)","v":"переданого по газопроводу КЗУ та прийнятого з ГРС Стрептів   "}]
[null,null,null,"                                                                                                                                                     "," ГРС Бортків, ГРС Буськ, ГРС Золочів, ГРС Звижень, ГРС Підкамінь, ГРС Новоселище, ГРС Ремезівці, ГРС Почапи"]
[null,null,null,null,null,"за період з",null,null,null,"24.02.2015р.",null,null,"по"]
[]
[]
[null,"Число місяця","Компонентний склад, об\"ємна часта,%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Точка роси вологи (Р=40кгс.см2), С","Теплота згоряння нижча ккал/м3","Густина кг/м3","Число Воббе вище, ккал/м3","Маса механічних домішок, г/м3","Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3","Масова концентрація сірководню, г/м3","Добова витрата газу тис.м3"]
[null,null,"Метан","Етан","Пропан","ізо-бутан","н-бутан","пентани","Гексани та вищі","Азот","Діоксид вуглецю","Кисень"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"при 20 С, 101,325 кПа"]
[null,null,null,null,null,{"$f":" Расчет_Хроматэк_Газ(\"изо-бутан\",\"Об.%\")","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,{"$f":" Расчет_Хроматэк_Газ(\"нео-пентан\",\"Об.%\")","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
[null,null,null,null,null,{"$f":" Расчет_Хроматэк_Газ(\"н-бутан\",\"Об.%\")","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,{"$f":" Расчет_Хроматэк_Газ(\"изо-пентан\",\"Об.%\")","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":" Расчет_Хроматэк_Газ(\"н-пентан\",\"Об.%\")","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
[null,"2015-02-03",97.335999999999999,1.49,0.254,4.3999999999999997E-2,3.7999999999999999E-2,8.0000000000000002E-3,1E-3,0.69,0.13400000000000001,5.0000000000000001E-3,null,8058,0.68700000000000006,11842]
[null,"2015-02-10",97.212999999999994,1.544,0.27400000000000002,4.7E-2,4.2000000000000003E-2,1.4E-2,1E-3,0.71599999999999997,0.14399999999999999,5.0000000000000001E-3,null,8064,0.68799999999999994,11841]
[null,"2015-02-17",97.192999999999998,1.5609999999999999,0.27200000000000002,4.5999999999999999E-2,0.04,1.2999999999999999E-2,1E-3,0.72499999999999998,0.14399999999999999,5.0000000000000001E-3,null,8063,0.68799999999999994,11840]
[null,"2015-02-24",95.772000000000006,2.17,0.66300000000000003,0.1,0.108,4.1000000000000002E-2,5.0000000000000001E-3,0.84199999999999997,0.29399999999999998,5.0000000000000001E-3,null,8162,0.70199999999999996,11861]
[]
[null,null,null,"Відповідає ГОСТу    5542-87"]
[]
[null,null,null,null,"Начальник Волинського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Цьома Ю.О"]
[]
[null,null,null,null,"Хімік ІІ кат.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Куровська Н.І."]
[]
[]
[null,"_",null,null,null,null,null,"_",null,null,null,null,null,"_",null,null,null,null,null,"_"]
[]
[null,"Протокол фізико-хімічних параметрів природного газу"]
[null,"переданого"," ","та прийнятого"," ","ГВС (ПВВГ,СВГ)",null," "]
[null,{"$f":"B6","v":"переданого по газопроводу КЗУ та прийнятого з ГРС Стрептів   "}]
[null,null,null,null,null,"за період з",null,null,null,{"$f":"J8","v":"24.02.2015р."},null,null,"по",{"$f":"N8","v":"00:00:00"}]
[]
[]
[null,"Число місяця","Компонентний склад, об\"ємна часта,%",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Теплота згоряння нижча ккал/м3","Густина кг/м3","Число Воббе вище, ккал/м3","Маса механічних домішок, г/м3","Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3","Масова концентрація сірководню, г/м3","Добова витрата газу тис.м3"]
[null,null,"Метан","Етан","Пропан",{"$f":"F12","v":"ізо-бутан"},{"$f":"G12","v":"н-бутан"},"пентани","Гексани та вищі","Азот","Діоксид вуглецю","Кисень","Точка роси вологи (Р=40кгс.см2), С"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"при 20 С, 101,325 кПа"]
[null,{"$f":"B17","v":"2015-02-03"},97.335999999999999,1.49,{"$f":"E17","v":0.254},4.3999999999999997E-2,3.7999999999999999E-2,8.0000000000000002E-3,1E-3,0.69,0.13400000000000001,{"$f":"L17","v":5.0000000000000001E-3},{"$f":"M17","v":0},8058,{"$f":"O17","v":0.68700000000000006},11842,0,0,0,0]
[null,"2015-02-10",97.212999999999994,1.544,{"$f":"E18","v":0.27400000000000002},4.7E-2,4.2000000000000003E-2,1.4E-2,1E-3,0.71599999999999997,0.14399999999999999,5.0000000000000001E-3,{"$f":"M18","v":0},{"$f":"N18","v":8064},{"$f":"O18","v":0.68799999999999994},{"$f":"P18","v":11841},0,0,0,0]
[null,"2015-02-17",97.192999999999998,1.5609999999999999,0.27200000000000002,4.5999999999999999E-2,0.04,1.2999999999999999E-2,{"$f":"I19","v":1E-3},0.72499999999999998,0.14399999999999999,5.0000000000000001E-3,{"$f":"M19","v":0},{"$f":"N19","v":8063},{"$f":"O19","v":0.68799999999999994},11840,0,0,0,0]
[null,{"$f":"B20","v":"2015-02-24"},95.772000000000006,2.17,{"$f":"E20","v":0.66300000000000003},0.1,{"$f":"G20","v":0.108},4.1000000000000002E-2,5.0000000000000001E-3,0.84199999999999997,0.29399999999999998,5.0000000000000001E-3,{"$f":"M20","v":0},{"$f":"N20","v":8162},{"$f":"O20","v":0.70199999999999996},{"$f":"P20","v":11861},0,0,0,0]
[null,"00:00:00",0,0,0,0,{"$f":"G21","v":0},0,0,0,0,0,{"$f":"M21","v":0},{"$f":"N21","v":0},{"$f":"O21","v":0},0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"B22","v":"00:00:00"},null,{"$f":"D22","v":"Відповідає ГОСТу    5542-87"}]
[]
[null,{"$f":"B24","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"O24","v":"Цьома Ю.О"}]
[]
[null,{"$f":"B26","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"O26","v":"Куровська Н.І."}]

{"sheet":"ОПИС","index":2,"n_rows":46,"n_cols":3,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,2,7,14],[9,2,9,14],[10,2,10,14],[0,2,0,14],[14,2,14,14],[11,2,11,14],[8,2,8,14],[5,2,5,14],[2,2,2,14],[3,2,3,14],[4,2,4,14],[12,2,12,14],[6,2,6,14],[13,2,13,14],[16,2,16,14],[17,2,17,14],[18,2,18,14],[19,2,19,14],[15,2,15,14],[24,2,24,14],[25,2,25,14],[26,2,26,14],[27,2,27,14],[20,2,20,14],[21,2,21,14],[22,2,22,14],[23,2,23,14],[32,2,32,14],[33,2,33,14],[34,2,34,14],[35,2,35,14],[28,2,28,14],[29,2,29,14],[30,2,30,14],[31,2,31,14],[40,2,40,14],[41,2,41,14],[42,2,42,14],[43,2,43,14],[36,2,36,14],[37,2,37,14],[38,2,38,14],[39,2,39,14],[48,2,48,14],[49,2,49,14],[50,2,50,14],[51,2,51,14],[44,2,44,14],[45,2,45,14],[46,2,46,14],[47,2,47,14],[56,2,56,14],[57,2,57,14],[58,2,58,14],[59,2,59,14],[52,2,52,14],[53,2,53,14],[54,2,54,14],[55,2,55,14],[64,2,64,14],[65,2,65,14],[66,2,66,14],[67,2,67,14],[60,2,60,14],[61,2,61,14],[62,2,62,14],[63,2,63,14],[72,2,72,14],[73,2,73,14],[74,2,74,14],[75,2,75,14],[68,2,68,14],[69,2,69,14],[70,2,70,14],[71,2,71,14],[80,2,80,14],[81,2,81,14],[82,2,82,14],[83,2,83,14],[76,2,76,14],[77,2,77,14],[78,2,78,14],[79,2,79,14],[88,2,88,14],[89,2,89,14],[90,2,90,14],[91,2,91,14],[84,2,84,14],[85,2,85,14],[86,2,86,14],[87,2,87,14],[96,2,96,14],[97,2,97,14],[98,2,98,14],[99,2,99,14],[92,2,92,14],[93,2,93,14],[94,2,94,14],[95,2,95,14]]}
["c:\\cas_report\\report.txt",null,"Описание программы импорта данных и их последующего обновления"]
[null,"1.","Из программ Хроматэк Аналитик и Хроматэк Газ данные автоматически помещаются в файл c:\\analytic\\report.txt"]
[]
[null,"2.","Программа вставки полей и обновления листа из Excel вызывается"]
[null,null,"по комбинации клавиш Ctrl_Shift_I"]
[]
[null,"3. ","Для вставки поля войти в программу, выбрать соответствующий раздел, нажать ОК, в открывшемся диалоге"]
[null,null,"выбрать нужное поле, нажать ОК"]
[]
[null,"4.","Для обновления данных отчета (после проведения нового расчета в программе Хроматэк Аналитик "]
[null,null,"или программе Хроматэк Газ) нажать кнопку \"Пересчет листа\""]
[]
[null,"5.","Для изменения (передвижения) кнопки \"Пересчет листа\" нужно войти в режим конструктора с помощью"]
[null,null,"панели инструментов \"Visual Basic\""]
[]
[null,"6.","Выход из программы по клавише Esc"]
[]
[]
[null,null,"Наименования компонентов"]
[]
[null,1,"метан"]
[null,2,"этан"]
[null,3,"пропан"]
[null,4,"н-бутан"]
[null,5,"и-бутан"]
[null,6,"пентан"]
[null,7,"нео-пентан"]
[null,8,"н-пентан"]
[null,9,"и-пентан"]
[null,10,"гексан+высш."]
[null,11,"гептан"]
[null,12,"октан"]
[null,13,"нонан"]
[null,14,"бензол"]
[null,15,"толуол"]
[null,16,"водород"]
[null,17,"окись углерода"]
[null,18,"сероводород"]
[null,19,"двуокись углерода"]
[null,20,"азот"]
[null,21,"кислород"]
[null,22,"гелий"]
[]
[null,null,"Путь к файлу отчета:"]
[]
[null,null,"c:\\analytic\\report.txt"]