Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018р.

**ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ**

переданого **Бібрським ЛВУМГ** та прийнятого **Стрийським УЕГГ\_\_\_\_\_\_ГРС В. Дідушичі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

газопроводу **\_\_\_\_\_ Івацевичі – Долина ІІ н. \_\_\_\_\_\_\_**

за **\_ березень\_2015 р.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число місяця | Компонентний склад , % об. | | | | | | | | | | Точка роси вологості  (Р=40 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |
| при 20 о С ,  101,325 кПа | | | |
| **03.03.** | **95,880** | **2,147** | **0,675** | **0,099** | **0,107** | **0,040** | **0,006** | **0,776** | **0,263** | **0,007** | **-** | **0,7010** | | **8169** | **11878** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **10.03.** | **95,798** | **2,211** | **0,690** | **0,100** | **0,109** | **0,037** | **0,007** | **0,784** | **0,260** | **0,004** | **-** | **0,7016** | | **8175** | **11881** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **17.03** | **95,846** | **2,161** | **0,671** | **0,106** | **0,111** | **0,041** | **0,005** | **0,778** | **0,276** | **0,005** | **-** | **0,7014** | | **8171** | **11877** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **24.03** | **95,816** | **2,187** | **0,677** | **0,104** | **0,110** | **0,039** | **0,005** | **0,772** | **0,285** | **0,005** | **-** | **0,7016** | | **8172** | **11876** | **-** | **-** | **-** | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

**Керівник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Бібрського ЛВУМГ\_\_\_\_ Саловський Б.Й\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Підрозділ підприємства, якому підпорядкована лабораторія Прізвище підпис**

**Керівник ВХАЛ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Хімік \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Роїк Г.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Лабораторія , де здійснювались аналізи газу прізвище підпис**