ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018р.

**ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ**

переданого **Бібрським ЛВУМГ** та прийнятого **Стрийським УЕГГ\_\_\_\_\_\_ГРС Довге, Нове Село\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

газопроводу **\_\_\_\_\_ Івацевичі – Долина ІІІ н.\_\_\_\_\_\_\_**

за **\_\_березень \_2015 р.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число місяця | Компонентний склад , % об. | | | | | | | | | | Точка роси вологості  (Р=4,0 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище , ккал/м3 | | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |
| при 20 о С ,  101,325 кПа | | | |
| **03.03.** | **96,188** | **2,103** | **0,677** | **0,105** | **0,106** | **0,036** | **0,006** | **0,649** | **0,125** | **0,005** | **-** | **0,6985** | **8188** | | **11927** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **10.03.** | **95,236** | **2,412** | **0,675** | **0,096** | **0,110** | **0,043** | **0,010** | **0,948** | **0,466** | **0,004** | **-** | **0,706** | **8159** | | **11819** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **19.03** | **95,512** | **2,361** | **0,706** | **0,103** | **0,115** | **0,045** | **0,005** | **0,817** | **0,327** | **0,009** | **-** | **0,704** | **8182** | | **11870** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **24.03** | **96,000** | **2,051** | **0,629** | **0,093** | **0,104** | **0,038** | **0,012** | **0,805** | **0,264** | **0,004** | **-** | **0,7000** | **8155** | | **11866** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

**Керівник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Бібрського ЛВУМГ\_\_\_\_ Саловський Б.Й\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Підрозділ підприємства, якому підпорядкована лабораторія Прізвище підпис**

**Керівник ВХАЛ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Хімік \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Роїк Г.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Лабораторія , де здійснювались аналізи газу прізвище підпис**