Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018р.

**ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ**

переданого **Бібрським ЛВУМГ** та прийнятого **Стрийським УЕГГ\_\_\_\_\_\_ГРС В. Дідушичі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

газопроводу **\_\_\_\_\_ Івацевичі – Долина ІІ н. \_\_\_\_\_\_\_**

за **\_вересень\_2015 р.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число місяця | Компонентний склад , % об. | | | | | | | | | | Точка роси вологості  (Р=40 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |
| при 20 о С ,  101,325 кПа | | | |
| **01.09** | **90,109** | **4,832** | **1,111** | **0,118** | **0,182** | **0,086** | **0,047** | **1,567** | **1,943** | **0,005** | **-** | **0,7498** | | **8240** | **11571** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **08.09** | **89,779** | **5,069** | **1,146** | **0,112** | **0,182** | **0,086** | **0,040** | **1,595** | **1,986** | **0,005** | **-** | **0,7520** | | **8251** | **11568** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **15.09** | **89,914** | **4,968** | **1,128** | **0,112** | **0,177** | **0,082** | **0,039** | **1,591** | **1,984** | **0,005** | **-** | **0,7509** | | **8240** | **11562** | **Не вияв** | **Не вияв** | **Не вияв** | **-** |
| **22.09** | **89,940** | **4,938** | **1,142** | **0,115** | **0,180** | **0,082** | **0,038** | **1,587** | **1,973** | **0,005** | **-** | **0,7508** | | **8242** | **11565** | **-** | **-** | **-** | - |
| **29.09** | **89,848** | **5,020** | **1,143** | **0,110** | **0,176** | **0,082** | **0,035** | **1,591** | **1,990** | **0,005** | **-** | **0,7513** | | **8243** | **11563** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

**Керівник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Бібрського ЛВУМГ\_\_\_\_ Саловський Б.Й\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Підрозділ підприємства, якому підпорядкована лабораторія Прізвище підпис**

**Керівник ВХАЛ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Хімік \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Роїк Г.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Лабораторія , де здійснювались аналізи газу прізвище підпис**