УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Ковельського проммайданчика атестована

на право проведення вимірювань

Свідоцтво про атестацію № 56/04-2014 від 03 грудня 2014 року

Чинне до 02 грудня 2018 рок

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Волиньгаз” по газопроводу Дашава-Мінськ

від слідуючих ГРС: Горохів, Терешківці, Сенкевичівка, Туропин, Турійськ, Охнівка за січень 2016р.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число місяця | Компонентний склад, % мол. (об.) | | | | | | | | | | | | при 20 ºС, 101,325 кПа | | | | | | Температура точки роси за вологою вологою  (Р = 3.92 МПа), | Масова концентрація сірководню, | Масова концентрація меркаптанової сірки, | Маса механічних домішок, |
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н ‑C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | Густина, | Теплота згоряння нижча, | Теплота згоряння нижча | Теплота згоряння вища, | Теплота згоряння вища, | Число Воббе вище |
|  |
|  | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | мДж/  м3 | ккал/м3 | мДж/м3 | ккал/м3 | мДж  /м3 | ºС | г/м3 | г/м3 | г/м3 |
| 04.01.16 | 96.933 | 1.860 | 0.281 | 0.048 | 0.040 | 0.001 | 0.007 | 0.005 | 0.001 | 0.006 | 0.645 | 0.173 | 0.6898 | 33.854 | 8086 | 37.560 | 8973 | 49.643 |  |  |  |  |
| 06.01.16 | 96.911 | 1.921 | 0.245 | 0.043 | 0.036 | 0.001 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.624 | 0.192 | 0.6898 | 33.854 | 8086 | 37.560 | 8973 | 49.639 |  |  |  |  |
| 12.01.16 | 95.064 | 2.709 | 0.781 | 0.121 | 0.126 | 0.001 | 0.026 | 0.019 | 0.020 | 0.005 | 0.780 | 0.348 | 0.7075 | 34.415 | 8220 | 38.158 | 9119 | 49.798 |  |  |  |  |
| 19.01.16 | 95.147 | 2.648 | 0.689 | 0.105 | 0.112 | 0.001 | 0.024 | 0.017 | 0.012 | 0.005 | 0.813 | 0.427 | 0.7060 | 34.291 | 8190 | 38.002 | 9077 | 49.635 |  |  |  |  |
| 26.01.16 | 94.399 | 2.986 | 0.885 | 0.133 | 0.144 | 0.002 | 0.030 | 0.021 | 0.015 | 0.004 | 0.881 | 0.500 | 0.7129 | 34.496 | 8239 | 38.220 | 9129 | 49.679 |  | не виявл | не виявл | не виявл |

***Начальник управління Цьома Ю.О***

***Керівник лабораторії Горобець М. П.***