УМГ “ ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Ковельського проммайданчика атестована

на право проведення вимірювань

Свідоцтво про атестацію № 56/04-2014 від 03 грудня 2014 року

Чинне до 02 грудня 2018 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Волиньгаз” по газопроводу Івацевичі-Долина ІІ, ІІІ

від слідуючих ГРС: Прилуцьке, Рокині, Рожище, Торчин, Любче, Голоби, Купичів, Цумань, Дерно, Ковель, Нововолинськ, Іваничі, Буцинь, Стара Вижва, Володимир-Волинський, Камінь-Каширськ, Бузаки, Облапи, Соснина, Селець, Мощена, Ружин, Велика Глуша, Ратно, Кортеліси, Устилуг, Любешів, КС-Ковель, і на АГНКС-Ковель, АГНКС Володимир-Волинський, ТзОВ «Трансназіндастрі» за січень 2016 р.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число місяця | Компонентний склад, % мол. (об.) | при 20 ºС, 101,325 кПа | Температура точки роси за вологою вологою(Р = 3.92 МПа), | Масова концентрація сірководню, | Масова концентрація меркаптанової сірки, | Маса механічних домішок, |
| метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н ‑C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | Густина, | Теплота згоряння нижча, | Теплота згоряння нижча | Теплота згоряння вища, | Теплота згоряння вища, | Число Воббе вище |
|  |
|  | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | мДж/м3 | ккал/м3 | мДж/м3 | ккал/м3 | мДж/м3 | ºС | г/м3 | г/м3 | г/м3 |
| 03.01.16 | 94.789 | 2.821 | 0.863 | 0.135 | 0.142 | 0.003 | 0.031 | 0.021 | 0.016 | 0.005 | 0.803 | 0.371 | 0.7102 | 34.503 | 8241 | 38.251 | 9142 | 49.823 | -15.2 |  |  |  |
| 05.01.16 | 94.702 | 2.869 | 0.884 | 0.138 | 0.145 | 0.002 | 0.031 | 0.021 | 0.016 | 0.004 | 0.812 | 0.376 | 0.7109 | 34.524 | 8246 | 38.272 | 9146 | 49.831 | -5.8 |  |  |  |
| 12.01.16 | 94.655 | 2.887 | 0.883 | 0.138 | 0.145 | 0.002 | 0.032 | 0.022 | 0.016 | 0.005 | 0.823 | 0.392 | 0.7113 | 34.524 | 8246 | 38.272 | 9147 | 49.815 | -4.5 |  |  |  |
| 15.01.16 | 93.825 | 3.220 | 0.908 | 0.126 | 0.147 | 0.003 | 0.031 | 0.023 | 0.017 | 0.006 | 0.994 | 0.700 | 0.7176 | 34,468 | 8232 | 38.186 | 9120 | 49.473 | -3.7 |  |  |  |
| 19.01.16 | 94.038 | 3.109 | 0.877 | 0.123 | 0.143 | 0.002 | 0.031 | 0.023 | 0.014 | 0.005 | 0.970 | 0.665 | 0.7158 | 34.433 | 8224 | 38.149 | 9112 | 49.487 | -5.2 |  |  |  |
| 26.01.16 | 94.192 | 3.024 | 0.854 | 0.121 | 0.141 | 0.003 | 0.031 | 0.023 | 0.016 | 0.005 | 0.957 | 0.633 | 0.7146 | 34.413 | 8220 | 38.129 | 9107 | 49.503 | -5.6 | не виявл | не виявл | не виявл |

***Начальник управління Цьома Ю.О***

***Керівник лабораторії Горобець М. П.***