УМГ "Львівтрансгаз" Рівненське ЛВУМГ

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РТ 0031/2015

Дійсне до 22 квітня 2020 р.

**ПАСПОРТ №16-3**

Фізико-хімічних показників природного газу

переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Рівнегаз”, ПАТ ”Азот”, ТОВ “Ролшип”,

АГНКС ТОВ“Ареті-Хмельницький по газопроводу Турійськ-Луцьк-Рівне

**За січень 2016р.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число місяця | Компонентний склад, молярна частка, % | | | | | | | | | | | | Точка роси вологи(Р=40кгс/см2),0С | Теплота згорання нижча при760мм.рт.ст.200С ккал/м3 | Число Воббе ккал/м3 вище | Густина кг/м3 | Маса механічних домішокг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексан та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |
| від слідуючих ГРС:  *Котів, Любомирка, Костопіль, Березно,Малинськ, Степань, Катеринівка, Сарни, Деражне, Азот,* *АГНКС ТОВ “Ареті-Хмельницький* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.01.16 | 94,611 | 2,916 | 0,897 | 0,139 | 0,150 | 0,002 | 0,030 | 0,028 | 0,043 | 0,830 | 0,347 | 0,005 |  | 8265,7 | 11917 | 0,712 | Не визн. | Не визн. | Не визн. |
| 11.01.16 | 94,809 | 2,785 | 0,843 | 0,132 | 0,143 | 0,002 | 0,030 | 0,028 | 0,019 | 0,827 | 0,375 | 0,005 |  | 8238,7 | 11897 | 0,710 | Не визн. | Не визн. | Не визн. |
| 18.01.16 | 94,036 | 3,129 | 0,890 | 0,130 | 0,148 | 0,001 | 0,033 | 0,028 | 0,012 | 0,962 | 0,624 | 0,006 |  | 8234,6 | 11839 | 0,716 | Не визн. | Не визн. | Не визн. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.01.16 | 94,222 | 3,018 | 0,858 | 0,122 | 0,144 | 0,003 | 0,032 | 0,026 | 0,017 | 0,922 | 0,613 |  |  | 8222,5 | 11837 | 0,714 | Не визн. | Не визн. | Не визн. |

Заключення: проба газу відібрана на **ГРС-Азот** і відповідає вимогам ГОСТ 5542-87 по визначених параметрах

Начальник Рівненського ЛВУМГ І.Я.Олійник

Керівник ВХАЛ А.Б.Кузьмін