{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["ПАТ \"Вінницягаз\"","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ПАТ \"Вінницягаз\"","index":0,"n_rows":49,"n_cols":32,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,23,4,24],[43,1,43,26],[4,26,4,27],[45,1,45,26],[40,23,41,27],[40,19,41,19],[40,14,41,14],[40,15,41,15],[40,16,41,16],[40,17,41,17],[47,1,47,26],[8,21,9,21],[8,11,9,11],[41,7,41,13],[40,11,40,12],[40,8,40,9],[40,0,40,7],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[40,18,41,18],[0,6,0,26],[8,22,9,22],[6,1,7,12],[8,14,9,14],[8,15,9,15],[8,16,9,16],[8,17,9,17],[8,18,9,18],[7,13,9,13],[8,20,9,20],[6,13,6,22],[8,8,9,8],[8,12,9,12],[2,6,3,26],[1,6,1,26],[4,21,4,22],[6,28,9,28],[6,0,9,0],[6,25,9,25],[6,26,9,26],[6,27,9,27],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,7,9,7],[8,19,9,19]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 01-4/11.2016",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"169,1;38,1;38,2;174,1;201,1;208,1;205,1;204,1;202,1;203,1;207,2"]
["Філія \"УМГ \"Черкаситрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Гайсинським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Вінницягаз\" Віницької області ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Маршрут № 830"]
["Гайсинський п/м Гайсинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"по ГВС (ПВВГ, СВГ, ГРС): Тиврів, Вороновиця, Побережне, Іллінці, Тягун, Оратів, Осична, Росоша, Погребище, Андрушівка."]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ПУ-0077/14 чинно до 27.05.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"газопроводу  \"УРЕНГОЙ-ПОМАРИ-УЖГОРОД\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2016-11-01",null," по",{"$f":"EOMONTH(X5,0)","v":"2016-11-30"}]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Масова концентрація \nсірководню, мг/м3","Масова концентрація \nмеркаптанової сірки, мг/м3","Маса механічних домішок, мг/м3","Обсяг газу, тис. м3 (обрахованого на вузлах обліку газу)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при ",null,null,null,null,null,null,"20/25ºС"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча, ккал/м3","Теплота згоряння нижча, МДж/м3","Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3","Теплота згоряння вища, ккал/м3","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3","Число Воббе вище,\nккал/м3","Число Воббе вище,\nМДж/м3","Число Воббе вище,\nкВт⋅год/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196,34.316499999999998,{"$f":"P11/3.6","v":9.5323611111111095},9084,38.034399999999998,{"$f":"S11/3.6","v":10.56511111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,344.57012500000002]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196,34.316499999999998,{"$f":"P12/3.6","v":9.5323611111111095},9084,38.034399999999998,{"$f":"S12/3.6","v":10.56511111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,334.67184374999999]
[3,95.928399999999996,2.2572999999999999,0.71079999999999999,0.11219999999999999,0.1087,4.4000000000000003E-3,2.12E-2,1.46E-2,3.8E-3,7.1999999999999998E-3,0.62790000000000001,0.2034,0.70030000000000003,8199,34.3262,9.5350555555555552,9087,38.045400000000001,10.568166666666666,11917,49.895499999999998,{"$f":"V13/3.6","v":13.85986111111111},-22.2,null,null,null,null,331.38218749999999,null,{"$f":"IF(AD13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199,34.3262,{"$f":"P14/3.6","v":9.5350555555555552},9087,38.045400000000001,{"$f":"S14/3.6","v":10.568166666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,363.07153125000002,null,{"$f":"IF(AD14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199,34.3262,9.5350555555555552,9087,38.045400000000001,10.568166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,389.87515624999997,null," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199,34.3262,9.5350555555555552,9087,38.045400000000001,10.568166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,367.77993750000002,null," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199,34.3262,9.5350555555555552,9087,38.045400000000001,10.568166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,314.75215624999998,null," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199,34.3262,9.5350555555555552,9087,38.045400000000001,10.568166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,359.15584374999997,null," "]
[9,95.996399999999994,2.2235,0.69569999999999999,0.1067,0.10390000000000001,8.9999999999999998E-4,1.9900000000000001E-2,1.3899999999999999E-2,2.8999999999999998E-3,7.6E-3,0.6341,0.19450000000000001,0.69950000000000001,8191,34.295299999999997,9.5264722222222211,9079,38.0124,10.558999999999999,11914,49.880200000000002,13.855611111111111,-22.1,null,null,null,null,348.05821874999998,null," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191,34.295299999999997,{"$f":"P20/3.6","v":9.5264722222222211},9079,38.0124,{"$f":"S20/3.6","v":10.558999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,353.29768749999999,null," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191,34.295299999999997,9.5264722222222211,9079,38.0124,10.558999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,363.24065624999997,null," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191,34.295299999999997,9.5264722222222211,9079,38.0124,10.558999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,381.68915625,null," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191,34.295299999999997,9.5264722222222211,9079,38.0124,10.558999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,370.67253125000002,null," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191,34.295299999999997,9.5264722222222211,9079,38.0124,10.558999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,390.97193750000002,null," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191,34.295299999999997,9.5264722222222211,9079,38.0124,10.558999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,399.97990625,null," "]
[16,96.033900000000003,2.1840000000000002,0.69359999999999999,0.10920000000000001,0.1071,1.8E-3,2.0500000000000001E-2,1.47E-2,3.5999999999999999E-3,7.1999999999999998E-3,0.63139999999999996,0.19309999999999999,0.69940000000000002,8191,34.29,9.5250000000000004,9079,38.01,10.558333333333332,11914,49.881419999999999,13.85595,-23.7,null,null,null,null,393.18650000000002,null," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191,34.29,{"$f":"P27/3.6","v":9.5250000000000004},9079,38.01,{"$f":"S27/3.6","v":10.558333333333332},null,null,null,null,null,null,null,null,396.70084374999999,null," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191,34.29,9.5250000000000004,9079,38.01,10.558333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,369.48881249999999,null," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191,34.29,9.5250000000000004,9079,38.01,10.558333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,363.67062499999997,null," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191,34.29,9.5250000000000004,9079,38.01,10.558333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,368.08840624999999,null,{"$f":"IF(AD30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191,34.29,9.5250000000000004,9079,38.01,10.558333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,379.68384374999999,null," "]
[22,95.996399999999994,2.2021000000000002,0.70140000000000002,0.11119999999999999,0.1095,2.7000000000000001E-3,2.1999999999999999E-2,1.54E-2,5.1999999999999998E-3,7.6E-3,0.63270000000000004,0.1938,0.69979999999999998,8195,34.31,9.5305555555555568,9083,38.027799999999999,10.563277777777778,11916,49.889800000000001,13.858277777777777,-22.4,null,0,0,0,433.22381250000001,null," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195,34.31,{"$f":"P33/3.6","v":9.5305555555555568},9083,38.027799999999999,{"$f":"S33/3.6","v":10.563277777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,425.51634374999998,null,{"$f":"IF(AD33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195,34.31,9.5305555555555568,9083,38.027799999999999,10.563277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,398.07362499999999,null," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195,34.31,9.5305555555555568,9083,38.027799999999999,10.563277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,386.61796874999999,null," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195,34.31,9.5305555555555568,9083,38.027799999999999,10.563277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,403.40984374999999,null," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195,34.31,9.5305555555555568,9083,38.027799999999999,10.563277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,408.49175000000002,null," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195,34.31,9.5305555555555568,9083,38.027799999999999,10.563277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,388.21428125,null," "]
[29,96.188199999999995,2.0720999999999998,0.65939999999999999,0.1046,0.1031,4.1000000000000003E-3,2.0500000000000001E-2,1.4500000000000001E-2,4.7000000000000002E-3,7.6E-3,0.63660000000000005,0.1845,0.69820000000000004,8179,34.243899999999996,9.5121944444444431,9066,37.957500000000003,10.543750000000001,11908,49.854900000000001,13.848583333333334,-20.6,null,null,null,null,426.88278124999999,null," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179,34.243899999999996,{"$f":"P40/3.6","v":9.5121944444444431},9066,37.957500000000003,{"$f":"S40/3.6","v":10.543750000000001},null,null,null,null,null,null,null,null,431.95196874999999,null," "]
["Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р.",null,null,null,null,null,null,null,"Гелій",null,0,"Водень",null,0,8192.8858088498218,34.301071334559872,9.5280753707110755,9080.8103822890498,38.019100337000772,10.560861204722436,null,null,null,"Всього  -  обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ:"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11366.147999999999]
[]
[null,"Начальник управління Гайсинського ЛВУМГ                                                                                                       Омельченко Ю.В.                                                      07.12.2016"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null," Начальник лабораторії                                                                                                                                              Стук О.В.                                                                  07.12.2016"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Провідний економіст із збуту Гайсинського ЛВУМГ                                                                                            Гнатишин І.В.                                                            07.12.2016"]
[null,null,"Служба ОНПТГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"variablesList","index":1,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]