{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["ПАТ Вінницягаз","Лист1","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ПАТ Вінницягаз","index":0,"n_rows":50,"n_cols":32,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[0,6,0,26],[8,22,9,22],[6,1,7,12],[8,14,9,14],[8,15,9,15],[8,16,9,16],[8,17,9,17],[8,18,9,18],[7,13,9,13],[8,20,9,20],[6,13,6,22],[8,8,9,8],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[4,26,4,27],[4,21,4,22],[1,6,1,26],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[41,11,41,12],[41,8,41,9],[41,0,41,7],[4,23,4,24],[6,0,9,0],[8,6,9,6],[8,7,9,7],[8,19,9,19],[48,21,48,26],[41,24,42,27],[44,21,44,26],[46,21,46,26],[2,6,3,28],[6,28,9,28],[6,27,9,27],[8,21,9,21],[8,11,9,11],[8,12,9,12],[6,25,9,25],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 01-11/12.2016",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Троща",206.2]
["Філія \"УМГ \"Черкаситрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Гайсинським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Вінницягаз\" Вінницької області",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Маршут № 832",null,"Воловодовка",14.1]
["Гайсинський п/м Гайсинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"по ГВС (ПВВГ, СВГ, ГРС): Воловодівка, Троща"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ПУ-0077/14 чинно до 27.05.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"газопроводу  \"ПРОГРЕС\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2016-12-01",null," по",{"$f":"EOMONTH(X5,0)","v":"2016-12-31"}]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Масова концентрація \nсірководню, мг/м3","Масова концентрація \nмеркаптанової сірки, мг/м3","Маса механічних домішок, мг/м3","Обсяг газу, тис. м3 (обрахованого на вузлах обліку газу)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при ",null,null,null,null,null,null,"20/25ºС"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча, ккал/м3","Теплота згоряння нижча, МДж/м3","Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3","Теплота згоряння вища, ккал/м3","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3","Число Воббе вище,\nккал/м3","Число Воббе вище,\nМДж/м3","Число Воббе вище,\nкВт⋅год/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175,34.229999999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.5083333333333329},9066,37.96,{"$f":"S11/3.6","v":10.544444444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"РасходГазаОбщий($AE$1,A11,$X$5) / 1000  + РасходГазаОбщий($AE$2,A11,$X$5,\"x:\\gaysin\") / 1000","v":13.431584228515625},{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175,34.229999999999997,{"$f":"P12/3.6","v":9.5083333333333329},9066,37.96,{"$f":"S12/3.6","v":10.544444444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,13.49719140625,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175,34.229999999999997,9.5083333333333329,9066,37.96,10.544444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,13.857846923828124,0,{"$f":"IF(AD13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175,34.229999999999997,9.5083333333333329,9066,37.96,10.544444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,14.528890136718751,0,{"$f":"IF(AD14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175,34.229999999999997,9.5083333333333329,9066,37.96,10.544444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,15.164837890624998,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175,34.229999999999997,9.5083333333333329,9066,37.96,10.544444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,14.73308642578125,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175,34.229999999999997,9.5083333333333329,9066,37.96,10.544444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,15.795772460937501,0," "]
[8,96.241,2.0548999999999999,0.64790000000000003,0.1013,9.9500000000000005E-2,5.7999999999999996E-3,1.9099999999999999E-2,1.32E-2,3.5999999999999999E-3,7.4000000000000003E-3,0.624,0.18229999999999999,0.69769999999999999,8176,34.230600000000003,9.5084999999999997,9063,37.943399999999997,10.539833333333332,11908,49.854500000000002,{"$f":"V18/3.6","v":13.848472222222222},-21.6,null,null,null,null,15.186214843749999,100,"ОК"]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176,34.230600000000003,{"$f":"P19/3.6","v":9.5084999999999997},9063,37.943399999999997,{"$f":"S19/3.6","v":10.539833333333332},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"РасходГазаОбщий($AE$1,A19,$X$5) / 1000  + РасходГазаОбщий($AE$2,A19,$X$5,\"x:\\gaysin\") / 1000","v":13.317395996093751},0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176,34.230600000000003,9.5084999999999997,9063,37.943399999999997,10.539833333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,12.211088378906251,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176,34.230600000000003,9.5084999999999997,9063,37.943399999999997,10.539833333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,11.45515478515625,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176,34.230600000000003,9.5084999999999997,9063,37.943399999999997,10.539833333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,12.49325,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176,34.230600000000003,9.5084999999999997,9063,37.943399999999997,10.539833333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,14.470079101562499,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176,34.230600000000003,9.5084999999999997,9063,37.943399999999997,10.539833333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,14.701960937500001,0," "]
[15,96.220699999999994,2.0602,0.65159999999999996,0.1027,0.1012,4.0000000000000001E-3,1.9699999999999999E-2,1.37E-2,3.5999999999999999E-3,7.1999999999999998E-3,0.6331,0.18240000000000001,0.69779999999999998,8176,34.232599999999998,9.5090555555555554,9063,37.945399999999999,10.540388888888888,11907,49.851500000000001,13.847638888888889,-22.5,null,null,null,null,15.0485419921875,100.0001," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176,34.232599999999998,{"$f":"P26/3.6","v":9.5090555555555554},9063,37.945399999999999,{"$f":"S26/3.6","v":10.540388888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,16.176382812499998,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176,34.232599999999998,9.5090555555555554,9063,37.945399999999999,10.540388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,15.4830498046875,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176,34.232599999999998,9.5090555555555554,9063,37.945399999999999,10.540388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,14.95787548828125,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176,34.232599999999998,9.5090555555555554,9063,37.945399999999999,10.540388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,14.406472656249999,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176,34.232599999999998,9.5090555555555554,9063,37.945399999999999,10.540388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,13.9419658203125,0,{"$f":"IF(AD30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176,34.232599999999998,9.5090555555555554,9063,37.945399999999999,10.540388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,14.208374511718748,0," "]
[22,96.180899999999994,2.0842000000000001,0.65810000000000002,0.1021,9.9699999999999997E-2,4.1000000000000003E-3,1.9699999999999999E-2,1.3599999999999999E-2,5.1000000000000004E-3,7.4000000000000003E-3,0.63529999999999998,0.1898,0.69820000000000004,8178,34.2393,9.5109166666666667,9065,37.952500000000001,10.542361111111111,11906,49.849299999999999,13.847027777777777,-21.3,null,null,null,null,14.17702734375,99.999999999999986,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178,34.2393,{"$f":"P33/3.6","v":9.5109166666666667},9065,37.952500000000001,{"$f":"S33/3.6","v":10.542361111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,14.09829931640625,0,{"$f":"IF(AD33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178,34.2393,9.5109166666666667,9065,37.952500000000001,10.542361111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,13.91922314453125,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178,34.2393,9.5109166666666667,9065,37.952500000000001,10.542361111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,13.716970947265624,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178,34.2393,9.5109166666666667,9065,37.952500000000001,10.542361111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"РасходГазаОбщий($AE$1,A36,$X$5) / 1000  + РасходГазаОбщий($AE$2,A36,$X$5,\"x:\\gaysin\") / 1000","v":13.332950195312499},0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178,34.2393,9.5109166666666667,9065,37.952500000000001,10.542361111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,12.882348388671875,0," "]
[28,96.193200000000004,2.0672000000000001,0.66669999999999996,0.1046,0.1031,1.4E-3,1.9800000000000002E-2,1.4E-2,5.1000000000000004E-3,7.3000000000000001E-3,0.63490000000000002,0.18260000000000001,0.69810000000000005,8179,34.244399999999999,9.5123333333333324,9066,37.957999999999998,10.543888888888889,11908,49.857500000000002,13.849305555555556,-21.1,null,0,0,0,13.257386962890624,99.999900000000011," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179,34.244399999999999,{"$f":"P39/3.6","v":9.5123333333333324},9066,37.957999999999998,{"$f":"S39/3.6","v":10.543888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,14.067021484374999,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179,34.244399999999999,9.5123333333333324,9066,37.957999999999998,10.543888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"РасходГазаОбщий($AE$1,A40,$X$5) / 1000  + РасходГазаОбщий($AE$2,A40,$X$5,\"x:\\gaysin\") / 1000","v":14.882530761718751},{"$f":"SUM(B40:M40)+$K$42+$N$42","v":0},{"$f":"IF(AD40=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179,34.244399999999999,9.5123333333333324,9066,37.957999999999998,10.543888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"РасходГазаОбщий($AE$1,A41,$X$5) / 1000  + РасходГазаОбщий($AE$2,A41,$X$5,\"x:\\gaysin\") / 1000","v":14.8013203125},0," "]
["Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р.",null,null,null,null,null,null,null,"Гелій",null,0,"Водень",null,0,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,AC11:AC41)/SUM(AC11:AC41)","v":8176.5346145310359},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,AC11:AC41)/SUM(AC11:AC41)","v":34.234363234195349},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,AC11:AC41)/SUM(AC11:AC41)","v":9.5095453428320447},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,AC11:AC41)/SUM(AC11:AC41)","v":9064.4566476342043},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,AC11:AC41)/SUM(AC11:AC41)","v":37.951307020263691},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,AC11:AC41)/SUM(AC11:AC41)","v":10.542029727851027},null,null,null,null,"Всього  -  обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ:",null,null,null,{"$f":"SUM(AC11:AC41)","v":438.20209545898439}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,442.26499999999999]
[]
[null,"Начальник управління Гайсинського ЛВУМГ                                                                                                Омельченко Ю.В.                                                      ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$AA$5","v":"2016-12-31"}]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null," Начальник лабораторії                                                                                                                                          Стук О.В.                                                                  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$AA$5","v":"2016-12-31"}]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Провідний економіст із збуту Гайсинського ЛВУМГ                                                                                          Гнатишин І.В.                                                             ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$AA$5","v":"2016-12-31"}]
[null,null,"Служба ОНПТГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"Лист1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10,11,24,25,127,128,132,180,207,215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci",31]
[null,"x:\\Talne"]