{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["22-14","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"22-14","index":0,"n_rows":50,"n_cols":32,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[6,1,7,12],[6,13,6,22],[6,23,9,23],[6,24,9,24],[8,14,9,14],[8,22,9,22],[8,19,9,19],[8,20,9,20],[8,15,9,15],[8,16,9,16],[8,11,9,11],[8,12,9,12],[8,21,9,21],[0,6,0,26],[1,6,1,26],[2,6,3,26],[6,25,9,25],[6,26,9,26],[4,21,4,22],[4,23,4,24],[4,26,4,27],[8,17,9,17],[8,18,9,18],[6,27,9,27],[48,1,48,26],[6,28,9,28],[7,13,9,13],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,7,9,7],[8,8,9,8],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[44,1,44,26],[46,1,46,26],[41,24,42,27],[41,19,42,19],[42,7,42,13],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[41,18,42,18],[41,0,41,7],[41,8,41,9],[41,11,41,12],[41,14,42,14],[41,15,42,15]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 22-14/12.2016"]
["Філія \"УМГ \"Черкаситрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Гайсинським ЛВУМГ та прийнятого  ТОВ \"Автотрансгаз\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Маршрут № 812"]
["Гайсинський п/м Гайсинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"по ГВС (ПВВГ, СВГ, ГРС): ГРС Умань Автотрансгаз"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ПУ-0077/14 чинно до 27.05.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"газопроводу  \"СОЮЗ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2016-12-01",null," по",{"$f":"EOMONTH(X5,0)","v":"2016-12-31"}]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Масова концентрація \nсірководню, мг/м3","Масова концентрація \nмеркаптанової сірки, мг/м3","Маса механічних домішок, мг/м3","Обсяг газу, тис. м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при ",null,null,null,null,null,null,"20/25ºС"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча, ккал/м3","Теплота згоряння нижча, МДж/м3","Теплота згоряння нижча, кВт⋅год/м3","Теплота згоряння вища, ккал/м3","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Теплота згоряння вища, кВт⋅год/м3","Число Воббе вище,\nккал/м3","Число Воббе вище,\nМДж/м3","Число Воббе вище,\nкВт⋅год/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,96.636099999999999,1.7386999999999999,0.53690000000000004,8.2000000000000003E-2,8.4500000000000006E-2,2.2000000000000001E-3,1.7100000000000001E-2,1.2200000000000001E-2,3.8999999999999998E-3,8.0000000000000002E-3,0.72430000000000005,0.1542,0.69389999999999996,8129,34.03,{"$f":"P11/3.6","v":9.4527777777777775},9012,37.729999999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.480555555555554},11873,49.707900000000002,{"$f":"V11/3.6","v":13.80775},-22.7,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100.0001}]
[2,96.694400000000002,1.7088000000000001,0.51029999999999998,8.0299999999999996E-2,8.14E-2,4.1000000000000003E-3,1.72E-2,1.21E-2,5.7999999999999996E-3,7.9000000000000008E-3,0.72540000000000004,0.15229999999999999,0.69340000000000002,8124,34.01,9.4472222222222211,9006,37.71,10.475,11870,49.696199999999997,13.804499999999999,-23,null,null,null,null,null,99.999999999999986]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.69340000000000002,8124,34.01,9.4472222222222211,9006,37.71,10.475,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AD13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.69340000000000002,8124,34.01,9.4472222222222211,9006,37.71,10.475,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AD14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,96.691000000000003,1.722,0.51500000000000001,8.0199999999999994E-2,8.0399999999999999E-2,3.2000000000000002E-3,1.6899999999999998E-2,1.1900000000000001E-2,4.8999999999999998E-3,7.7000000000000002E-3,0.71640000000000004,0.15060000000000001,0.69340000000000002,8125,34.020000000000003,{"$f":"P15/3.6","v":9.4500000000000011},9008,37.71,{"$f":"S15/3.6","v":10.475},11872,49.705399999999997,13.807055555555554,-23.1,null,null,null,null,null,100.00020000000001," "]
[6,96.656400000000005,1.7415,0.52200000000000002,8.09E-2,8.1699999999999995E-2,1.6000000000000001E-3,1.67E-2,1.15E-2,4.1000000000000003E-3,7.7999999999999996E-3,0.72360000000000002,0.15210000000000001,0.69359999999999999,8126,34.020000000000003,{"$f":"P16/3.6","v":9.4500000000000011},9009,37.72,{"$f":"S16/3.6","v":10.477777777777778},11871,49.703499999999998,13.806527777777777,-22.9,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[7,96.715000000000003,1.7146999999999999,0.51680000000000004,8.0100000000000005E-2,0.08,1.6000000000000001E-3,1.61E-2,1.1299999999999999E-2,3.5999999999999999E-3,8.0000000000000002E-3,0.71009999999999995,0.14269999999999999,0.69320000000000004,8125,34.020000000000003,9.4500000000000011,9008,37.71,10.475,11874,49.713000000000001,13.809166666666666,-22.6,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[8,96.696100000000001,1.7286999999999999,0.52359999999999995,8.1500000000000003E-2,8.0799999999999997E-2,4.1999999999999997E-3,1.5800000000000002E-2,1.0699999999999999E-2,2.8999999999999998E-3,7.9000000000000008E-3,0.70330000000000004,0.14449999999999999,0.69340000000000002,8127,34.03,9.4527777777777775,9011,37.729999999999997,10.480555555555554,11876,49.721800000000002,13.811611111111111,-22.9,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[9,96.768699999999995,1.6758,0.51149999999999995,7.9699999999999993E-2,8.1000000000000003E-2,4.0000000000000001E-3,1.6299999999999999E-2,1.1299999999999999E-2,3.3E-3,7.9000000000000008E-3,0.70250000000000001,0.13819999999999999,0.69289999999999996,8123,34.01,9.4472222222222211,9006,37.707099999999997,10.474194444444443,11874,49.716000000000001,13.81,-20.8,null,null,null,null,null,100.00020000000001," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.69289999999999996,8123,34.01,9.4472222222222211,9006,37.707099999999997,10.474194444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.69289999999999996,8123,34.01,9.4472222222222211,9006,37.707099999999997,10.474194444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,96.698099999999997,1.7322,0.51819999999999999,8.0100000000000005E-2,7.9200000000000007E-2,2.0999999999999999E-3,1.6199999999999999E-2,1.12E-2,3.3E-3,7.6E-3,0.70609999999999995,0.1457,0.69330000000000003,8126,34.020000000000003,{"$f":"P22/3.6","v":9.4500000000000011},9009,37.72,{"$f":"S22/3.6","v":10.477777777777778},11874,49.716099999999997,13.810027777777776,-21.7,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[13,96.695499999999996,1.7279,0.51990000000000003,8.0699999999999994E-2,8.0799999999999997E-2,2.2000000000000001E-3,1.6E-2,1.1299999999999999E-2,3.5000000000000001E-3,7.7000000000000002E-3,0.70940000000000003,0.14510000000000001,0.69330000000000003,8126,34.020000000000003,{"$f":"P23/3.6","v":9.4500000000000011},9009,37.72,{"$f":"S23/3.6","v":10.477777777777778},11874,49.72,13.81111111111111,-23,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[14,96.687399999999997,1.7336,0.51739999999999997,8.0299999999999996E-2,8.0500000000000002E-2,2E-3,1.6799999999999999E-2,1.1599999999999999E-2,3.7000000000000002E-3,7.6E-3,0.71150000000000002,0.14749999999999999,0.69340000000000002,8126,34.020000000000003,9.4500000000000011,9009,37.72,10.477777777777778,11874,49.71,13.808333333333334,-22.9,null,null,null,null,null,99.999899999999968," "]
[15,96.736699999999999,1.7031000000000001,0.51049999999999995,8.0199999999999994E-2,8.0799999999999997E-2,1.6000000000000001E-3,1.6500000000000001E-2,1.14E-2,3.0000000000000001E-3,7.7999999999999996E-3,0.69610000000000005,0.15229999999999999,0.69310000000000005,8124,34.01,9.4472222222222211,9007,37.71,10.475,11873,49.71,13.808333333333334,-23,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[16,96.657300000000006,1.7503,0.53190000000000004,8.3099999999999993E-2,8.3299999999999999E-2,5.4000000000000003E-3,1.6899999999999998E-2,1.1599999999999999E-2,3.7000000000000002E-3,7.7000000000000002E-3,0.69830000000000003,0.15049999999999999,0.69379999999999997,8132,34.049999999999997,9.4583333333333321,9015,37.74,10.483333333333334,11878,49.73,13.813888888888888,-22.9,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.69379999999999997,8132,34.049999999999997,9.4583333333333321,9015,37.74,10.483333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.69379999999999997,8132,34.049999999999997,9.4583333333333321,9015,37.74,10.483333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,96.696600000000004,1.7186999999999999,0.51859999999999995,0.08,8.1199999999999994E-2,7.0000000000000001E-3,1.67E-2,1.17E-2,4.3E-3,7.7999999999999996E-3,0.71419999999999995,0.14299999999999999,0.69340000000000002,8127,34.03,9.4527777777777775,9010,37.72,10.477777777777778,11875,49.72,13.81111111111111,-21.4,null,null,null,null,null,99.999800000000022," "]
[20,96.691199999999995,1.72,0.52080000000000004,8.0399999999999999E-2,8.1100000000000005E-2,3.8999999999999998E-3,1.7100000000000001E-2,1.18E-2,3.5999999999999999E-3,8.0999999999999996E-3,0.71870000000000001,0.14319999999999999,0.69340000000000002,8126,34.020000000000003,9.4500000000000011,9009,37.72,10.477777777777778,11873,49.71,13.808333333333334,-20,null,null,null,null,null,99.999899999999982," "]
[21,96.703000000000003,1.7343999999999999,0.52110000000000001,8.0600000000000005E-2,8.1000000000000003E-2,4.0000000000000001E-3,1.6400000000000001E-2,1.1299999999999999E-2,3.5000000000000001E-3,7.7000000000000002E-3,0.6996,0.13730000000000001,0.69330000000000003,8129,34.03,9.4527777777777775,9012,37.729999999999997,10.480555555555554,11878,49.73,13.813888888888888,-21.2,null,null,null,null,null,99.999900000000025," "]
[22,96.730500000000006,1.7078,0.51339999999999997,7.8899999999999998E-2,7.9299999999999995E-2,6.9999999999999999E-4,1.67E-2,1.1599999999999999E-2,2.8999999999999998E-3,8.8000000000000005E-3,0.71109999999999995,0.13819999999999999,0.69299999999999995,8124,34.01,9.4472222222222211,9006,37.71,10.475,11874,49.71,13.808333333333334,-22.6,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[23,96.718599999999995,1.7109000000000001,0.51419999999999999,7.9299999999999995E-2,7.9299999999999995E-2,2.8999999999999998E-3,1.6500000000000001E-2,1.1299999999999999E-2,3.3E-3,7.4000000000000003E-3,0.7107,0.1454,0.69320000000000004,8124,34.01,9.4472222222222211,9007,37.71,10.475,11873,49.71,13.808333333333334,-8.4,null,null,null,null,null,99.999799999999993,{"$f":"IF(AD33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.69320000000000004,8124,34.01,9.4472222222222211,9007,37.71,10.475,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.69320000000000004,8124,34.01,9.4472222222222211,9007,37.71,10.475,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,96.656700000000001,1.7527999999999999,0.54520000000000002,8.4699999999999998E-2,8.5300000000000001E-2,3.0000000000000001E-3,1.72E-2,1.2200000000000001E-2,4.4999999999999997E-3,7.6E-3,0.68920000000000003,0.1416,0.69389999999999996,8135,34.06,9.4611111111111121,9019,37.76,10.488888888888889,11883,49.750599999999999,13.81961111111111,-10.7,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[27,96.689800000000005,1.732,0.54549999999999998,8.3900000000000002E-2,8.48E-2,2.0999999999999999E-3,1.67E-2,1.17E-2,3.3999999999999998E-3,7.6E-3,0.68400000000000005,0.13850000000000001,0.69359999999999999,8134,34.049999999999997,9.4583333333333321,9017,37.75,10.486111111111111,11883,49.750999999999998,13.819722222222222,-14.7,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[28,96.686999999999998,1.7204999999999999,0.54369999999999996,8.3799999999999999E-2,8.5900000000000004E-2,1.4E-3,1.6500000000000001E-2,1.18E-2,3.2000000000000002E-3,8.2000000000000007E-3,0.6976,0.1404,0.69359999999999999,8131,34.044699999999999,9.4568611111111114,9015,37.743899999999996,10.484416666666666,11880,49.737299999999998,13.815916666666666,-19.100000000000001,null,0,0,0,null,99.999999999999986,"ОК"]
[29,96.692400000000006,1.7101999999999999,0.53979999999999995,8.4099999999999994E-2,8.5800000000000001E-2,2.0999999999999999E-3,1.7500000000000002E-2,1.24E-2,4.3E-3,7.7000000000000002E-3,0.69579999999999997,0.14779999999999999,0.69369999999999998,8131,34.042200000000001,9.4561666666666664,9014,37.741199999999999,10.483666666666666,11878,49.7316,13.814333333333334,-18.5,null,null,null,null,null,99.999900000000025," "]
[30,96.679199999999994,1.7293000000000001,0.53500000000000003,8.3799999999999999E-2,8.4900000000000003E-2,2.3999999999999998E-3,1.7899999999999999E-2,1.2500000000000001E-2,2.8999999999999998E-3,8.5000000000000006E-3,0.7016,0.14199999999999999,0.69359999999999999,8131,34.042400000000001,9.4562222222222214,9014,37.741399999999999,10.483722222222221,11878,49.732700000000001,13.814638888888888,-20.9,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B40:M40)+$K$42+$N$42","v":99.999999999999972},{"$f":"IF(AD40=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8131,34.042400000000001,{"$f":"P41/3.6","v":9.4562222222222214},9014,37.741399999999999,{"$f":"S41/3.6","v":10.483722222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Умовно постійні компоненти, мол. % від 01.01.2016 р.",null,null,null,null,null,null,null,"Гелій",null,0,"Водень",null,0,{"$f":"AVERAGE(O11:O41)","v":8127.1612903225805},{"$f":"AVERAGE(P11:P41)","v":34.025861290322574},9.4516281362007177,9010.1290322580644,37.72352258064516,10.478756272401435,null,null,null,null,"Всього  -  обсяг природного газу за місяць з урахуванням ВТВ:"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньодобове значення теплоти згоряння:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,76.245000000000005]
[]
[null,"Начальник управління Гайсинського ЛВУМГ                                                                                                       Омельченко Ю.В.                                                      30.12.2016"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null," Начальник лабораторії                                                                                                                                           Стук О.В.                                                                 30.12.2016"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Провідний економіст із збуту Гайсинського ЛВУМГ                                                                                            Гнатишин І.В.                                                            30.12.2016"]
[null,null,"Служба ОНПТГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"variablesList","index":1,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10,11,24,25,127,128,132,180,207,215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci",31]
[null,"x:\\Talne"]