{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList","Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,10,4,19],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 607"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Запорізьким ЛВУМГ  та прийнятого  ПАТ \"Дніпрогаз\", ПАТ \"Дніпропетровськгаз\""]
["Краснопільський п/м  Запорізького ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 607"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ПЧ 07-0/1548-2015  чинне до  10.06.2018р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу   ШДО-1а, ШДО-1б, ШДО-2, ШДКРІ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3\n","Вміст меркаптанової сірки, г/м3\n","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8226.0199881299995},34.4407,{"$f":"P11/3.6","v":9.5668611111111108},{"$f":"S11*238.8459","v":9115.8642731700002},38.1663,{"$f":"S11/3.6","v":10.601749999999999},{"$f":"V11*238.8459","v":11917.335603449999},49.895499999999998,{"$f":"V11/3.6","v":13.85986111111111},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8226.0199881299995},34.4407,9.5668611111111108,{"$f":"S12*238.8459","v":9115.8642731700002},38.1663,10.601749999999999,{"$f":"V12*238.8459","v":11917.335603449999},49.895499999999998,13.85986111111111,null,null,null,null,null,0]
[3,94.706800000000001,2.8685,0.92159999999999997,0.13900000000000001,0.15679999999999999,6.7000000000000002E-3,3.3700000000000001E-2,2.5100000000000001E-2,4.1300000000000003E-2,8.8999999999999999E-3,0.83650000000000002,0.25509999999999999,0.71099999999999997,8273.8369373100013,34.640900000000002,9.622472222222223,9166.6906806900006,38.379100000000001,10.660861111111112,11930.80651221,49.951900000000002,13.875527777777778,-10.1,-1.4,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,94.252300000000005,3.1011000000000002,1.0629999999999999,0.157,0.19270000000000001,4.7999999999999996E-3,4.2700000000000002E-2,3.2500000000000001E-2,4.8099999999999997E-2,8.3999999999999995E-3,0.82240000000000002,0.27510000000000001,0.7157,8321.1523101000002,34.838999999999999,9.6775000000000002,9217.3737806699992,38.591299999999997,10.719805555555554,11957.509483829999,50.063699999999997,13.906583333333332,-9.6,-5,null,null,"відсутні",100.0001,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,94.0244,3.2332999999999998,1.1365000000000001,0.1663,0.2112,4.1000000000000003E-3,4.7E-2,3.7199999999999997E-2,4.3700000000000003E-2,8.6999999999999994E-3,0.80089999999999995,0.28670000000000001,0.71789999999999998,8345.2040922300002,34.939700000000002,9.7054722222222232,9243.1452532799995,38.699199999999998,10.749777777777776,11972.341814219999,50.125799999999998,13.923833333333333,-9.6,0.7,null,null,null,100,"ОК"]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8345.2040922300002,34.939700000000002,9.7054722222222232,9243.1452532799995,38.699199999999998,10.749777777777776,11972.341814219999,50.125799999999998,13.923833333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8345.2040922300002,34.939700000000002,9.7054722222222232,9243.1452532799995,38.699199999999998,10.749777777777776,11972.341814219999,50.125799999999998,13.923833333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P18*238.8459","v":8345.2040922300002},34.939700000000002,{"$f":"P18/3.6","v":9.7054722222222232},{"$f":"S18*238.8459","v":9243.1452532799995},38.699199999999998,10.749777777777776,{"$f":"V18*238.8459","v":11972.341814219999},50.125799999999998,{"$f":"V18/3.6","v":13.923833333333333},null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P19*238.8459","v":8345.2040922300002},34.939700000000002,{"$f":"P19/3.6","v":9.7054722222222232},{"$f":"S19*238.8459","v":9243.1452532799995},38.699199999999998,10.749777777777776,{"$f":"V19*238.8459","v":11972.341814219999},50.125799999999998,{"$f":"V19/3.6","v":13.923833333333333},null,null,null,null,null,0," "]
[10,93.617199999999997,3.3755999999999999,1.2571000000000001,0.18559999999999999,0.25640000000000002,4.3E-3,6.13E-2,0.05,5.9900000000000002E-2,8.6E-3,0.83179999999999998,0.29220000000000002,0.72260000000000002,8389.89216012,35.126800000000003,9.7574444444444453,9290.9144332800006,38.8992,10.805333333333333,11994.81721341,50.219900000000003,13.949972222222222,-10.7,-0.3,1E-4,2.7000000000000001E-3,null,99.999999999999986,"ОК"]
[11,93.664400000000001,3.3538000000000001,1.2403999999999999,0.18260000000000001,0.25130000000000002,4.4000000000000003E-3,6.0199999999999997E-2,4.9500000000000002E-2,6.6699999999999995E-2,8.0000000000000002E-3,0.82840000000000003,0.29020000000000001,0.72230000000000005,8387.1454322699992,35.115299999999998,9.754249999999999,9287.9766287099992,38.886899999999997,10.801916666666665,11993.90959899,50.216099999999997,13.948916666666666,-10.3,-0.5,null,null,null,99.999899999999982," "]
[12,93.652699999999996,3.3262,1.2383999999999999,0.182,0.25619999999999998,4.4000000000000003E-3,6.3500000000000001E-2,5.2400000000000002E-2,6.9599999999999995E-2,8.8999999999999999E-3,0.86529999999999996,0.28050000000000003,0.72250000000000003,8386.1183948999987,35.110999999999997,9.7530555555555551,9286.8062837999987,38.881999999999998,10.800555555555555,11990.780717700001,50.203000000000003,13.945277777777779,-9.9,-1.2,null,null,null,100.00010000000002," "]
[13,93.8703,3.1640999999999999,1.1852,0.17299999999999999,0.24909999999999999,4.3E-3,6.2799999999999995E-2,5.1700000000000003E-2,6.8199999999999997E-2,9.5999999999999992E-3,0.9,0.2616,0.72050000000000003,8364.28787964,35.019599999999997,9.727666666666666,9263.3755010100012,38.783900000000003,10.773305555555556,11976.903770909999,50.1449,13.929138888888888,-9.3000000000000007,-1.1000000000000001,null,null,null,99.999900000000011," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8364.28787964,35.019599999999997,9.727666666666666,9263.3755010100012,38.783900000000003,10.773305555555556,11976.903770909999,50.1449,13.929138888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[15,93.823800000000006,3.1616,1.1897,0.17230000000000001,0.25290000000000001,4.4000000000000003E-3,6.59E-2,5.3999999999999999E-2,6.6199999999999995E-2,9.7000000000000003E-3,0.93469999999999998,0.26490000000000002,0.72089999999999999,8362.9025734200004,35.013800000000003,9.7260555555555559,9261.7513488899986,38.777099999999997,10.771416666666665,11971.74469947,50.1233,13.923138888888889,-10.3,-1.6,null,null,null,100.0001," "]
[16,93.953800000000001,3.1139999999999999,1.1548,0.16800000000000001,0.24060000000000001,4.3E-3,6.2600000000000003E-2,5.04E-2,6.8599999999999994E-2,9.9000000000000008E-3,0.91539999999999999,0.2576,0.71960000000000002,8353.6592370899998,34.975099999999998,9.7153055555555543,9251.9347823999997,38.735999999999997,10.76,11969.47566342,50.113799999999998,13.920499999999999,-9.1999999999999993,-0.6,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[17,94.000799999999998,3.1259000000000001,1.1446000000000001,0.16819999999999999,0.23350000000000001,4.3E-3,5.91E-2,4.82E-2,6.0499999999999998E-2,9.1999999999999998E-3,0.87909999999999999,0.26679999999999998,0.71899999999999997,8350.1482023600001,34.9604,9.7112222222222222,9248.28044013,38.720700000000001,10.755750000000001,11969.929470629999,50.115699999999997,13.921027777777777,-9,-0.8,null,null,"відсутні",100.00020000000001," "]
[18,94.0197,3.1335000000000002,1.1372,0.16739999999999999,0.22889999999999999,4.1000000000000003E-3,5.9200000000000003E-2,4.7699999999999999E-2,5.8099999999999999E-2,1.06E-2,0.86799999999999999,0.26550000000000001,0.71870000000000001,8348.7628961400005,34.954599999999999,9.7096111111111103,9246.8234801399994,38.714599999999997,10.754055555555555,11970.33550866,50.117400000000004,13.9215,-8.9,-1.2,null,null,null,99.999899999999997," "]
[19,94.362700000000004,2.9914000000000001,1.0478000000000001,0.15579999999999999,0.20119999999999999,4.1000000000000003E-3,4.9399999999999999E-2,3.9600000000000003E-2,5.6000000000000001E-2,1.01E-2,0.82179999999999997,0.2601,0.71540000000000004,8320.5551953499998,34.836500000000001,9.6768055555555552,9216.7766659200006,38.588799999999999,10.719111111111111,11959.42025103,50.0717,13.908805555555555,-8.6999999999999993,-1,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8320.5551953499998,34.836500000000001,9.6768055555555552,9216.7766659200006,38.588799999999999,10.719111111111111,11959.42025103,50.0717,13.908805555555555,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8320.5551953499998,34.836500000000001,9.6768055555555552,9216.7766659200006,38.588799999999999,10.719111111111111,11959.42025103,50.0717,13.908805555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[22,94.008499999999998,3.1825000000000001,1.1395,0.1678,0.22409999999999999,4.3E-3,5.5300000000000002E-2,4.4600000000000001E-2,5.6899999999999999E-2,0.01,0.83440000000000003,0.27229999999999999,0.71870000000000001,8351.41408563,34.965699999999998,9.712694444444443,9249.7374001199987,38.726799999999997,10.757444444444443,11974.586965679999,50.135199999999998,13.926444444444444,-8.5,-2.2000000000000002,null,null,null,100.00020000000002," "]
[23,93.974000000000004,3.2178,1.1586000000000001,0.17299999999999999,0.22989999999999999,4.1999999999999997E-3,5.6899999999999999E-2,4.6399999999999997E-2,5.5100000000000003E-2,9.4999999999999998E-3,0.80179999999999996,0.27279999999999999,0.71919999999999995,8360.8962678600001,35.005400000000002,9.7237222222222233,9260.0077738199998,38.769799999999996,10.769388888888887,11983.75864824,50.1736,13.937111111111111,-8.4,-2.2999999999999998,"<0,0001",3.2000000000000002E-3,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,94.002399999999994,3.2263999999999999,1.1484000000000001,0.17199999999999999,0.22339999999999999,4.1000000000000003E-3,5.4699999999999999E-2,4.4299999999999999E-2,5.7099999999999998E-2,1.06E-2,0.78759999999999997,0.26900000000000002,0.71879999999999999,{"$f":"P34*238.8459","v":8359.6542691800005},35.0002,{"$f":"P34/3.6","v":9.7222777777777782},{"$f":"S34*238.8459","v":9258.7418905499999},38.764499999999998,10.767916666666666,{"$f":"V34*238.8459","v":11985.0484161},50.179000000000002,{"$f":"V34/3.6","v":13.938611111111111},-7.4,0.2,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[25,93.995500000000007,3.2071999999999998,1.1604000000000001,0.1729,0.22919999999999999,4.1000000000000003E-3,5.7099999999999998E-2,4.6600000000000003E-2,5.5399999999999998E-2,9.9000000000000008E-3,0.79520000000000002,0.26650000000000001,0.71899999999999997,{"$f":"P35*238.8459","v":8361.4933826100005},35.007899999999999,{"$f":"P35/3.6","v":9.7244166666666665},{"$f":"S35*238.8459","v":9260.6765423399993},38.772599999999997,10.770166666666666,{"$f":"V35*238.8459","v":11985.812722980001},50.182200000000002,{"$f":"V35/3.6","v":13.939500000000001},-7.4,1.4,null,null,null,100,"ОК"]
[26,93.949700000000007,3.2345999999999999,1.1673,0.1739,0.23150000000000001,5.7000000000000002E-3,5.7599999999999998E-2,4.6199999999999998E-2,6.1600000000000002E-2,1.06E-2,0.79500000000000004,0.26629999999999998,0.71950000000000003,8366.9629537199999,35.030799999999999,9.730777777777778,9266.5282668899999,38.7971,10.776972222222222,11989.037142630001,50.195700000000002,13.943250000000001,-7,1.2,null,null,null,100,"ОК"]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8366.9629537199999,35.030799999999999,9.730777777777778,9266.5282668899999,38.7971,10.776972222222222,11989.037142630001,50.195700000000002,13.943250000000001,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8366.9629537199999,35.030799999999999,9.730777777777778,9266.5282668899999,38.7971,10.776972222222222,11989.037142630001,50.195700000000002,13.943250000000001,null,null,null,null,null,0," "]
[29,93.923299999999998,3.2608000000000001,1.1722999999999999,0.17380000000000001,0.22989999999999999,4.3E-3,5.6399999999999999E-2,4.5699999999999998E-2,5.4199999999999998E-2,1.15E-2,0.79610000000000003,0.27160000000000001,0.71950000000000003,8365.2910324200002,35.023800000000001,9.7288333333333341,9264.7130380499984,38.789499999999997,10.774861111111109,11985.287262,50.18,13.938888888888888,-6.9,3.3,null,null,null,99.999899999999997," "]
[30,94.713300000000004,2.9146999999999998,0.98440000000000005,0.15079999999999999,0.1704,4.4000000000000003E-3,3.7100000000000001E-2,2.7799999999999998E-2,2.9600000000000001E-2,1.0800000000000001E-2,0.7087,0.248,0.71150000000000002,8297.1721817399994,34.738599999999998,9.6496111111111098,9192.1038844499999,38.485500000000002,10.690416666666668,11959.70686611,50.072899999999997,13.909138888888888,-5.7,1.8,null,null,null,100,"ОК"]
[31,94.930300000000003,2.7898999999999998,0.93799999999999994,0.1439,0.1608,4.4000000000000003E-3,3.3799999999999997E-2,2.5399999999999999E-2,2.7699999999999999E-2,1.01E-2,0.70469999999999999,0.23100000000000001,0.70950000000000002,8280.2618920200002,34.6678,9.629944444444444,9174.0471344100006,38.4099,10.669416666666667,11952.87587337,50.0443,13.901194444444444,-8.4,0.5,null,null,null,100,"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.4423694826055,34.911390019600937,9.6976083387780427,9235.9213161693751,38.668954820532285,10.741376339036744]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Запорізького ЛВУМГ                                                                                                                     Дереновський О.Б."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                                               Шеремет В.Л.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Інженер провідний дільниці служби ГВ та М                                                                                                                          Свинаренко Р.В. "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":49,"n_cols":6,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[37,0,37,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,36,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 607"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Дніпропетровська область","ГРС п/ф \" За мир\" с.Краснопілля",38.682422320407547,9239.1379732978294,10.745117311224318]
[null,"ГРС с. Попасне",38.680353174890904,9238.6437663746747,10.744542548580807]
[null,"ГРС с. Вербки",38.683547191060406,9239.4066440412953,10.745429775294557]
[null,"ГРС м. Тернівка",38.67860789783299,9238.2269141050292,10.744057749398053]
[null,"ГРС смт.Петропавлівка",38.679427534098686,9238.4226808665808,10.744285426138523]
[null,"ГРС смт. Водолазьке",38.686179727899521,9240.0354146719164,10.746161035527644]
[null,"ГРС смт. Межова",38.689716974986062,9240.8802716358241,10.747143604162796]
[null,"ГРС м. Павлоград",38.676562381424418,9237.7383508974581,10.743489550395671]
[null,"ГРС с. Булахівка(р-п Україна)",38.683872416027143,9239.484322691178,10.745520115563094]
[null,"ГРС с. Октябрьське (Енгельса)",38.681800036737947,9238.9893433947072,10.744944454649429]
[null,"ГРС смт. Синельникове",38.684117320416455,9239.5428171004569,10.745588144560125]
[null,"ГРС. c. Катеринівка",38.682602800982913,9239.1810803432854,10.745167444717476]
[null,"ГРС смт. Васильківка",38.682087642915683,9239.0580369510753,10.745024345254356]
[null,"ГРС с. Романки (к-п Победа)",38.681065275589908,9238.8138487070191,10.74474035433053]
[null,"ГРС с. Покровка",38.685728877551206,9239.9277309147074,10.746035799319779]
[null,"ГРС смт.Просяна",38.682977500397079,9239.2705757620915,10.745271527888077]
[null,"ГРС смт. Славгород",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,"ГРС с. Варварівка",38.68042587918773,9238.6611314978854,10.744562744218813]
[null,"ГРС-1 м. Новомосковськ",38.689741722516558,9240.8861824820178,10.747150478476822]
[null,"ГРС с. Любимівка",38.680868598900524,9238.7668732861348,10.744685721916811]
[null,"ГРС смт. Солоне",38.686117203903741,9240.0204810718733,10.746143667751038]
[null,"ГРС с. Володимирівка",38.681602647763341,9238.9421978474184,10.744889624378706]
[null,"ГРС смт.Томаківка",38.673340303906663,9236.9687708928614,10.742594528862961]
[null,"ГРС Аеропорт",0,0,0]
[null,"ГРС 6 м. Дніпро",0,0,0]
[null,"ГРС Придніпровська",38.723451634462094,9248.9376567395702,10.756514342906137]
[null,"ГРС Красноармійська",38.681880695228323,9239.0086083444348,10.744966859785645]
[null,"ГРС с. Юр'ївка (Павлоградська КС)",38.687398433769495,9240.326497572265,10.74649956493597]
[null,"ГРС 7 м. Дніпро",38.687073927297853,9240.2489905319908,10.746409424249403]
[null,"ПАТ \"Інтерпайп Новомосковський трубний завод\"",38.700220206757095,9243.3889254810838,10.750061168543636]
[null,"РВУ \"Харківавтогаз\" ",38.671782000031207,9236.5965764012544,10.742161666675335]
[null,"ДП \"ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова\"",0,0,0]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 607",null,38.668954820532285,9235.9213161693751,10.741376339036744]
[]
[]
[]
["Начальник управління Запорізького ЛВУМГ                                                                              Дереновський О.Б.                                                                             "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
["Завідувач лабораторії                                                                                                                      Шеремет В.Л.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
["Інженер провідний дільниці служби ГВ та М                                                                               Свинаренко Р.В. "]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]

{"sheet":"Лист1","index":3,"n_rows":34,"n_cols":28,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Данные по объекту з-д Петровского (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Данные по объекту Город (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,null,"Данные по объекту завод Н-ск 1 (осн.) за 5/17.",null,null,null,null,null,"Данные по объекту АГНКС ГРС-6 (осн.) за 5/17."]
["День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC",null,null,null,"День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC",null,"День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC","День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC"]
[1,85698.65,96152.960000000006,{"$f":"SUM(B3:C3)","v":181851.61},null,null,null,null,null,1,96152.960000000006,108.864,5.12,-5.03,"A",null,1,684.67,15.824,3.03,21.83,"A",1,0,0,6.24,21.97,"A"]
[2,84236.92,130117.78,{"$f":"SUM(B4:C4)","v":214354.7},null,null,null,null,null,2,130117.78,210.447,5.1100000000000003,-4.53,"A",null,2,669.53,14.417,3.15,23.44,null,2,550.49,5.1459999999999999,6.54,22.96,"A"]
[3,100851.35,269952.03000000003,370803.38,null,null,null,null,null,3,269952.03000000003,610.78200000000004,5.17,-8.2200000000000006," B",null,3,624.4,14.363,2.94,21.4,"AB",3,478.32,4.4989999999999997,6.1,19.71,"AB"]
[4,83102.11,260852.72,343954.83,null,null,null,null,null,4,260852.72,596.048,5.19,-7.91,"AB",null,4,861.31,31.785,2.62,21.5,"AB",4,487.21,4.6369999999999996,6.13,21.96,"AB"]
[5,84168.67,228004.42,312173.09000000003,null,null,null,null,null,5,228004.42,462.86900000000003,5.16,-8.34," B",null,5,953,95.741,2.83,18.78,"AB",5,501.59,4.7789999999999999,6.19,18.45,"AB"]
[6,48128.13,201246.07999999999,249374.21,null,null,null,null,null,6,201246.07999999999,394.20499999999998,5.14,-7.37,null,null,6,780.26,23.88,2.67,19.8,"A",6,573.98,5.4930000000000003,6.15,18.45,"A"]
[7,44193.66,112271.4,156465.06,null,null,null,null,null,7,112271.4,129.62100000000001,5.13,-4.63,"A",null,7,680.32,17.21,2.77,22.4,null,7,0,0,6.44,21.68,"A"]
[8,73267.7,88753.39,162021.09,null,null,null,null,null,8,88753.39,71.814999999999998,5.2,-5.29,"A",null,8,657.88,15.504,2.84,19.690000000000001,null,8,258.51,2.4620000000000002,6.07,16.98,"A"]
[9,77283.41,112060.47,189343.88,null,null,null,null,null,9,112060.47,120.599,5.12,-6.03,"A",null,9,671.63,15.252000000000001,2.99,17.899999999999999,null,9,0,0,6.51,18.21,"A"]
[10,122818.48,195777.34,318595.82,null,null,null,null,null,10,195777.34,372.81900000000002,5.1100000000000003,-8.68," B",null,10,1239.1400000000001,87.873000000000005,2.78,11.68,"AB",10,1245.78,11.91,6.06,9.83,"AB"]
[11,110354.21,250672.47,361026.68,null,null,null,null,null,11,250672.47,593.82299999999998,5.18,-8.48,"AB",null,11,1348.02,80.616,2.81,13.99,"AB",11,595.75,5.7569999999999997,6.05,12.05,"AB"]
[12,78428.81,236429.48,314858.29000000004,null,null,null,null,null,12,"236429.48*","517.494*","5.18*","-7.69*","ABC",null,12,1552.45,115.44499999999999,2.81,15.23,"AB",12,629.64,6.0759999999999996,6.09,16.53,"AB"]
[13,46462.86,214588.91,261051.77000000002,null,null,null,null,null,13,214588.91,433.18200000000002,5.19,-7.48," B",null,13,1294.3,73.143000000000001,2.83,15.37,"AB",13,465.65,4.5279999999999996,6.29,15.19,"AB"]
[14,54675.83,274029.56,328705.39,null,null,null,null,null,14,274029.56,698.33299999999997,5.13,-8.14,"A",null,14,702.69,16.405000000000001,3.03,15.14,null,14,0,0,6.78,14.16,"A"]
[15,72419.600000000006,290934.59000000003,363354.19000000006,null,null,null,null,null,15,290934.59000000003,748.072,5.13,-7.88,"AB",null,15,3040.81,431.85599999999999,2.8,15.27,"AB",15,584.24,5.55,6.09,16.850000000000001,"AB"]
[16,99961.35,299694.90999999997,399656.26,null,null,null,null,null,16,299694.90999999997,794.63199999999995,5.15,-7.02,"AB",null,16,2471.0300000000002,295.47000000000003,2.82,18.510000000000002,"AB",16,820.15,7.7709999999999999,6.23,19.309999999999999,"AB"]
[17,121260.34,438442.22,559702.55999999994,null,null,null,null,null,17,438442.22,1648.575,5.15,-8.0399999999999991,"AB",null,17,3272.72,451.40300000000002,2.79,14.63,"AB",17,518.1,4.8529999999999998,6.33,14.27,"AB"]
[18,109515.7,461263.88,570779.57999999996,null,null,null,null,null,18,461263.88,1742.3910000000001,5.13,-8.44,"AB",null,18,2844.6,358.565,2.79,11.11,"AB",18,630.54999999999995,5.96,6.15,10.14,"AB"]
[19,94937.05,477812.13,572749.18000000005,null,null,null,null,null,19,477812.13,1862.6610000000001,5.12,-8.2100000000000009," B",null,19,2484.38,276.84100000000001,2.79,12.39,"AB",19,756.86,7.31,6.21,10.07,"AB"]
[20,69770.89,435749.03,505519.92000000004,null,null,null,null,null,20,435749.03,1683.2570000000001,5.13,-7.95,"A",null,20,1599.58,113.631,2.81,13.12,"A",20,265.45,2.4369999999999998,6.12,12.97,"A"]
[21,52520.03,290727.75,343247.78,null,null,null,null,null,21,290727.75,765.03599999999994,5.08,-5.78,"A",null,21,940.09,37.813000000000002,2.99,20.09,"A",21,0,0,6.78,20.18,"A"]
[22,90360.22,390980,481340.22,null,null,null,null,null,22,390980,1292.2660000000001,5.0999999999999996,-6.82,"AB",null,22,2714.65,332.83100000000002,2.78,14.38,"AB",22,502.17,4.8129999999999997,6.4,14.05,"AB"]
[23,95789.63,400603.69,496393.32,null,null,null,null,null,23,400603.69,1369.0530000000001,5.05,-6.11,"AB",null,23,1716.21,147.22,2.81,18.68,"AB",23,313.62,3.0579999999999998,6.12,19.13,"AB"]
[24,82324.55,375155.34,457479.89,null,null,null,null,null,24,375155.34,1232.752,5.07,-6.11,"AB",null,24,1538.99,104.452,2.81,21.05,"AB",24,202.08,1.909,6.08,21.13,"AB"]
[25,88194.48,392992.22,481186.69999999995,null,null,null,null,null,25,392992.22,1285.337,5.22,-7.22,"AB",null,25,1141.93,54.301000000000002,2.83,20.96,"AB",25,0,0,6.48,20.38,"AB"]
[26,100255.43,346928.88,447184.31,null,null,null,null,null,26,346928.88,1060.1089999999999,5.13,-7.78,"AB",null,26,1230.52,60.844999999999999,2.8,22.32,"AB",26,606.97,5.7110000000000003,6.38,20.66,"AB"]
[27,80322.12,296332.03000000003,376654.15,null,null,null,null,null,27,296332.03000000003,883.74800000000005,5.1100000000000003,-7.06,null,null,27,699.34,17.125,2.94,21.37,null,27,406.67,3.871,6.24,20.100000000000001,"A"]
[28,60132.11,208157.13,268289.24,null,null,null,null,null,28,208157.13,407.327,5.07,-5.32,"A",null,28,961.51,40.875999999999998,2.97,23.71,"A",28,0,0,6.6,23.79,"A"]
[29,99678.43,328963.78000000003,428642.21,null,null,null,null,null,29,328963.78000000003,983.84199999999998,5.15,-5.72,"AB",null,29,1587.79,148.77799999999999,2.85,23.78,"AB",29,0,0,6.93,25.18,"AB"]
[30,86206.12,301549.53000000003,387755.65,null,null,null,null,null,30,301549.53000000003,842.68,5.1100000000000003,-4.3600000000000003,"AB",null,30,1278.95,74.33,2.88,25.65,"AB",30,1050.02,9.9760000000000009,6.13,23.19,"AB"]
[31,72907.05,242642.5,315549.55,null,null,null,null,null,31,242642.5,581.16099999999994,5.07,-2.94,"AB",null,31,1092.21,49.694000000000003,2.91,27.32,"AB",31,1013.39,9.7430000000000003,6.4,24.91,"AB"]
["Итого","2570225.89*",null,0,null,null,null,null,null,"Итого","8649838.61*","790.445*","5.13*","-6.79*","ABC",null,"Итого",43334.92,116.56399999999999,2.85,18.79,"AB","Итого",13457.2,11.91,6.06,9.83,"AB"]