{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 609"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ \"ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ\""]
["Краснопільський п/м  Запорізького ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 609"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ПЧ 07-0/1548-2015  чинне до  10.06.2018р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.05.2017 р.",null," по","31.05.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8777.1330177899999},36.748100000000001,{"$f":"P11/3.6","v":10.207805555555556},{"$f":"S11*238.8459","v":9703.4729563500005},40.6265,{"$f":"S11/3.6","v":11.285138888888889},{"$f":"V11/0.0041868","v":12141.683385879431},50.834800000000001,{"$f":"V11/3.6","v":14.120777777777779},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8777.1330177899999},36.748100000000001,10.207805555555556,{"$f":"S12*238.8459","v":9703.4729563500005},40.6265,11.285138888888889,{"$f":"V12/0.0041868","v":12141.683385879431},50.834800000000001,14.120777777777779,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8777.1330177899999,36.748100000000001,10.207805555555556,9703.4729563500005,40.6265,11.285138888888889,12141.683385879431,50.834800000000001,14.120777777777779,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,87.666499999999999,5.9675000000000002,2.8458999999999999,0.31219999999999998,0.62560000000000004,4.7999999999999996E-3,0.15529999999999999,0.13450000000000001,0.25690000000000002,5.7999999999999996E-3,1.4581,0.56689999999999996,0.78159999999999996,8874.8926446599999,37.157400000000003,10.3215,9807.6336533400008,41.062600000000003,11.406277777777779,12175.002388458966,50.974299999999999,14.159527777777777,2,0.7,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8874.8926446599999,37.157400000000003,10.3215,9807.6336533400008,41.062600000000003,11.406277777777779,12175.002388458966,50.974299999999999,14.159527777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8874.8926446599999,37.157400000000003,10.3215,9807.6336533400008,41.062600000000003,11.406277777777779,12175.002388458966,50.974299999999999,14.159527777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8874.8926446599999,37.157400000000003,10.3215,9807.6336533400008,41.062600000000003,11.406277777777779,12175.002388458966,50.974299999999999,14.159527777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8874.8926446599999,37.157400000000003,10.3215,9807.6336533400008,41.062600000000003,11.406277777777779,12175.002388458966,50.974299999999999,14.159527777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8874.8926446599999,37.157400000000003,10.3215,9807.6336533400008,41.062600000000003,11.406277777777779,12175.002388458966,50.974299999999999,14.159527777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[10,87.842299999999994,5.9306000000000001,2.7858999999999998,0.30399999999999999,0.60129999999999995,4.3E-3,0.14460000000000001,0.13020000000000001,0.22259999999999999,5.7000000000000002E-3,1.48,0.5484,0.77859999999999996,8844.4159078200009,37.029800000000002,10.286055555555556,9774.9834188099994,40.925899999999999,11.368305555555555,12157.614407184485,50.901499999999999,14.139305555555556,1.5,0.2,1E-4,8.0000000000000004E-4,"відсутні",99.999899999999997," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8844.4159078200009,37.029800000000002,10.286055555555556,9774.9834188099994,40.925899999999999,11.368305555555555,12157.614407184485,50.901499999999999,14.139305555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8844.4159078200009,37.029800000000002,10.286055555555556,{"$f":"S22*238.8459","v":9774.9834188099994},40.925899999999999,{"$f":"S22/3.6","v":11.368305555555555},12157.614407184485,50.901499999999999,14.139305555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8844.4159078200009,37.029800000000002,10.286055555555556,{"$f":"S23*238.8459","v":9774.9834188099994},40.925899999999999,{"$f":"S23/3.6","v":11.368305555555555},12157.614407184485,50.901499999999999,14.139305555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8844.4159078200009,37.029800000000002,10.286055555555556,9774.9834188099994,40.925899999999999,11.368305555555555,12157.614407184485,50.901499999999999,14.139305555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[15,87.782899999999998,5.8745000000000003,2.8296999999999999,0.30449999999999999,0.61309999999999998,4.1999999999999997E-3,0.1489,0.1356,0.25230000000000002,5.5999999999999999E-3,1.4905999999999999,0.55810000000000004,0.78029999999999999,8858.555585099999,37.088999999999999,10.3025,9790.0784796900007,40.989100000000001,11.385861111111112,12163.39447788287,50.925699999999999,14.146027777777777,1.5,0.1,null,null,null,100,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8858.555585099999,37.088999999999999,10.3025,9790.0784796900007,40.989100000000001,11.385861111111112,12163.39447788287,50.925699999999999,{"$f":"V26/3.6","v":14.146027777777777},null,null,null,null,null,0," "]
[17,87.655000000000001,5.9977,2.8159999999999998,0.31459999999999999,0.62450000000000006,4.1000000000000003E-3,0.1515,0.1351,0.25690000000000002,5.4999999999999997E-3,1.4873000000000001,0.55169999999999997,0.78129999999999999,8871.2383023900002,37.142099999999999,10.31725,9803.6926959900011,41.046100000000003,11.401694444444445,12172.25566064775,50.962800000000001,{"$f":"V27/3.6","v":14.156333333333333},null,null,null,null,null,99.999899999999982," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8871.2383023900002,37.142099999999999,10.31725,9803.6926959900011,41.046100000000003,11.401694444444445,12172.25566064775,50.962800000000001,14.156333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8871.2383023900002,37.142099999999999,10.31725,9803.6926959900011,41.046100000000003,11.401694444444445,12172.25566064775,50.962800000000001,14.156333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8871.2383023900002,37.142099999999999,10.31725,9803.6926959900011,41.046100000000003,11.401694444444445,12172.25566064775,50.962800000000001,14.156333333333333,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8871.2383023900002,37.142099999999999,10.31725,9803.6926959900011,41.046100000000003,11.401694444444445,12172.25566064775,50.962800000000001,14.156333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[22,87.869900000000001,5.9538000000000002,2.7709000000000001,0.30149999999999999,0.59330000000000005,4.1000000000000003E-3,0.1474,0.13320000000000001,0.2223,6.4000000000000003E-3,1.4434,0.55369999999999997,0.77839999999999998,8845.8012140400006,37.035600000000002,10.287666666666667,9770.5408850700005,40.907299999999999,11.363138888888889,12182.621572561384,51.0062,14.168388888888888,3.1,0.2,null,null,"відсутні",99.999900000000011," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8845.8012140400006,37.035600000000002,10.287666666666667,9770.5408850700005,40.907299999999999,11.363138888888889,12182.621572561384,51.0062,14.168388888888888,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,87.571799999999996,6.02,2.8681999999999999,0.31490000000000001,0.62619999999999998,4.1000000000000003E-3,0.152,0.13650000000000001,0.26440000000000002,5.4999999999999997E-3,1.4669000000000001,0.56950000000000001,0.78249999999999997,8882.5357134599999,37.189399999999999,10.330388888888889,9815.77829853,41.096699999999998,11.415749999999999,12178.298461832426,50.988100000000003,14.163361111111112,null,null,1E-4,1.1999999999999999E-3,null,99.999999999999972,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8882.5357134599999,37.189399999999999,10.330388888888889,9815.77829853,41.096699999999998,11.415749999999999,12178.298461832426,50.988100000000003,14.163361111111112,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8882.5357134599999,37.189399999999999,10.330388888888889,{"$f":"S36*238.8459","v":9815.77829853},41.096699999999998,{"$f":"S36/3.6","v":11.415749999999999},12178.298461832426,50.988100000000003,14.163361111111112,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8882.5357134599999,37.189399999999999,10.330388888888889,9815.77829853,41.096699999999998,{"$f":"S37/3.6","v":11.415749999999999},12178.298461832426,50.988100000000003,14.163361111111112,null,null,null,null,null,0]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8882.5357134599999,37.189399999999999,10.330388888888889,9815.77829853,41.096699999999998,11.415749999999999,12178.298461832426,50.988100000000003,14.163361111111112,null,null,null,null,null,0]
[29,87.449200000000005,6.0570000000000004,2.8967000000000001,0.32,0.63639999999999997,4.3E-3,0.1578,0.1424,0.25950000000000001,6.4999999999999997E-3,1.5246,0.54559999999999997,0.78339999999999999,8889.8682825900014,37.220100000000002,10.338916666666668,9823.5407902799998,41.129199999999997,11.424777777777777,12180.352536543422,50.996699999999997,14.165749999999999,1.5,0.1,null,null,null,99.999999999999986]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8889.8682825900014,37.220100000000002,10.338916666666668,{"$f":"S40*238.8459","v":9823.5407902799998},41.129199999999997,{"$f":"S40/3.6","v":11.424777777777777},12180.352536543422,50.996699999999997,14.165749999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[31,87.756399999999999,5.8627000000000002,2.8308,0.31,0.61809999999999998,4.4000000000000003E-3,0.15509999999999999,0.1414,0.26679999999999998,6.1000000000000004E-3,1.4944999999999999,0.55369999999999997,0.78110000000000002,8867.3928833999998,37.125999999999998,10.312777777777777,{"$f":"S41*238.8459","v":9799.5128927400001},41.028599999999997,{"$f":"S41/3.6","v":11.396833333333332},12168.816279736313,50.948399999999999,14.152333333333333,null,null,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8852.1502114348586,37.062181981917469,10.295050550532627,9783.0839172792985,40.959815166512378,11.377726435142325]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Запорізького ЛВУМГ                                                                                                                  Дереновський О.Б."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                                      Шеремет В.Л.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Інженер провідний дільниці служби ГВ та М                                                                                                                   Свинаренко Р.В. "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":5,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 609"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Дніпропетровська область","ГРС Голубівка р-п \"Видвиженець\"",40.959815166512378,9783.0839172792985,11.377726435142327]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 609",null,40.959815166512378,9783.0839172792985,11.377726435142325]
[]
[]
[]
["Начальник управління Запорізького ЛВУМГ                           Дереновський О.Б.                                                                             "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
["Завідувач лабораторії                                                             Шеремет В.Л.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
["Інженер провідний дільниці служби ГВ та М                          Свинаренко Р.В. "]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]