{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":53,"n_cols":31,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[0,25,0,27],[5,23,5,24],[10,12,11,12],[5,21,5,22],[10,14,10,16],[10,17,10,19],[10,20,10,22],[9,14,9,22],[5,26,5,27],[10,7,11,7],[8,1,9,12],[9,13,11,13],[8,13,8,22],[5,7,5,20],[10,10,11,10],[8,26,11,26],[8,24,11,24],[8,23,11,23],[10,9,11,9],[4,26,4,27],[8,25,11,25],[47,1,47,26],[43,0,43,13],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[51,1,51,26],[10,11,11,11],[43,18,44,18],[43,19,44,19],[43,14,44,14],[44,7,44,13],[49,1,49,26],[45,20,45,27],[44,20,44,27],[43,20,43,27],[8,27,11,27],[10,8,11,8],[43,15,44,15],[43,16,44,16],[43,17,44,17],[2,6,2,24],[4,10,4,19],[4,21,4,22],[4,23,4,24],[6,5,6,24],[8,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,5,11,5],[10,6,11,6]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 614"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Криворізьким  ЛВУМГ  та прийнятого  ПАТ \"Криворіжгаз\", ПАТ \"Дніпропетровськгаз\"ТОВ\"ІНТЕРПАЙП НІКОТЬЮБ\""]
["Криворізьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 614"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ПЄ 0048/2013  чинне до  16.05.2018р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу ШДО, ШДКРІ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
[]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,95.013999999999996,2.778,0.89700000000000002,0.13600000000000001,0.14000000000000001,5.0000000000000001E-3,2.5999999999999999E-2,1.9E-2,1.9E-2,null,0.70699999999999996,0.25900000000000001,0.70799999999999996,{"$f":"P13*238.8459","v":8261.6796810000014},34.590000000000003,{"$f":"P13/3.6","v":9.6083333333333343},{"$f":"S13*238.8459","v":9159.7402650000004},38.35,{"$f":"S13/3.6","v":10.652777777777779},{"$f":"V13/0.0041868","v":11944.68329034107},50.01,{"$f":"V13/3.6","v":13.891666666666666},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B13:M13)+$K$44+$N$44","v":100}]
[2,94.903000000000006,2.8519999999999999,0.92200000000000004,0.14099999999999999,0.14399999999999999,5.0000000000000001E-3,2.8000000000000001E-2,1.9E-2,0.02,null,0.70299999999999996,0.26300000000000001,0.70899999999999996,{"$f":"P14*238.8459","v":8271.2335170000006},34.630000000000003,9.6194444444444454,{"$f":"S14*238.8459","v":9169.2941009999995},38.39,10.66388888888889,{"$f":"V14/0.0041868","v":11949.460208273622},50.03,13.897222222222222,null,null,null,null,null,100.00000000000003]
[3,94.891000000000005,2.8530000000000002,0.92400000000000004,0.14099999999999999,0.14399999999999999,5.0000000000000001E-3,2.8000000000000001E-2,1.9E-2,0.02,null,0.71099999999999997,0.26400000000000001,0.70899999999999996,{"$f":"P15*238.8459","v":8271.2335170000006},34.630000000000003,9.6194444444444454,{"$f":"S15*238.8459","v":9169.2941009999995},38.39,10.66388888888889,{"$f":"V15/0.0041868","v":11949.460208273622},50.03,13.897222222222222,-17.899999999999999,-15,null,null,"не виявл.",100.00000000000001,{"$f":"IF(AC15=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,94.891999999999996,2.851,0.93,0.14000000000000001,0.14499999999999999,4.0000000000000001E-3,2.9000000000000001E-2,1.9E-2,0.02,null,0.70399999999999996,0.26600000000000001,0.70899999999999996,{"$f":"P16*238.8459","v":8273.6219760000004},34.64,9.6222222222222218,{"$f":"S16*238.8459","v":9171.6825599999993},38.4,10.666666666666666,{"$f":"V16/0.0041868","v":11949.460208273622},50.03,13.897222222222222,null,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC16=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,94.876999999999995,2.8479999999999999,0.92700000000000005,0.14000000000000001,0.14499999999999999,4.0000000000000001E-3,2.9000000000000001E-2,0.02,0.02,null,0.71899999999999997,0.27100000000000002,0.70899999999999996,{"$f":"P17*238.8459","v":8271.2335170000006},34.630000000000003,9.6194444444444454,{"$f":"S17*238.8459","v":9169.2941009999995},38.39,10.66388888888889,{"$f":"V17/0.0041868","v":11947.071749307348},50.02,13.894444444444446,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P18*238.8459","v":8271.2335170000006},34.630000000000003,{"$f":"P18/3.6","v":9.6194444444444454},{"$f":"S18*238.8459","v":9169.2941009999995},38.39,{"$f":"S18/3.6","v":10.66388888888889},{"$f":"V18/0.0041868","v":11947.071749307348},50.02,{"$f":"V18/3.6","v":13.894444444444446},null,null,null,null,null,0," "]
[7,94.856200000000001,2.8328000000000002,0.93189999999999995,0.14399999999999999,0.1517,1.5E-3,2.9899999999999999E-2,2.18E-2,2.0899999999999998E-2,3.8999999999999998E-3,0.73680000000000001,0.26850000000000002,0.7097,8271.2335170000006,34.630000000000003,9.6194444444444454,9164.5171829999999,38.369999999999997,10.658333333333333,11937.517913442247,49.98,13.883333333333333,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[8,94.986999999999995,2.778,0.90100000000000002,0.13500000000000001,0.14299999999999999,4.0000000000000001E-3,2.8000000000000001E-2,2.1000000000000001E-2,2.1999999999999999E-2,null,0.72499999999999998,0.25600000000000001,0.70799999999999996,{"$f":"P20*238.8459","v":8264.0681400000012},34.6,9.6111111111111107,{"$f":"S20*238.8459","v":9159.7402650000004},38.35,10.652777777777779,{"$f":"V20/0.0041868","v":11944.68329034107},50.01,13.891666666666666,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[9,95,2.78,0.89500000000000002,0.13400000000000001,0.14199999999999999,4.0000000000000001E-3,2.7E-2,0.02,2.1000000000000001E-2,null,0.72299999999999998,0.254,0.70799999999999996,8261.6796810000014,34.590000000000003,9.6083333333333343,9159.7402650000004,38.35,10.652777777777779,11942.294831374797,50,13.888888888888889,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[10,95.141000000000005,2.6749999999999998,0.86399999999999999,0.13100000000000001,0.13600000000000001,3.0000000000000001E-3,2.8000000000000001E-2,1.9E-2,0.02,null,0.74099999999999999,0.24199999999999999,0.70699999999999996,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,11935.129454475971,49.97,13.880555555555555,-17.399999999999999,-15,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[11,95.453000000000003,2.4409999999999998,0.77600000000000002,0.11700000000000001,0.124,3.0000000000000001E-3,2.5999999999999999E-2,1.7999999999999999E-2,2.1000000000000001E-2,null,0.80100000000000005,0.22,0.70399999999999996,{"$f":"P23*238.8459","v":8213.9105010000003},34.39,9.5527777777777771,{"$f":"S23*238.8459","v":9107.1941670000015},38.130000000000003,10.591666666666667,{"$f":"V23/0.0041868","v":11911.244864813221},49.87,13.852777777777776,null,null,"<0,0001",4.8999999999999998E-3,null,100,"ОК"]
[12,95.474999999999994,2.4020000000000001,0.76100000000000001,0.113,0.121,3.0000000000000001E-3,2.5000000000000001E-2,1.9E-2,2.1000000000000001E-2,null,0.84,0.22,0.70399999999999996,{"$f":"P24*238.8459","v":8206.7451239999991},34.36,9.5444444444444443,{"$f":"S24*238.8459","v":9100.0287900000003},38.1,10.583333333333334,{"$f":"V24/0.0041868","v":11901.691028948122},49.83,13.841666666666665,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[13,95.548000000000002,2.3530000000000002,0.74099999999999999,0.109,0.12,2E-3,2.5000000000000001E-2,1.7999999999999999E-2,2.1000000000000001E-2,null,0.84699999999999998,0.216,0.70299999999999996,8199.5797469999998,34.33,9.5361111111111097,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,11899.302569981848,49.82,13.838888888888889,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[14,95.472999999999999,2.4350000000000001,0.77500000000000002,0.11600000000000001,0.126,3.0000000000000001E-3,2.5000000000000001E-2,1.7999999999999999E-2,0.02,null,0.79,0.219,0.70399999999999996,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,11913.633323779497,49.88,13.855555555555556,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[15,95.293999999999997,2.544,0.82,0.123,0.13200000000000001,2E-3,2.7E-2,0.02,2.1999999999999999E-2,null,0.78100000000000003,0.23499999999999999,0.70599999999999996,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,11920.798700678321,49.91,13.863888888888887,null,null,"<0,0001",1.1000000000000001E-3,null,100,"ОК"]
[16,95.15,2.653,0.84699999999999998,0.128,0.14099999999999999,3.0000000000000001E-3,2.8000000000000001E-2,1.9E-2,2.1000000000000001E-2,null,0.76700000000000002,0.24299999999999999,0.70699999999999996,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,11930.352536543423,49.95,13.875,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[17,95.242999999999995,2.5960000000000001,0.82199999999999995,0.124,0.13200000000000001,3.0000000000000001E-3,2.5999999999999999E-2,1.9E-2,2.1000000000000001E-2,null,0.77600000000000002,0.23799999999999999,0.70599999999999996,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,11923.187159644598,49.92,13.866666666666667,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[18,95.245000000000005,2.597,0.82599999999999996,0.125,0.13300000000000001,3.0000000000000001E-3,2.7E-2,0.02,2.1000000000000001E-2,null,0.76300000000000001,0.24,0.70599999999999996,{"$f":"P30*238.8459","v":8235.4066320000002},34.479999999999997,9.5777777777777775,{"$f":"S30*238.8459","v":9131.0787569999993},38.229999999999997,10.619444444444444,{"$f":"V30/0.0041868","v":11925.575618610872},49.93,13.869444444444444,-17.600000000000001,-15,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[19,95.18,2.6309999999999998,0.84799999999999998,0.129,0.13800000000000001,2E-3,2.9000000000000001E-2,0.02,2.1000000000000001E-2,null,0.75800000000000001,0.24399999999999999,0.70699999999999996,{"$f":"P31*238.8459","v":8242.5720089999995},34.51,9.5861111111111104,{"$f":"S31*238.8459","v":9138.2441339999987},38.26,10.627777777777776,{"$f":"V31/0.0041868","v":11930.352536543423},49.95,13.875,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[20,95.155000000000001,2.6760000000000002,0.85199999999999998,0.128,0.13700000000000001,3.0000000000000001E-3,2.9000000000000001E-2,0.02,0.02,null,0.73899999999999999,0.24099999999999999,0.70699999999999996,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,11935.129454475971,49.97,13.880555555555555,null,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC32=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,95.120999999999995,2.71,0.879,0.13200000000000001,0.14000000000000001,3.0000000000000001E-3,2.7E-2,1.9E-2,2.1000000000000001E-2,null,0.70299999999999996,0.245,0.70699999999999996,8256.902763,34.57,{"$f":"P33/3.6","v":9.6027777777777779},9152.5748879999992,38.32,{"$f":"S33/3.6","v":10.644444444444444},11944.68329034107,50.01,{"$f":"V33/3.6","v":13.891666666666666},null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[22,95.072999999999993,2.754,0.88600000000000001,0.13200000000000001,0.14299999999999999,3.0000000000000001E-3,2.9000000000000001E-2,2.1000000000000001E-2,2.1000000000000001E-2,null,0.69399999999999995,0.24399999999999999,0.70799999999999996,8261.6796810000014,34.590000000000003,9.6083333333333343,9159.7402650000004,38.35,10.652777777777779,11949.460208273622,50.03,13.897222222222222,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[23,95.111000000000004,2.7440000000000002,0.88100000000000001,0.13400000000000001,0.14099999999999999,3.0000000000000001E-3,2.5999999999999999E-2,1.9E-2,1.9E-2,null,0.68400000000000005,0.23799999999999999,0.70699999999999996,8261.6796810000014,34.590000000000003,9.6083333333333343,9157.3518060000006,38.340000000000003,10.65,11949.460208273622,50.03,13.897222222222222,-16.2,-13.7,"<0,0001",1.9E-3,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC35=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,95.07,2.7610000000000001,0.88400000000000001,0.13400000000000001,0.14099999999999999,3.0000000000000001E-3,2.9000000000000001E-2,1.9E-2,0.02,null,0.69699999999999995,0.24199999999999999,0.70799999999999996,8261.6796810000014,34.590000000000003,9.6083333333333343,9159.7402650000004,38.35,10.652777777777779,11949.460208273622,50.03,13.897222222222222,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[25,95.048000000000002,2.7810000000000001,0.88900000000000001,0.13400000000000001,0.14199999999999999,3.0000000000000001E-3,2.7E-2,1.9E-2,0.02,null,0.69,0.247,0.70799999999999996,8264.0681400000012,34.6,9.6111111111111107,9159.7402650000004,38.35,10.652777777777779,11949.460208273622,50.03,13.897222222222222,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[26,94.988,2.8149999999999999,0.90100000000000002,0.13400000000000001,0.14199999999999999,4.0000000000000001E-3,2.7E-2,1.9E-2,1.9E-2,null,0.69699999999999995,0.254,0.70799999999999996,8266.4565989999992,34.61,9.6138888888888889,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,11949.460208273622,50.03,13.897222222222222,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[27,94.99,2.79,0.90500000000000003,0.13500000000000001,0.14199999999999999,4.0000000000000001E-3,2.8000000000000001E-2,0.02,2.1000000000000001E-2,null,0.70599999999999996,0.25900000000000001,0.70799999999999996,8264.0681400000012,34.6,9.6111111111111107,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,11944.68329034107,50.01,13.891666666666666,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[28,95.004000000000005,2.8010000000000002,0.90100000000000002,0.13800000000000001,0.14599999999999999,4.0000000000000001E-3,2.8000000000000001E-2,0.02,2.1999999999999999E-2,null,0.68700000000000006,0.249,0.70799999999999996,8268.845057999999,34.619999999999997,9.6166666666666654,9166.9056419999997,38.380000000000003,10.661111111111111,11951.848667239896,50.04,13.899999999999999,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[29,94.962999999999994,2.8220000000000001,0.91600000000000004,0.14000000000000001,0.14799999999999999,4.0000000000000001E-3,2.9000000000000001E-2,1.9E-2,2.1000000000000001E-2,null,0.68500000000000005,0.253,0.70899999999999996,{"$f":"P41*238.8459","v":8273.6219760000004},34.64,9.6222222222222218,{"$f":"S41*238.8459","v":9171.6825599999993},38.4,10.666666666666666,11954.237126206172,50.05,13.902777777777777,-9.3000000000000007,-7,null,null,"не виявл.",100,"ОК"]
[30,95.135999999999996,2.7120000000000002,0.89700000000000002,0.13700000000000001,0.14199999999999999,3.0000000000000001E-3,2.8000000000000001E-2,1.9E-2,0.02,null,0.67800000000000005,0.22800000000000001,0.70699999999999996,{"$f":"P42*238.8459","v":8264.0681400000012},34.6,9.6111111111111107,{"$f":"S42*238.8459","v":9159.7402650000004},38.35,10.652777777777779,11954.237126206172,50.05,13.902777777777777,null,null,"<0,0001",5.4000000000000003E-3,null,100]
[31,95.286000000000001,2.6259999999999999,0.86599999999999999,0.13200000000000001,0.13800000000000001,4.0000000000000001E-3,2.5999999999999999E-2,1.7999999999999999E-2,1.9E-2,null,0.66800000000000004,0.217,0.70599999999999996,{"$f":"P43*238.8459","v":8254.5143040000003},34.56,9.6,{"$f":"S43*238.8459","v":9150.1864290000012},38.31,10.641666666666667,11949.460208273622,50.03,13.897222222222222,null,null,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.3404430210794,34.550898478981971,9.5974717997172139,9148.222333055186,38.30177672321436,10.639382423115102]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник   Криворізького ЛВУМГ                                                                                                                                         Охримчук  А.О.                                                                   01.06.2017р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                                                   Степанова  О.Г.                                                                    01.06.2017р.                          "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                                        Байда Ю.А.                                                                            01.06.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":74,"n_cols":6,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[64,0,64,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,63,0],[1,0,1,2]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу  № 614"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Дніпропетровська область","ГРС 1 м.Кривий Ріг",38.303167396574523,9148.554489685499,10.6397687212707]
[null,"ГРС Вороновиця"]
[null,"ГРС Побережне"]
[null,"ГРС Іллінці"]
[null,"ГРС Тягун"]
[null,"ГРС Оратів"]
[null,"ГРС Осична"]
[null,"ГРС Росоша"]
[null,"ГРС Погребище"]
[null,"ГРС Вороновиця"]
[null,"ГРС Побережне"]
[null,"ГРС Іллінці"]
[null,"ГРС Тягун"]
[null,"ГРС Оратів"]
[null,"ГРС Осична"]
[null,"ГРС Росоша"]
[null,"ГРС Погребище"]
[null,"ГРС Вороновиця"]
[null,"ГРС Побережне"]
[null,"ГРС Іллінці"]
[null,"ГРС Тягун"]
[null,"ГРС Оратів"]
[null,"ГРС Осична"]
[null,"ГРС Росоша"]
[null,"ГРС Погребище"]
[null,"ГРС Вороновиця"]
[null,"ГРС Побережне"]
[null,"ГРС Іллінці"]
[null,"ГРС Тягун"]
[null,"ГРС Оратів"]
[null,"ГРС Осична"]
[null,"ГРС Росоша"]
[null,"ГРС Погребище"]
[null,"ГРС 1 А м.Кривий Ріг",38.304081012100013,9148.7727030079386,10.640022503361115]
[null,"ГРС 2 м.Кривий Ріг",38.299296176750737,9147.6298647025887,10.638693382430761]
[null,"ГРС с.Широке",38.30352906891649,9148.6408736415215,10.639869185810136]
[null,"ГРС с.Лошкарівка",38.285169535480314,9144.2557743543784,10.634769315411198]
[null,"ГРС  Зеленодольськ",38.253137257983667,9136.6049962066409,10.625871460551018]
[null,"ГРС с.Дмитрово к-п Апостолово Червона Зірка",38.293653757108707,9146.2821959050107,10.637126043641308]
[null,"ГРС  м.Апостолове",38.291589976382326,9145.7892703400157,10.636552771217312]
[null,"ГРСс.Гуляй Поле",38.286364121085903,9144.5410962284714,10.635101144746084]
[null,"ГРС с. Лозоватка",38.290569062777891,9145.5454293113416,10.63626918410497]
[null,"ГРС м.Марганець",38.295937027247511,9146.8275456162555,10.637760285346531]
[null,"ГРС с.Дмитрівка Нікопольський р-н",38.291238671383333,9145.7053625813569,10.63645518649537]
[null,"ГРС Кірове к-п Котовського Нікопоь",38.292753637095117,9146.067205930256,10.636876010304199]
[null,"ГРС 1 м.Нікополь"]
[null,"ГРС 1 м.Нікополь",38.297309217244731,9147.1552875711131,10.638141449234647]
[null,"ТОВ \"ІНТЕРПАЙП НІКОТЬЮБ\"",38.298525887984795,9147.4458843890279,10.63847941332911]
[null,"ГРС с.Олексанодропіль",38.294780983295915,9146.5514292581975,10.637439162026643]
[null,"ГРС м.Орджонікідзе",38.296571069784399,9146.9789840766171,10.637936408273443]
[null,"ГРС 2  Нікополь",38.280089934279282,9143.0425324338757,10.633358315077578]
[null,"ГРС Червоноармійське Солонянський р-н",38.289331908569011,9145.2499401008827,10.635925530158058]
[null,"ГРС смт. Софіївка",38.28698001123518,9144.6881990654765,10.635272225343105]
[null,"ГРСс. Сергіївка",38.287996969955401,9144.9310954862704,10.6355547138765]
[null,"ГРС с.Кам'яне Поле",38.297934293561411,9147.3045844865392,10.638315081544837]
[null,"ГРС с.Новоюлівка",38.285308284766316,9144.2889140524676,10.634807856879531]
[null,"КПВС",0,0,0]
[null,"ГРС Веселе",38.29355199957039,9146.2578915341892,10.637097777658441]
[null,"ГРСс. Олександрівка",38.291293106199774,9145.71836411408,10.636470307277715]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 614",null,38.30177672321436,9148.2223330551842,10.6393824231151]
[]
[]
[]
["Начальник Криворізького  ЛВУМГ                                      ",null,null,"Охримчук А.О",null,"01.06.2017р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії                                                                                                                                                                              ",null,null,"Степанова О.Г.",null,"01.06.2017р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник  служби ГВ та М               ",null,"       ","Байда Ю.А.",null,"01.06.2017р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]