{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":53,"n_cols":31,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,23,4,24],[6,5,6,24],[8,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,4,11,4],[51,1,51,26],[10,11,11,11],[43,18,44,18],[43,19,44,19],[43,14,44,14],[44,7,44,13],[43,15,44,15],[43,16,44,16],[43,17,44,17],[10,9,11,9],[10,10,11,10],[8,25,11,25],[47,1,47,26],[43,0,43,13],[10,3,11,3],[49,1,49,26],[45,20,45,27],[44,20,44,27],[43,20,43,27],[8,27,11,27],[10,8,11,8],[8,26,11,26],[8,24,11,24],[8,23,11,23],[1,6,1,24],[4,26,4,27],[0,6,0,24],[0,25,0,27],[10,12,11,12],[10,14,10,16],[10,17,10,19],[10,20,10,22],[9,14,9,22],[10,7,11,7],[8,1,9,12],[9,13,11,13],[8,13,8,22],[2,6,2,24],[4,10,4,19],[4,21,4,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 616"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Криворізьким  ЛВУМГ  та прийнятого   ПАТ \"Дніпропетровськгаз\", ПАТ\"Дніпрогаз\""]
["Криворізьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 616"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ПЄ 0048/2013  чинне до  16.05.2018р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу ШДО, ШДКРІ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
[]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8221.0758779999996},34.42,{"$f":"P13/3.6","v":9.5611111111111118},{"$f":"S13*238.8459","v":9109.5826259999994},38.14,{"$f":"S13/3.6","v":10.594444444444445},{"$f":"V13/0.0041868","v":11913.633323779497},49.88,{"$f":"V13/3.6","v":13.855555555555556},null,null,null,null,"не виявл."]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,11913.633323779497,49.88,13.855555555555556]
[3,94.875200000000007,2.8378000000000001,0.92720000000000002,0.1416,0.1462,1.5E-3,2.8299999999999999E-2,2.0199999999999999E-2,1.9199999999999998E-2,4.8999999999999998E-3,0.73509999999999998,0.26279999999999998,0.70930000000000004,{"$f":"P15*238.8459","v":8268.845057999999},34.619999999999997,{"$f":"P15/3.6","v":9.6166666666666654},{"$f":"S15*238.8459","v":9162.1287240000001},38.36,{"$f":"S15/3.6","v":10.655555555555555},{"$f":"V15/0.0041868","v":11937.517913442247},49.98,{"$f":"V15/3.6","v":13.883333333333333},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AC15=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,94.800299999999993,2.8788,0.94679999999999997,0.1467,0.1525,1.6000000000000001E-3,3.0200000000000001E-2,2.2100000000000002E-2,2.2700000000000001E-2,3.8999999999999998E-3,0.72860000000000003,0.26569999999999999,0.71020000000000005,{"$f":"P16*238.8459","v":8278.3988939999999},34.659999999999997,{"$f":"P16/3.6","v":9.6277777777777764},{"$f":"S16*238.8459","v":9171.6825599999993},38.4,{"$f":"S16/3.6","v":10.666666666666666},{"$f":"V16/0.0041868","v":11944.68329034107},50.01,{"$f":"V16/3.6","v":13.891666666666666},-17.600000000000001,-14.8,null,null,null,null,{"$f":"IF(AC16=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P17*238.8459","v":8278.3988939999999},34.659999999999997,{"$f":"P17/3.6","v":9.6277777777777764},{"$f":"S17*238.8459","v":9171.6825599999993},38.4,{"$f":"S17/3.6","v":10.666666666666666},{"$f":"V17/0.0041868","v":11944.68329034107},50.01,{"$f":"V17/3.6","v":13.891666666666666},null,null,null,null,null,null," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8278.3988939999999,34.659999999999997,9.6277777777777764,9171.6825599999993,38.4,10.666666666666666,11944.68329034107,50.01,13.891666666666666,null,null,null,null,null,null," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8278.3988939999999,34.659999999999997,9.6277777777777764,9171.6825599999993,38.4,10.666666666666666,11944.68329034107,50.01,13.891666666666666,null,null,null,null,null,null," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8278.3988939999999,34.659999999999997,9.6277777777777764,9171.6825599999993,38.4,10.666666666666666,11944.68329034107,50.01,13.891666666666666,null,null,null,null,null,null," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8278.3988939999999,34.659999999999997,9.6277777777777764,9171.6825599999993,38.4,10.666666666666666,11944.68329034107,50.01,13.891666666666666,null,null,null,null,null,null," "]
[10,95.418999999999997,2.4266999999999999,0.79,0.1208,0.12959999999999999,1.4E-3,2.6800000000000001E-2,1.9900000000000001E-2,2.18E-2,5.0000000000000001E-3,0.82110000000000005,0.218,0.70450000000000002,{"$f":"P22*238.8459","v":8216.2989600000001},34.4,{"$f":"P22/3.6","v":9.5555555555555554},{"$f":"S22*238.8459","v":9104.8057079999999},38.119999999999997,{"$f":"S22/3.6","v":10.588888888888889},{"$f":"V22/0.0041868","v":11904.079487914398},49.84,{"$f":"V22/3.6","v":13.844444444444445},-17.899999999999999,-14.3,"<0,0001",2.7000000000000001E-3,null,null," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P23*238.8459","v":8216.2989600000001},34.4,{"$f":"P23/3.6","v":9.5555555555555554},{"$f":"S23*238.8459","v":9104.8057079999999},38.119999999999997,{"$f":"S23/3.6","v":10.588888888888889},{"$f":"V23/0.0041868","v":11904.079487914398},49.84,{"$f":"V23/3.6","v":13.844444444444445},null,null,null,null,null,null," "]
[12,95.516999999999996,2.3296999999999999,0.74419999999999997,0.1125,0.1232,1.2999999999999999E-3,2.5999999999999999E-2,1.9699999999999999E-2,2.4199999999999999E-2,7.3000000000000001E-3,0.87890000000000001,0.21590000000000001,0.70350000000000001,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9083.309577,38.03,10.563888888888888,11887.360275150473,49.77,13.825000000000001,null,null,null,null,null,null," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P25*238.8459","v":8197.191288},34.32,{"$f":"P25/3.6","v":9.5333333333333332},{"$f":"S25*238.8459","v":9083.309577},38.03,{"$f":"S25/3.6","v":10.563888888888888},{"$f":"V25/0.0041868","v":11887.360275150473},49.77,{"$f":"V25/3.6","v":13.825000000000001},null,null,null,null,null,null," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9083.309577,38.03,10.563888888888888,11887.360275150473,49.77,13.825000000000001,null,null,null,null,null,null," "]
[15,95.155600000000007,2.6128999999999998,0.84599999999999997,0.12839999999999999,0.13750000000000001,1.5E-3,2.8299999999999999E-2,2.0899999999999998E-2,2.3900000000000001E-2,5.1000000000000004E-3,0.79349999999999998,0.24629999999999999,0.70689999999999997,{"$f":"P27*238.8459","v":8237.795091},34.49,{"$f":"P27/3.6","v":9.5805555555555557},{"$f":"S27*238.8459","v":9128.6902979999995},38.22,{"$f":"S27/3.6","v":10.616666666666665},{"$f":"V27/0.0041868","v":11916.021782745773},49.89,{"$f":"V27/3.6","v":13.858333333333333},null,null,"<0,0001",2.8999999999999998E-3,null,null," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P28*238.8459","v":8237.795091},34.49,{"$f":"P28/3.6","v":9.5805555555555557},{"$f":"S28*238.8459","v":9128.6902979999995},38.22,{"$f":"S28/3.6","v":10.616666666666665},{"$f":"V28/0.0041868","v":11916.021782745773},49.89,{"$f":"V28/3.6","v":13.858333333333333},null,null,null,null,null,null," "]
[17,95.232799999999997,2.5823,0.82440000000000002,0.12509999999999999,0.13239999999999999,1.4E-3,2.7E-2,1.9900000000000001E-2,2.0799999999999999E-2,4.7000000000000002E-3,0.7893,0.23980000000000001,0.70609999999999995,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,11913.633323779497,49.88,13.855555555555556,-18.2,-16,null,null,null,null," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P30*238.8459","v":8230.6297140000006},34.46,{"$f":"P30/3.6","v":9.5722222222222229},{"$f":"S30*238.8459","v":9121.5249210000002},38.19,{"$f":"S30/3.6","v":10.608333333333333},{"$f":"V30/0.0041868","v":11913.633323779497},49.88,{"$f":"V30/3.6","v":13.855555555555556},null,null,null,null,null,null," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,11913.633323779497,49.88,13.855555555555556,null,null,null,null,null,null," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,11913.633323779497,49.88,13.855555555555556,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AC32=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,11913.633323779497,49.88,13.855555555555556,null,null,null,null,null,null," "]
[22,95.004499999999993,2.7717999999999998,0.90029999999999999,0.1384,0.14430000000000001,1.6000000000000001E-3,2.9100000000000001E-2,2.1299999999999999E-2,2.24E-2,4.3E-3,0.71389999999999998,0.2482,0.70840000000000003,{"$f":"P34*238.8459","v":8264.0681400000012},34.6,{"$f":"P34/3.6","v":9.6111111111111107},{"$f":"S34*238.8459","v":9157.3518060000006},38.340000000000003,{"$f":"S34/3.6","v":10.65},{"$f":"V34/0.0041868","v":11939.906372408523},49.99,{"$f":"V34/3.6","v":13.886111111111111},null,null,"<0,0001",4.4000000000000003E-3,null,null," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P35*238.8459","v":8264.0681400000012},34.6,{"$f":"P35/3.6","v":9.6111111111111107},{"$f":"S35*238.8459","v":9157.3518060000006},38.340000000000003,{"$f":"S35/3.6","v":10.65},{"$f":"V35/0.0041868","v":11939.906372408523},49.99,{"$f":"V35/3.6","v":13.886111111111111},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AC35=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0681400000012,34.6,9.6111111111111107,9157.3518060000006,38.340000000000003,10.65,11939.906372408523,49.99,13.886111111111111,null,null,null,null,null,null," "]
[25,94.960400000000007,2.7989999999999999,0.90810000000000002,0.13880000000000001,0.14499999999999999,1.6000000000000001E-3,2.8899999999999999E-2,2.1100000000000001E-2,2.29E-2,4.0000000000000001E-3,0.71609999999999996,0.25409999999999999,0.7087,{"$f":"P37*238.8459","v":8266.4565989999992},34.61,{"$f":"P37/3.6","v":9.6138888888888889},{"$f":"S37*238.8459","v":9159.7402650000004},38.35,{"$f":"S37/3.6","v":10.652777777777779},{"$f":"V37/0.0041868","v":11939.906372408523},49.99,{"$f":"V37/3.6","v":13.886111111111111},-17.600000000000001,-14.3,null,null,null,null," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P38*238.8459","v":8266.4565989999992},34.61,{"$f":"P38/3.6","v":9.6138888888888889},{"$f":"S38*238.8459","v":9159.7402650000004},38.35,{"$f":"S38/3.6","v":10.652777777777779},{"$f":"V38/0.0041868","v":11939.906372408523},49.99,{"$f":"V38/3.6","v":13.886111111111111},null,null,null,null,null,null," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266.4565989999992,34.61,9.6138888888888889,9159.7402650000004,38.35,10.652777777777779,11939.906372408523,49.99,13.886111111111111,null,null,null,null,null,null," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266.4565989999992,34.61,9.6138888888888889,9159.7402650000004,38.35,10.652777777777779,11939.906372408523,49.99,13.886111111111111,null,null,null,null,null,null," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266.4565989999992,34.61,9.6138888888888889,9159.7402650000004,38.35,10.652777777777779,11939.906372408523,49.99,13.886111111111111,null,null,null,null,null,null," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266.4565989999992,34.61,9.6138888888888889,9159.7402650000004,38.35,10.652777777777779,11939.906372408523,49.99,13.886111111111111]
[31,95.239400000000003,2.6162999999999998,0.87809999999999999,0.13730000000000001,0.14280000000000001,1.6000000000000001E-3,2.8400000000000002E-2,2.07E-2,2.23E-2,5.5999999999999999E-3,0.68940000000000001,0.21820000000000001,0.70660000000000001,{"$f":"P43*238.8459","v":8254.5143040000003},34.56,{"$f":"P43/3.6","v":9.6},{"$f":"S43*238.8459","v":9147.7979699999996},38.299999999999997,{"$f":"S43/3.6","v":10.638888888888888},{"$f":"V43/0.0041868","v":11942.294831374797},50,{"$f":"V43/3.6","v":13.888888888888889},null,null,"<0,0001",2.3E-3,"не виявл.",null," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.1116166153279,34.529006428895478,9.5913906746931925,9138.4853178020312,38.26100978832811,10.628058274535579]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник   Криворізького ЛВУМГ                                                                                                                                           Охримчук  А.О.                                                                    1.06.2017р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                                                     Степанова  О.Г.                                                                    1.06.2017р.                                           "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                                          Байда Ю.А.                                                                            1.06.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":62,"n_cols":6,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[52,0,52,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,51,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №  616"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Дніпропетровська область","ГРС 2 м.Дніпродзержинськ",38.260487984895185,9138.3606871914762,10.62791332913755]
[null,"ГРС Вороновиця"]
[null,"ГРС Побережне"]
[null,"ГРС Іллінці"]
[null,"ГРС Тягун"]
[null,"ГРС Оратів"]
[null,"ГРС Осична"]
[null,"ГРС Росоша"]
[null,"ГРС Погребище"]
[null,"ГРС Вороновиця"]
[null,"ГРС Побережне"]
[null,"ГРС Іллінці"]
[null,"ГРС Тягун"]
[null,"ГРС Оратів"]
[null,"ГРС Осична"]
[null,"ГРС Росоша"]
[null,"ГРС Погребище"]
[null,"ГРС Вороновиця"]
[null,"ГРС Побережне"]
[null,"ГРС Іллінці"]
[null,"ГРС Тягун"]
[null,"ГРС Оратів"]
[null,"ГРС Осична"]
[null,"ГРС Росоша"]
[null,"ГРС Погребище"]
[null,"ГРС Вороновиця"]
[null,"ГРС Побережне"]
[null,"ГРС Іллінці"]
[null,"ГРС Тягун"]
[null,"ГРС Оратів"]
[null,"ГРС Осична"]
[null,"ГРС Росоша"]
[null,"ГРС Погребище"]
[null,"ГРС с.Ново Залісся",38.236298867675913,9132.5832157190343,10.621194129909975]
[null,"ГРС с.Вишневе П'ятихатський р-н",38.238606840896665,9133.1344656601214,10.621835233582408]
[null,"ГРС к-п  Дружба",0,0,0]
[null,"ГРСс. Семенівка к-п Заря комунізму",38.232239069436375,9131.6135495546932,10.62006640817677]
[null,"ГРС с.Сурсько-Михайлівка",38.239875896043081,9133.4375742787161,10.622187748900856]
[null,"ГРС м.Вільногірськ",38.266589795746953,9139.8180796959969,10.629608276596375]
[null,"ГРС м.Верхівцеве",38.236256080124981,9132.5729960879235,10.621182244479161]
[null,"ГРС м.Верхньодніпровськ",38.23792475419372,9132.9715520476784,10.621645765053811]
[null,"ГРС 1 м.Дніпродзержинськ",38.252056561997613,9136.346876401225,10.625571267221559]
[null,"ГРС с.Лихівка",38.231111996980644,9131.3443529196393,10.619753332494623]
[null,"ГРС м. Дніпродзержинськ ВО \"АЗОТ\"1",38.262564747927165,9138.8567135269368,10.628490207757546]
[null,"ГРС АЗОТ( ПАТ Дніпрогаз)",38.241894053233075,9133.9196028491024,10.622748348120298]
[null,"ГРС 3 м.Дніпродзержинськ",38.243456917692818,9134.2928866175662,10.623182477136893]
[null,"ГРС 3 м.Дніпродзержинськ"]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №616",null,38.26100978832811,9138.4853178020367,10.628058274535586]
[]
[]
[]
["Начальник Криворізького  ЛВУМГ                                      ",null,null,"Охримчук А.О.",null," 1.06.2017р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії                                                                                                                                                                              ",null,null,"Степанова О.Г.",null," 1.06.2017р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник  служби ГВ та М               ",null,"       ","Байда Ю.А.",null," 1.06.2017р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]