{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":53,"n_cols":31,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[52,21,52,22],[47,14,47,16],[47,21,47,22],[49,21,49,22],[51,21,51,22],[49,14,49,16],[51,14,51,16],[48,21,48,22],[50,21,50,22],[5,10,5,19],[2,6,2,24],[1,6,1,26],[8,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,4,11,4],[10,11,11,11],[10,9,11,9],[10,10,11,10],[8,25,11,25],[10,3,11,3],[45,20,45,27],[44,20,44,27],[43,20,43,27],[8,27,11,27],[10,8,11,8],[8,26,11,26],[8,24,11,24],[8,23,11,23],[43,18,44,18],[43,19,44,19],[43,14,44,14],[44,7,44,13],[43,15,44,15],[43,16,44,16],[43,17,44,17],[43,0,43,13],[0,6,0,24],[0,25,0,27],[5,23,5,24],[10,12,11,12],[5,21,5,22],[10,14,10,16],[10,17,10,19],[10,20,10,22],[9,14,9,22],[5,26,5,27],[10,7,11,7],[8,1,9,12],[9,13,11,13],[8,13,8,22],[2,0,2,2],[3,6,3,24]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 620"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Криворізьким  ЛВУМГ  та прийнятого  ПАТ \"Криворіжгаз\", ПАТ \"Дніпропетровськгаз\""]
["Криворізьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"ВАТ \"Кіровоградгаз\" Кіровоградська обл.,   ПАТ \"ПІВНІЧНИЙ ГЗК\" "]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,"Маршрут № 620"]
["Свідоцтво № ПЄ 0048/2013  чинне до  16.05.2018р."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу Кременчуг-Кривий Ріг ,ЄККР",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8235.4066320000002},34.479999999999997,{"$f":"P13/3.6","v":9.5777777777777775},{"$f":"S13*238.8459","v":9126.3018389999997},38.21,{"$f":"S13/3.6","v":10.613888888888889},{"$f":"V13/0.0041868","v":11906.467946880673},49.85,{"$f":"V13/3.6","v":13.847222222222221},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B13:M13)+$K$44+$N$44","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,11906.467946880673,49.85,13.847222222222221,null,null,null,null,null,0]
[3,94.982200000000006,2.7458,0.88839999999999997,0.13489999999999999,0.14180000000000001,1.6000000000000001E-3,2.81E-2,2.0400000000000001E-2,2.5999999999999999E-2,4.5999999999999999E-3,0.7792,0.247,0.70830000000000004,{"$f":"P15*238.8459","v":8254.5143040000003},34.56,{"$f":"P15/3.6","v":9.6},{"$f":"S15*238.8459","v":9147.7979699999996},38.299999999999997,{"$f":"S15/3.6","v":10.638888888888888},{"$f":"V15/0.0041868","v":11927.964077577146},49.94,{"$f":"V15/3.6","v":13.872222222222222},null,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC15=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,94.991100000000003,2.7254999999999998,0.87860000000000005,0.1323,0.14069999999999999,1.6000000000000001E-3,2.8000000000000001E-2,2.0400000000000001E-2,2.6100000000000002E-2,4.1999999999999997E-3,0.80720000000000003,0.24429999999999999,0.70809999999999995,{"$f":"P16*238.8459","v":8249.7373860000007},34.54,{"$f":"P16/3.6","v":9.5944444444444432},{"$f":"S16*238.8459","v":9140.6325930000003},38.270000000000003,{"$f":"S16/3.6","v":10.630555555555556},{"$f":"V16/0.0041868","v":11923.187159644598},49.92,{"$f":"V16/3.6","v":13.866666666666667},-19.399999999999999,-17,null,null,"не виявл.",99.999999999999986,{"$f":"IF(AC16=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P17*238.8459","v":8249.7373860000007},34.54,{"$f":"P17/3.6","v":9.5944444444444432},{"$f":"S17*238.8459","v":9140.6325930000003},38.270000000000003,{"$f":"S17/3.6","v":10.630555555555556},{"$f":"V17/0.0041868","v":11923.187159644598},49.92,{"$f":"V17/3.6","v":13.866666666666667},null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,11923.187159644598,49.92,13.866666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,11923.187159644598,49.92,13.866666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,11923.187159644598,49.92,13.866666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,11923.187159644598,49.92,13.866666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[10,94.948700000000002,2.7263000000000002,0.88719999999999999,0.13339999999999999,0.1447,1.6999999999999999E-3,2.9399999999999999E-2,2.1399999999999999E-2,2.53E-2,4.5999999999999999E-3,0.83030000000000004,0.24709999999999999,0.70850000000000002,{"$f":"P22*238.8459","v":8249.7373860000007},34.54,{"$f":"P22/3.6","v":9.5944444444444432},{"$f":"S22*238.8459","v":9143.0210520000001},38.28,{"$f":"S22/3.6","v":10.633333333333333},{"$f":"V22/0.0041868","v":11918.410241712047},49.9,{"$f":"V22/3.6","v":13.861111111111111},-17.899999999999999,-15,"<0,0001",1.5E-3,null,100.00009999999997," "]
[11,94.966999999999999,2.7303000000000002,0.88570000000000004,0.1336,0.14419999999999999,1.6999999999999999E-3,2.92E-2,2.1499999999999998E-2,2.7E-2,3.7000000000000002E-3,0.80810000000000004,0.24790000000000001,0.70850000000000002,{"$f":"P23*238.8459","v":8252.1258449999987},34.549999999999997,{"$f":"P23/3.6","v":9.5972222222222214},{"$f":"S23*238.8459","v":9145.4095109999998},38.29,{"$f":"S23/3.6","v":10.636111111111111},{"$f":"V23/0.0041868","v":11923.187159644598},49.92,{"$f":"V23/3.6","v":13.866666666666667},null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P24*238.8459","v":8252.1258449999987},34.549999999999997,{"$f":"P24/3.6","v":9.5972222222222214},{"$f":"S24*238.8459","v":9145.4095109999998},38.29,{"$f":"S24/3.6","v":10.636111111111111},{"$f":"V24/0.0041868","v":11923.187159644598},49.92,{"$f":"V24/3.6","v":13.866666666666667},null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,11923.187159644598,49.92,13.866666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,11923.187159644598,49.92,13.866666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[15,95.248999999999995,2.5295000000000001,0.81179999999999997,0.1212,0.13159999999999999,1.6000000000000001E-3,2.6800000000000001E-2,1.9699999999999999E-2,2.2100000000000002E-2,5.7999999999999996E-3,0.85629999999999995,0.22470000000000001,0.70569999999999999,{"$f":"P27*238.8459","v":8221.0758779999996},34.42,{"$f":"P27/3.6","v":9.5611111111111118},{"$f":"S27*238.8459","v":9111.9710849999992},38.15,{"$f":"S27/3.6","v":10.597222222222221},{"$f":"V27/0.0041868","v":11901.691028948122},49.83,{"$f":"V27/3.6","v":13.841666666666665},null,null,"<0,0001",8.9999999999999998E-4,null,100.00009999999999," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P28*238.8459","v":8221.0758779999996},34.42,{"$f":"P28/3.6","v":9.5611111111111118},{"$f":"S28*238.8459","v":9111.9710849999992},38.15,{"$f":"S28/3.6","v":10.597222222222221},{"$f":"V28/0.0041868","v":11901.691028948122},49.83,{"$f":"V28/3.6","v":13.841666666666665},null,null,null,null,null,0," "]
[17,95.157600000000002,2.5847000000000002,0.82809999999999995,0.1237,0.13589999999999999,1.6999999999999999E-3,2.81E-2,2.1000000000000001E-2,2.5999999999999999E-2,4.8999999999999998E-3,0.86019999999999996,0.2281,0.70660000000000001,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9119.1364620000004,38.18,10.605555555555556,11906.467946880673,49.85,13.847222222222221,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[18,95.113,2.5899000000000001,0.83130000000000004,0.12529999999999999,0.1363,1.6000000000000001E-3,2.8500000000000001E-2,2.1399999999999999E-2,2.86E-2,1.5299999999999999E-2,0.87970000000000004,0.22900000000000001,0.70699999999999996,{"$f":"P30*238.8459","v":8230.6297140000006},34.46,{"$f":"P30/3.6","v":9.5722222222222229},{"$f":"S30*238.8459","v":9119.1364620000004},38.18,{"$f":"S30/3.6","v":10.605555555555556},{"$f":"V30/0.0041868","v":11904.079487914398},49.84,{"$f":"V30/3.6","v":13.844444444444445},-18.399999999999999,-15.5,null,null,null,99.999899999999982," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P31*238.8459","v":8230.6297140000006},34.46,{"$f":"P31/3.6","v":9.5722222222222229},{"$f":"S31*238.8459","v":9119.1364620000004},38.18,{"$f":"S31/3.6","v":10.605555555555556},{"$f":"V31/0.0041868","v":11904.079487914398},49.84,{"$f":"V31/3.6","v":13.844444444444445},null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9119.1364620000004,38.18,10.605555555555556,11904.079487914398,49.84,13.844444444444445,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC32=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9119.1364620000004,38.18,10.605555555555556,11904.079487914398,49.84,13.844444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[22,95.1614,2.6326999999999998,0.84570000000000001,0.12859999999999999,0.1361,1.6000000000000001E-3,2.7799999999999998E-2,2.0500000000000001E-2,2.4400000000000002E-2,4.3E-3,0.78059999999999996,0.2366,0.70679999999999998,{"$f":"P34*238.8459","v":8240.1835499999997},34.5,{"$f":"P34/3.6","v":9.5833333333333339},{"$f":"S34*238.8459","v":9131.0787569999993},38.229999999999997,{"$f":"S34/3.6","v":10.619444444444444},{"$f":"V34/0.0041868","v":11920.798700678321},49.91,{"$f":"V34/3.6","v":13.863888888888887},null,null,"<0,0001",8.0000000000000004E-4,null,100.0003," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P35*238.8459","v":8240.1835499999997},34.5,{"$f":"P35/3.6","v":9.5833333333333339},{"$f":"S35*238.8459","v":9131.0787569999993},38.229999999999997,{"$f":"S35/3.6","v":10.619444444444444},{"$f":"V35/0.0041868","v":11920.798700678321},49.91,{"$f":"V35/3.6","v":13.863888888888887},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC35=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,95.11,2.6837,0.86650000000000005,0.1326,0.1394,1.6000000000000001E-3,2.8500000000000001E-2,2.1000000000000001E-2,2.7400000000000001E-2,4.1999999999999997E-3,0.74860000000000004,0.2366,0.70740000000000003,{"$f":"P36*238.8459","v":8252.1258449999987},34.549999999999997,{"$f":"P36/3.6","v":9.5972222222222214},{"$f":"S36*238.8459","v":9143.0210520000001},38.28,{"$f":"S36/3.6","v":10.633333333333333},{"$f":"V36/0.0041868","v":11930.352536543423},49.95,{"$f":"V36/3.6","v":13.875},null,null,null,null,null,100.00009999999997," "]
[25,95.124499999999998,2.6886000000000001,0.86839999999999995,0.13300000000000001,0.1391,1.6000000000000001E-3,2.81E-2,2.07E-2,2.8000000000000001E-2,4.1999999999999997E-3,0.72899999999999998,0.23480000000000001,0.70740000000000003,{"$f":"P37*238.8459","v":8254.5143040000003},34.56,{"$f":"P37/3.6","v":9.6},{"$f":"S37*238.8459","v":9145.4095109999998},38.29,{"$f":"S37/3.6","v":10.636111111111111},{"$f":"V37/0.0041868","v":11935.129454475971},49.97,{"$f":"V37/3.6","v":13.880555555555555},-18.2,-16,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P38*238.8459","v":8254.5143040000003},34.56,{"$f":"P38/3.6","v":9.6},{"$f":"S38*238.8459","v":9145.4095109999998},38.29,{"$f":"S38/3.6","v":10.636111111111111},{"$f":"V38/0.0041868","v":11935.129454475971},49.97,{"$f":"V38/3.6","v":13.880555555555555},null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.5143040000003,34.56,9.6,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,11935.129454475971,49.97,13.880555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.5143040000003,34.56,9.6,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,11935.129454475971,49.97,13.880555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[29,95.087900000000005,2.7130999999999998,0.87649999999999995,0.1338,0.1391,1.6000000000000001E-3,2.81E-2,2.0500000000000001E-2,2.7900000000000001E-2,4.7000000000000002E-3,0.72809999999999997,0.23880000000000001,0.70760000000000001,{"$f":"P41*238.8459","v":8256.902763},34.57,{"$f":"P41/3.6","v":9.6027777777777779},{"$f":"S41*238.8459","v":9147.7979699999996},38.299999999999997,{"$f":"S41/3.6","v":10.638888888888888},{"$f":"V41/0.0041868","v":11935.129454475971},49.97,{"$f":"V41/3.6","v":13.880555555555555},-8.4,-6.4,"<0,0001",2.8999999999999998E-3,null,100.00009999999997," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P42*238.8459","v":8256.902763},34.57,{"$f":"P42/3.6","v":9.6027777777777779},{"$f":"S42*238.8459","v":9147.7979699999996},38.299999999999997,{"$f":"S42/3.6","v":10.638888888888888},{"$f":"V42/0.0041868","v":11935.129454475971},49.97,{"$f":"V42/3.6","v":13.880555555555555},null,null,null,null,"не виявл.",0]
[31,95.118200000000002,2.6989000000000001,0.87039999999999995,0.13320000000000001,0.13850000000000001,1.6000000000000001E-3,2.7799999999999998E-2,2.0500000000000001E-2,2.92E-2,4.7000000000000002E-3,0.72240000000000004,0.2346,0.70740000000000003,{"$f":"P43*238.8459","v":8256.902763},34.57,{"$f":"P43/3.6","v":9.6027777777777779},{"$f":"S43*238.8459","v":9147.7979699999996},38.299999999999997,{"$f":"S43/3.6","v":10.638888888888888},{"$f":"V43/0.0041868","v":11937.517913442247},49.98,{"$f":"V43/3.6","v":13.883333333333333},null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.0986750797238,34.51639184545234,9.587886623736761,9135.1356785695843,38.246985518987699,10.624162644163253]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник   Криворізького ЛВУМГ                                                                                                                                                                                     ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Охримчук  А.О.",null,null,null,null,null,null,"     1.06.2017р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                                                                                                                      ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," Степанова  О.Г ",null,null,null,null,null,null,"     1.06.2017р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," Байда Ю.А.",null,null,null,null,null,null,"     1.06.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":54,"n_cols":6,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[42,0,42,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,40,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу ",null,"№ 620"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Дніпропетровська область","ГРС 3 м. Кривий Ріг",38.246298167387195,9134.9715074579453,10.62397171316311]
[null,"ПРАТ \"ПІВНІЧНИЙ ГЗК\""]
[null,"ГРС с.Веселе"]
[null,"ГРС с.Савро"]
[null,"ГРС м.Жовті Води"]
[null,"ГРС м. П'ятихатки"]
[null,"ГРС с.Сергіївка"]
[null,"ГРС с.Кам'яне Поле"]
[null,"ГРС 3 м. Кривий Ріг"]
[null,"ПРАТ \"ПІВНІЧНИЙ ГЗК\""]
[null,"ГРС с.Веселе"]
[null,"ГРС с.Савро"]
[null,"ГРС м.Жовті Води"]
[null,"ГРС м. П'ятихатки"]
[null,"ГРС с.Сергіївка"]
[null,"ГРС с.Кам'яне Поле"]
[null,"ГРС 3 м. Кривий Ріг"]
[null,"ПРАТ \"ПІВНІЧНИЙ ГЗК\""]
[null,"ГРС с.Веселе"]
[null,"ГРС с.Савро"]
[null,"ГРС м.Жовті Води"]
[null,"ГРС м. П'ятихатки"]
[null,"ГРС с.Сергіївка"]
[null,"ГРС с.Кам'яне Поле"]
[null,"ГРС 3 м. Кривий Ріг"]
[null,"ПРАТ \"ПІВНІЧНИЙ ГЗК\""]
[null,"ГРС с.Веселе"]
[null,"ГРС с.Савро"]
[null,"ГРС м.Жовті Води"]
[null,"ГРС м. П'ятихатки"]
[null,"ГРС с.Сергіївка"]
[null,"ГРС с.Кам'яне Поле"]
[null,"ГРС 3 м. Кривий Ріг"]
[null,"ПРАТ \"ПІВНІЧНИЙ ГЗК\"",38.247678820058773,9135.3012706878762,10.624355227794103]
[null,"ГРС м.Жовті Води",38.239033259474311,9133.2363139890749,10.621953683187309]
[null,"ГРС м. П'ятихатки",38.246652842417141,9135.0562201346802,10.624070234004762]
["Кіровоградська обл.","ГРС м.Жовті Води (Володимирівка)",38.246248034445919,9134.959533410467,10.623957787346088]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 620",null,38.246985518987699,9134.959533410467,10.624162644163249]
[]
[]
[]
["Начальник  Криворізького  ЛВУМГ                                      ",null,null,"Охримчук А.О",null," 1.06.2017р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
["Завідувач лабораторії                                                                                                                                                                              ",null,null,"Степанова О.Г.",null," 1.06.2017р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
["Начальник  служби ГВ та М               ",null,"       ","Байда Ю.А.",null," 1.06.2017р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]