{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 642"]
["Філія УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Пролетарським ВУПЗГ та прийнятого  ПАТ \"ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ\""]
["Пролетарське ВУПЗГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 642"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ПЧ-07-0/1158-2014 чинно до 22.10.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  -відгалудженню Пролетарська СПЗГ-ШДКРІ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.05.2017 р.",null," по","31.05.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8259.4584141300002},34.5807,{"$f":"P11/3.6","v":9.6057500000000005},{"$f":"S11*238.8459","v":9148.753353600001},38.304000000000002,{"$f":"S11/3.6","v":10.64},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8259.4584141300002},34.5807,{"$f":"P12/3.6","v":9.6057500000000005},{"$f":"S12*238.8459","v":9148.753353600001},38.304000000000002,{"$f":"S12/3.6","v":10.64},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,93.5959,3.1236999999999999,0.87560000000000004,0.12239999999999999,0.15329999999999999,5.9999999999999995E-4,4.02E-2,2.9100000000000001E-2,0.15809999999999999,5.1999999999999998E-3,1.5915999999999999,0.30430000000000001,0.71940000000000004,8253.4633820399995,34.555599999999998,9.5987777777777765,9142.4000526599993,38.2774,10.63261111111111,{"$f":"V13*238.8459","v":11829.201466349999},49.526499999999999,{"$f":"V13/3.6","v":13.757361111111111},null,null,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,93.603099999999998,3.1278999999999999,0.89019999999999999,0.12540000000000001,0.16039999999999999,5.0000000000000001E-4,4.3099999999999999E-2,3.2500000000000001E-2,0.14430000000000001,4.0000000000000001E-3,1.5651999999999999,0.30349999999999999,0.71940000000000004,8256.9266475899985,34.570099999999996,9.6028055555555536,9146.1977024700009,38.293300000000002,10.637027777777778,11834.408306969999,49.548299999999998,13.763416666666666,null,null,null,null,null,100.00009999999999,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,93.560199999999995,3.1467999999999998,0.89739999999999998,0.12640000000000001,0.1613,6.9999999999999999E-4,4.2599999999999999E-2,3.2099999999999997E-2,0.1827,2.5999999999999999E-3,1.5407,0.30649999999999999,0.72070000000000001,8272.8576691199996,34.636800000000001,9.6213333333333342,9163.3468380899994,38.365099999999998,10.656972222222221,11846.35060197,49.598300000000002,13.777305555555555,null,null,null,null,"відсутні",99.999999999999986,"ОК"]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8272.8576691199996,34.636800000000001,9.6213333333333342,9163.3468380899994,38.365099999999998,10.656972222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8272.8576691199996,34.636800000000001,9.6213333333333342,9163.3468380899994,38.365099999999998,10.656972222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8272.8576691199996,34.636800000000001,9.6213333333333342,9163.3468380899994,38.365099999999998,10.656972222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8272.8576691199996,34.636800000000001,9.6213333333333342,9163.3468380899994,38.365099999999998,10.656972222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,93.243600000000001,3.3180000000000001,1.0086999999999999,0.1426,0.19359999999999999,2.8999999999999998E-3,5.2200000000000003E-2,4.1599999999999998E-2,9.2799999999999994E-2,6.4000000000000003E-3,1.5807,0.31680000000000003,0.72199999999999998,8279.617008090001,34.665100000000002,{"$f":"P20/3.6","v":9.6291944444444457},9170.3927921399991,38.394599999999997,{"$f":"S20/3.6","v":10.665166666666666},11844.153219690001,49.589100000000002,13.774750000000001,null,null,2.9999999999999997E-4,2E-3,null,99.999899999999997," "]
[11,93.167199999999994,3.3769,1.0546,0.1489,0.2107,2.8E-3,5.5800000000000002E-2,4.53E-2,0.1195,4.1999999999999997E-3,1.4935,0.32040000000000002,0.72389999999999999,8310.2131678799997,34.793199999999999,9.6647777777777772,9203.4490647000002,38.533000000000001,10.703611111111112,11871.69215196,49.7044,13.806777777777777,null,null,null,null,null,99.999799999999993," "]
[12,93.055300000000003,3.4045000000000001,1.0818000000000001,0.1515,0.21709999999999999,2.0999999999999999E-3,5.79E-2,4.6800000000000001E-2,0.13689999999999999,4.7000000000000002E-3,1.5215000000000001,0.31969999999999998,0.72519999999999996,8320.8179258399996,34.837600000000002,9.6771111111111114,9214.7225911799997,38.580199999999998,10.716722222222222,11875.155417509999,49.718899999999998,13.810805555555554,null,null,null,null,null,99.999800000000008," "]
[13,92.964200000000005,3.4453999999999998,1.1180000000000001,0.159,0.2331,2.5000000000000001E-3,6.2300000000000001E-2,5.1700000000000003E-2,0.19389999999999999,3.3999999999999998E-3,1.4438,0.32269999999999999,0.72789999999999999,8358.34061673,34.994700000000002,9.7207500000000007,9255.1592020499993,38.749499999999998,10.76375,11905.7515773,49.847000000000001,13.846388888888889,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8358.34061673,34.994700000000002,9.7207500000000007,9255.1592020499993,38.749499999999998,10.76375,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,92.760199999999998,3.5648,1.1847000000000001,0.16719999999999999,0.24879999999999999,2.5000000000000001E-3,6.59E-2,5.4800000000000001E-2,0.13469999999999999,5.1000000000000004E-3,1.4802,0.33110000000000001,0.72850000000000004,8358.1495400099993,34.993899999999996,9.720527777777777,9254.8009332000001,38.747999999999998,10.763333333333332,11900.28200619,49.824100000000001,13.840027777777777,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[16,92.749899999999997,3.5912000000000002,1.2108000000000001,0.16889999999999999,0.25419999999999998,3.3E-3,6.6100000000000006E-2,5.4399999999999997E-2,0.1515,3.3E-3,1.4142999999999999,0.3322,0.72919999999999996,8375.0598297300003,35.064700000000002,{"$f":"P26/3.6","v":9.7401944444444446},9273.1204137299992,38.8247,{"$f":"S26/3.6","v":10.784638888888889},11917.55056476,49.8964,13.860111111111111,null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[17,92.753600000000006,3.6267,1.2385999999999999,0.1731,0.26319999999999999,2.5999999999999999E-3,6.8500000000000005E-2,5.6800000000000003E-2,0.11269999999999999,1.6999999999999999E-3,1.3691,0.33329999999999999,0.72870000000000001,8375.8719057899998,35.068100000000001,9.741138888888889,9274.1235665099994,38.828899999999997,10.785805555555555,11922.90071292,49.918799999999997,13.866333333333332,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[18,92.589299999999994,3.6467999999999998,1.2663,0.17860000000000001,0.27600000000000002,2.3999999999999998E-3,7.46E-2,6.3899999999999998E-2,0.11210000000000001,4.4000000000000003E-3,1.4561999999999999,0.32950000000000002,0.73019999999999996,8380.0755936300011,35.085700000000003,9.746027777777778,9278.3750235299995,38.846699999999998,10.790749999999999,11916.451873620001,49.891800000000003,13.858833333333333,null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8380.0755936300011,35.085700000000003,9.746027777777778,9278.3750235299995,38.846699999999998,10.790749999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8380.0755936300011,35.085700000000003,9.746027777777778,9278.3750235299995,38.846699999999998,10.790749999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8380.0755936300011,35.085700000000003,9.746027777777778,9278.3750235299995,38.846699999999998,10.790749999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8380.0755936300011,35.085700000000003,9.746027777777778,9278.3750235299995,38.846699999999998,10.790749999999999,null,null,null,null,null,null,null,"відсутні",0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8380.0755936300011,35.085700000000003,{"$f":"P33/3.6","v":9.746027777777778},9278.3750235299995,38.846699999999998,{"$f":"S33/3.6","v":10.790749999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8380.0755936300011,35.085700000000003,9.746027777777778,9278.3750235299995,38.846699999999998,10.790749999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8380.0755936300011,35.085700000000003,9.746027777777778,9278.3750235299995,38.846699999999998,10.790749999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,93.959800000000001,2.7875000000000001,0.80420000000000003,0.1139,0.13819999999999999,4.7000000000000002E-3,4.0300000000000002E-2,2.8000000000000001E-2,0.13900000000000001,1.2500000000000001E-2,1.7016,0.2702,0.71589999999999998,8207.3661233399998,34.3626,9.5451666666666668,9092.7678746399997,38.069600000000001,{"$f":"S36/3.6","v":10.574888888888889},11793.85227315,49.378500000000003,13.71625,-9.6999999999999993,-1.1000000000000001,1E-4,2E-3,null,99.999899999999997," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8207.3661233399998,34.3626,9.5451666666666668,9092.7678746399997,38.069600000000001,10.574888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8207.3661233399998,34.3626,9.5451666666666668,9092.7678746399997,38.069600000000001,10.574888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8207.3661233399998,34.3626,9.5451666666666668,9092.7678746399997,38.069600000000001,10.574888888888889,null,null,null,-9.3000000000000007,-1.3,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8207.3661233399998,34.3626,9.5451666666666668,9092.7678746399997,38.069600000000001,10.574888888888889,null,null,null,-9,-1.2,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8207.3661233399998,34.3626,9.5451666666666668,9092.7678746399997,38.069600000000001,10.574888888888889,null,null,null,-9.1999999999999993,-1.5,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8301.9070648561392,34.758424008350737,9.6551177800974255,9194.433080746001,38.495251878914402,10.693125521920669]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Начальник  Пролетарського ВУПЗГ                                                                                                                                                                                         ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Андрусів В.М.",null,null,null,null,null,null,"01.06.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                                                                                                                               ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Рекунович В.В.",null,null,null,null,null,null,"01.06.2017 р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер з  метрології ІІ кат",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Поліщук О.С.",null,null,null,null,null,null,"01.06.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":15,"n_cols":7,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,1,5,2],[2,3,2,5],[2,2,3,2],[2,1,3,1]]}
[null,"Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 642"]
[]
[null,"Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
[null,"Дніпропетровська область","АГРС-1/3 Пролетарська",38.495251878914402,9194.433080746001,10.693125521920667]
[null,"Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 642",null,38.495251878914402,9194.433080746001,10.693125521920667]
[]
[]
[]
[null,"Начальник  Пролетарського ВУПЗГ                                                                                                              ",null,null,"Андрусів В.М.",null,"01.06.2017 р"]
[null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                                                  ",null,null,"Рекунович В.В.",null,"01.06.2017 р."]
[null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[null,"Інженер з метрології ІІ кат",null,null,"Поліщук О.С.",null,"01.06.2017 р."]
[null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]