{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,7,4,20],[6,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[0,6,0,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[1,5,1,25]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 678"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,"переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"ЗАПОРІЖГАЗ\", "]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 678"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № Pb089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Маріуполь-Бердянськ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.05.2017 р.",null," по","31.05.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,92.296318049999996,3.6696956200000002,1.0726714100000001,0.13349479,0.18944132,0,4.2014129999999997E-2,2.9746109999999999E-2,3.7881329999999998E-2,null,1.98947096,0.53929406000000002,0.72699815000000001,8234.5537109026409,34.476428990000002,9.576785830555556,9124.4155917200951,38.202102660000001,10.611695183333334,11744.622829921203,49.172386170000003,13.658996158333334,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100.00002778000001}]
[2,90.588165279999998,3.65531826,1.62669504,0.24183419,0.33927207999999998,0,7.4056179999999999E-2,5.0453959999999999E-2,6.0402289999999997E-2,null,2.6701593400000001,0.69365931000000003,0.74505675000000005,8303.3973896238294,34.7646637,9.6568510277777779,9195.6145274727241,38.500198359999999,10.694499544444444,11691.825881626268,48.951335909999997,13.597593308333332,null,null,null,null,null,100.00001593]
[3,91.656837460000006,3.4298324600000001,1.2521244300000001,0.17030155999999999,0.24384958000000001,0,5.8294310000000002E-2,4.1881340000000003E-2,6.5704460000000006E-2,null,2.3904924400000001,0.69067758000000001,0.73454922,8230.1283764558993,34.457901,9.5716391666666656,9117.9794064758753,38.17515564,10.604209899999999,11675.619704842551,48.883483890000001,13.578745525,null,null,null,null,null,99.999995620000007,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,92.275474549999998,3.4179403800000001,1.1051927800000001,0.14643328,0.20901828,0,4.5805390000000001E-2,3.2788680000000001E-2,5.6202080000000001E-2,null,2.0868430099999999,0.62433130000000003,0.72864943999999998,8221.6184713964067,34.422271729999999,9.5617421472222208,9109.9979527470514,38.141738889999999,10.594927469444444,11712.59861527202,49.038307189999998,13.621751997222221,null,null,null,null,null,100.00002972999998,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,92.382492069999998,3.44718218,0.95086216999999995,0.11248402,0.16351001000000001,0,3.847503E-2,2.803663E-2,5.4423050000000001E-2,null,2.1016893400000001,0.72086536999999995,0.72647256000000004,8177.1774465976951,34.23620605,9.5100572361111109,9062.0281445795099,37.940898900000001,10.539138583333333,11668.660533061857,48.854347230000002,13.570652008333333,null,null,null,null,null,100.00001986999997," "]
[6,91.327713009999997,3.8768892300000002,1.07808065,0.12050152,0.1949593,0,4.2818170000000003E-2,2.9943819999999999E-2,5.0738140000000001E-2,null,2.4976088999999999,0.78076303000000002,0.73389207999999995,8191.1313232636257,34.29462814,9.5262855944444436,9075.5629016254989,37.997566220000003,10.554879505555556,11626.648568677685,48.678451539999998,13.521792094444443,null,null,null,null,null,100.00001577000002," "]
[7,91.711837770000002,3.8247435099999998,1.26436543,0.18082669000000001,0.27829643999999998,0,6.6642779999999999E-2,4.7600730000000001E-2,6.4311989999999999E-2,null,2.0788919899999998,0.48250388999999999,0.73411733000000001,8309.2950991749585,34.789356230000003,9.6637100638888889,9204.4077945310582,38.53701401,10.704726113888889,11789.956756232474,49.362190249999998,13.711719513888887,null,null,null,null,null,100.00002122000001," "]
[8,91.737853999999999,3.89624405,1.15299368,0.16530444999999999,0.28039217,0,5.6205350000000001E-2,4.1742130000000002E-2,7.3690640000000002E-2,null,2.0469651199999999,0.54858828000000004,0.73349797999999999,8293.6437972438234,34.723827360000001,9.6455076000000002,9187.5246520360524,38.466327669999998,10.685091019444444,11773.200259387484,49.292034149999999,13.692231708333333,null,null,null,null,null,99.99997986999999," "]
[9,92.278892519999999,3.9369785799999999,1.0917717199999999,0.16271788000000001,0.27944936999999997,0,5.8086909999999999E-2,4.3150170000000002E-2,7.5680170000000005E-2,null,1.67727125,0.39600428999999998,0.72947377000000002,8331.1247378705029,34.880752559999998,9.6890979333333327,9229.3051914623356,38.641254429999996,10.733681786111109,11859.297907971102,49.652507780000001,13.792363272222222,null,null,null,null,null,100.00000286," "]
[10,92.138092040000004,3.9461925,1.1365978699999999,0.17112074999999999,0.29016956999999999,0,5.9691279999999999E-2,4.4094460000000002E-2,8.4712709999999997E-2,null,1.7374618100000001,0.39188623,0.73096728,8339.7330450523386,34.916793820000002,9.6991093944444451,9238.3581270062332,38.679157259999997,10.744210349999999,11858.811366930508,49.650470730000002,13.791797425,null,null,null,null,null,100.00001922," "]
[11,92.124595639999995,3.9945385500000001,1.1377545600000001,0.16144089,0.27038863000000002,0,5.981214E-2,4.435215E-2,8.5723389999999997E-2,null,1.70334852,0.41806257000000002,0.73092055,8338.5048492768983,34.91165161,9.6976810027777773,9237.0625074216841,38.67373276,10.742703544444444,11857.50025818934,49.644981379999997,13.790272605555554,null,null,null,null,null,100.00001704," "]
[12,92.086967470000005,4.0847177500000003,1.1485467,0.16102456000000001,0.26389121999999998,0,6.1239559999999998E-2,4.5830009999999997E-2,8.973921E-2,null,1.6805748899999999,0.37745964999999998,0.73105483999999998,8351.2250629847404,34.964908600000001,9.7124746111111104,9250.8833588636098,38.731597899999997,10.758777194444443,11874.157442909111,49.714721679999997,13.809644911111111,null,null,null,null,null,99.999991020000024," "]
[13,92.162040709999999,4.0456924399999998,1.12136996,0.15919900000000001,0.26386034000000003,0,6.0642620000000001E-2,4.6154590000000002E-2,9.2835399999999998E-2,null,1.6421773399999999,0.40604647999999999,0.73070091000000004,8346.7487062768414,34.946166990000002,9.707268608333333,9246.1209101482309,38.711658479999997,10.753238466666666,11870.908371973772,49.701118469999997,13.805866241666665,null,null,null,null,null,100.00001887999998," "]
[14,92.211158749999996,4.0132942199999997,1.10643077,0.15774772000000001,0.26385775,0,6.0427790000000002E-2,4.5655300000000003E-2,9.5693500000000001E-2,null,1.6392804400000001,0.40644899000000001,0.73036688999999999,8343.5014577357197,34.932571410000001,9.7034920583333335,9242.6477014434149,38.69711685,10.749199125000001,11869.168124027159,49.693832399999998,13.803842333333332,null,null,null,null,null,99.99999523000001," "]
[15,92.224372860000003,4.0164156000000002,1.12582231,0.15891208000000001,0.26132759,0,6.0803290000000003E-2,4.5991549999999999E-2,9.7603339999999997E-2,null,1.6283489499999999,0.38041341000000001,0.73030388000000002,8349.5631708240817,34.957950590000003,9.710541830555556,9249.2597345930481,38.724800109999997,10.756888919444444,11878.170037309899,49.731521610000001,13.814311558333333,null,null,null,null,null,100.00001098," "]
[16,92.182876590000006,4.0166449499999999,1.1178222900000001,0.15976372,0.26175997000000001,0,6.0830870000000002E-2,4.5979470000000001E-2,9.8139550000000006E-2,null,1.66146755,0.39468913999999999,0.73058087000000005,8345.2052625749111,34.939704900000002,9.7054735833333332,9244.4435288309578,38.704635619999998,10.751287672222221,11869.729376065276,49.69618225,13.804495069444444,null,null,null,null,null,99.999974100000017," "]
[17,92.160873409999994,4.0195398300000003,1.11161292,0.15893888,0.26237326999999999,0,6.2563720000000003E-2,4.658839E-2,0.10058416000000001,9.9000000000000008E-3,1.6893593099999999,0.38753696999999998,0.73070334999999997,8344.2440248619023,34.935680390000002,9.7043556638888884,9243.3520006794988,38.700065610000003,10.750018225,11867.331296352424,49.686141970000001,13.801706102777779,-9.1,-6,1E-4,2E-3,"відс.",100.00987085999998," "]
[18,92.165878300000003,4.01840639,1.11789608,0.15671402000000001,0.26016518,0,6.3416429999999996E-2,4.7289779999999997E-2,0.10258362,null,1.6874405100000001,0.38025947999999998,0.73069340000000005,8345.8722039237764,34.942497250000002,9.7062492361111108,9245.1195845393668,38.70746613,10.752073924999999,11869.683820986767,49.69599152,13.804442088888889,null,null,null,null,null,100.00004979000001," "]
[19,92.155487059999999,4.02793169,1.1370257100000001,0.15959841,0.26286888000000003,0,6.300211E-2,4.750397E-2,0.10401536,null,1.6849007600000001,0.35768512000000002,0.73083346999999999,8352.2664788779202,34.969268800000002,9.7136857777777781,9252.0568875894569,38.736511229999998,10.760142008333332,11877.440224554777,49.72846603,13.81346278611111,null,null,null,null,null,100.00001907000001," "]
[20,92.210006710000002,4.0040159199999996,1.13953602,0.16407920000000001,0.27029674999999997,0,6.2966129999999995E-2,4.7279549999999997E-2,0.10632125000000001,null,1.6527684899999999,0.34272184999999999,0.73065983999999995,8357.6976937248401,34.992008210000002,9.7200022805555566,9258.0265781294675,38.761505130000003,10.767084758333334,11886.516851223496,49.76646805,13.824018902777777,null,null,null,null,null,99.999991870000002,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,92.100334169999996,4.0392918599999996,1.12821412,0.17197387,0.29898784,0,6.2866480000000002E-2,4.754369E-2,0.10675605000000001,null,1.6626812200000001,0.3813262,0.73189545,8361.5963968466713,35.008331300000002,9.7245364722222227,9262.0473721100007,38.778339389999999,10.771760941666667,11881.651443206005,49.746097560000003,13.818360433333334,null,null,null,null,null,99.999975499999991," "]
[22,92.070434570000003,4.0813226699999996,1.13196802,0.17263751999999999,0.30560063999999998,0,6.3596459999999994E-2,4.8965380000000003E-2,0.10844138,null,1.6603620100000001,0.35663831000000001,0.73211503,8369.2480234952673,35.04036713,9.7334353138888883,9270.3313170057991,38.813022609999997,10.781395169444444,11890.488442948628,49.783096309999998,13.828637863888888,null,null,null,null,null,99.999966959999995," "]
[23,92.060157779999997,4.0786743200000002,1.1277871100000001,0.17428683,0.30670691,0,6.2998490000000004E-2,4.8859890000000003E-2,0.10912846,null,1.6604532000000001,0.37092054000000002,0.73226952999999995,8367.9633358875599,35.034988400000003,9.7319412222222237,9268.9154289567614,38.807094569999997,10.779748491666666,11887.420687101356,49.770252229999997,13.825070063888887,null,null,null,null,null,99.999973530000005,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,91.990524289999996,4.0972213699999998,1.13562739,0.17601769,0.31281956999999999,0,6.3385410000000003E-2,4.960879E-2,0.10909294,null,1.7094970899999999,0.35623974000000003,0.73270701999999999,8369.071265586972,35.039627080000002,9.7332297444444453,9269.9850907660766,38.811573029999998,10.780992508333332,11885.239453192657,49.761119839999999,13.822533288888888,null,null,null,null,null,100.00003427999998," "]
[25,92.00158691,4.0582842799999996,1.1491661099999999,0.16576894,0.27633869999999999,0,6.3427070000000002E-2,4.9386480000000003E-2,0.11312781,null,1.7360118600000001,0.38691834000000003,0.73241776000000003,8356.2790732787071,34.98606873,9.7183524249999991,9256.1068374890037,38.753467559999997,10.764852099999999,11869.787687903301,49.696426389999999,13.80456288611111,null,null,null,null,null,100.00001649999999," "]
[26,92.107086179999996,4.0060324700000001,1.1279614,0.15640478999999999,0.25458890000000001,0,6.4077809999999999E-2,4.9305849999999998E-2,0.1153559,null,1.70346463,0.41572895999999998,0.73156690999999996,8345.7482906708556,34.941978450000001,9.7061051250000006,9244.829845354996,38.706253050000001,10.751736958333334,11862.231730979949,49.664791110000003,13.795775308333333,null,null,null,null,null,100.00000688999998," "]
[27,92.148742679999998,3.9987478300000001,1.1262249900000001,0.15740454000000001,0.24965334,0,6.3873890000000003E-2,4.9303300000000001E-2,0.11702354,null,1.6808271400000001,0.40815311999999998,0.73127746999999999,8347.2215805550368,34.948146819999998,9.707818561111111,9246.5072266722691,38.71327591,10.753687752777777,11866.723574456004,49.683597560000003,13.800999322222223,null,null,null,null,null,99.999954369999998," "]
[28,92.156867980000001,3.99068332,1.1235432599999999,0.15629435,0.25255924000000002,0,6.2553499999999998E-2,4.8742420000000002E-2,0.11764380000000001,null,1.68074787,0.41038175999999998,0.73123002000000004,8346.2749219957659,34.944183350000003,9.706717597222223,9245.4849447241377,38.708995819999998,10.752498838888888,11865.802429415769,49.67974091,13.799928030555556,null,null,null,null,null,100.00001750000001," "]
[29,92.161483759999996,4.0175843200000001,1.12844872,0.15579345999999999,0.24935034,0,6.3144290000000006E-2,4.8712030000000003E-2,0.11721620000000001,null,1.658898,0.39939836000000001,0.73114394999999999,8350.5134741717884,34.961929320000003,9.7116470333333336,9250.1307697634638,38.728446959999999,10.757901933333333,11872.456372855475,49.707599639999998,13.807666566666665,null,null,null,null,null,100.00002947999999," "]
[30,92.152244569999993,4.0168905300000004,1.1281734699999999,0.15645853000000001,0.25224152,0,6.2390340000000002E-2,4.8413619999999997E-2,0.11760872,null,1.6506900799999999,0.41490202999999998,0.73132682000000004,8350.3768065478089,34.961357120000002,9.7114880888888901,9249.9631238262536,38.727745059999997,10.75770696111111,11870.762592378709,49.700508120000002,13.8056967,null,null,null,null,null,100.00001340999998]
[31,92.202583309999994,3.9874703899999999,1.1215730900000001,0.15595255999999999,0.25225746999999998,0,6.1959380000000001E-2,4.8376820000000001E-2,0.11905757,null,1.63702178,0.41374477999999998,0.73101758999999999,8349.1449659839363,34.956199650000002,9.7100554583333345,9248.6857257954161,38.722396850000003,10.756221347222223,11871.624515578038,49.704116820000003,13.806699116666667,null,null,null,null,null,99.999997149999999," "]
["Вміст одоранту при одоризації становить 16 г на 1000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8324.1736010310506,34.851649540691518,9.6810137613031966,9221.2684647752922,38.607606263181808,10.724335073106054]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Северодонецького ЛВУМГ                                                                                                      Головко Ю.О."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат. ВХАЛ                                                                                                                                                               Єрьоменко М.О."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                             Левкович А.М."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[15,0,15,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,14,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 678"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Запорізька область","ГРС м. Бердянськ",38.611199381706093,9222.1266664030354,10.725333161585025]
[null,"АГНКС м.Бердянськ",38.602303835893089,9220.002001757337,10.722862176636969]
[null,"ГРС с. Червоне Поле",38.615370473311991,9223.1229145316283,10.72649179814222]
[null,"ГРС к-п Україна",38.646733375384422,9230.6138151037303,10.735203715384561]
[null,"ГРС с. Осипенко",38.505946956212576,9196.9875561088538,10.696096376725714]
[null,"ГРС с. Андріївка",38.642377422970206,9229.5734137290001,10.733993728602835]
[null,"ГРС с. Дмитрівка",38.616467276421282,9223.3848814573903,10.726796465672578]
[null,"ГРС с. Маринівка",38.613460783973984,9222.6667930629719,10.725961328881661]
[null,"ГРС к-п Росія",38.612120042370165,9222.3465624279397,10.725588900658378]
[null,"ТОВ ВТФ \"АЛЕКС І К\"",38.668358381319038,9235.7788591086883,10.74121066147751]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 678",null,38.613433792956286,9222.6603463690572,10.725953831376746]
[]
[]
[]
["Начальник управління Северодонецького ЛВУМГ                                  Головко Ю.О.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат. ВХАЛ                                                                                        Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                        Левкович А.М."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]