{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 217"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Івано-Франківськгаз\""]
["Рогатинський п/м Тернопільське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 217"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 156/15 чинно до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Торжок-Долина \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8219.7622255499991},34.414499999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.5595833333333324},{"$f":"S11*238.8459","v":9105.163976849999},38.121499999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.589305555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8219.7622255499991},34.414499999999997,{"$f":"P12/3.6","v":9.5595833333333324},{"$f":"S12*238.8459","v":9105.163976849999},38.121499999999997,{"$f":"S12/3.6","v":10.589305555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,89.852400000000003,4.9257,1.1417999999999999,0.12039999999999999,0.18759999999999999,2.2000000000000001E-3,5.0900000000000001E-2,4.0800000000000003E-2,5.8799999999999998E-2,9.7000000000000003E-3,1.5895999999999999,2.0200999999999998,0.75139999999999996,8244.3155840700001,34.517299999999999,9.5881388888888885,9131.3414874899991,38.231099999999998,10.61975,{"$f":"V13*238.8459","v":11560.73867475},48.402500000000003,{"$f":"V13/3.6","v":13.44513888888889},null,null,null,null,null,100.00000000000003]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.3155840700001,34.517299999999999,{"$f":"P14/3.6","v":9.5881388888888885},{"$f":"S14*238.8459","v":9131.3414874899991},38.231099999999998,{"$f":"S14/3.6","v":10.61975},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P15*238.8459","v":8244.3155840700001},34.517299999999999,{"$f":"P15/3.6","v":9.5881388888888885},{"$f":"S15*238.8459","v":9131.3414874899991},38.231099999999998,{"$f":"S15/3.6","v":10.61975},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.3155840700001,34.517299999999999,9.5881388888888885,9131.3414874899991,38.231099999999998,10.61975,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P17*238.8459","v":8244.3155840700001},34.517299999999999,{"$f":"P17/3.6","v":9.5881388888888885},{"$f":"S17*238.8459","v":9131.3414874899991},38.231099999999998,{"$f":"S17/3.6","v":10.61975},null,null,null,"                              ",null,null,null,null,0]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.3155840700001,34.517299999999999,{"$f":"P18/3.6","v":9.5881388888888885},{"$f":"S18*238.8459","v":9131.3414874899991},38.231099999999998,{"$f":"S18/3.6","v":10.61975},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.3155840700001,34.517299999999999,9.5881388888888885,9131.3414874899991,38.231099999999998,10.61975,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[10,89.798500000000004,4.9526000000000003,1.1507000000000001,0.12139999999999999,0.1898,1.4E-3,5.0799999999999998E-2,4.1099999999999998E-2,5.33E-2,1.03E-2,1.6047,2.0255000000000001,0.75170000000000003,8244.1722765300001,34.5167,{"$f":"P20/3.6","v":9.5879722222222217},9131.1026415899996,38.2301,{"$f":"S20/3.6","v":10.619472222222223},11558.254677389999,48.392099999999999,13.44225,null,null,"<0,0001","<0,0002","не вияв",100.00009999999999," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P21*238.8459","v":8244.1722765300001},34.5167,{"$f":"P21/3.6","v":9.5879722222222217},{"$f":"S21*238.8459","v":9131.1026415899996},38.2301,{"$f":"S21/3.6","v":10.619472222222223},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.1722765300001,34.5167,9.5879722222222217,9131.1026415899996,38.2301,10.619472222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.1722765300001,34.5167,9.5879722222222217,9131.1026415899996,38.2301,10.619472222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.1722765300001,34.5167,9.5879722222222217,9131.1026415899996,38.2301,10.619472222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.1722765300001,34.5167,9.5879722222222217,9131.1026415899996,38.2301,10.619472222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,89.715000000000003,5,1.1546000000000001,0.12239999999999999,0.1905,1.8E-3,5.0599999999999999E-2,4.1399999999999999E-2,5.0999999999999997E-2,1.04E-2,1.6164000000000001,2.0457000000000001,0.75229999999999997,8244.8410450499996,34.519500000000001,9.5887499999999992,9131.7236409300003,38.232700000000001,10.620194444444445,11554.45702758,48.376199999999997,13.437833333333332,null,null,null,null,null,99.999800000000008]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.8410450499996,34.519500000000001,{"$f":"P27/3.6","v":9.5887499999999992},9131.7236409300003,38.232700000000001,{"$f":"S27/3.6","v":10.620194444444445},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P28*238.8459","v":8244.8410450499996},34.519500000000001,{"$f":"P28/3.6","v":9.5887499999999992},{"$f":"S28*238.8459","v":9131.7236409300003},38.232700000000001,{"$f":"S28/3.6","v":10.620194444444445},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.8410450499996,34.519500000000001,9.5887499999999992,9131.7236409300003,38.232700000000001,10.620194444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.8410450499996,34.519500000000001,9.5887499999999992,9131.7236409300003,38.232700000000001,10.620194444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.8410450499996,34.519500000000001,9.5887499999999992,9131.7236409300003,38.232700000000001,10.620194444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.8410450499996,34.519500000000001,{"$f":"P32/3.6","v":9.5887499999999992},{"$f":"S32*238.8459","v":9131.7236409300003},38.232700000000001,10.620194444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[23,89.766900000000007,4.9691999999999998,1.1532,0.12089999999999999,0.18809999999999999,2.5999999999999999E-3,5.0200000000000002E-2,4.0599999999999997E-2,4.9399999999999999E-2,1.04E-2,1.6194,2.0289999999999999,0.75180000000000002,8242.4764706400001,34.509599999999999,{"$f":"P33/3.6","v":9.5860000000000003},9129.2396435699993,38.222299999999997,{"$f":"S33/3.6","v":10.617305555555555},11555.19744987,48.379300000000001,13.438694444444444,null,null,null,null,null,99.999900000000025,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.4764706400001,34.509599999999999,9.5860000000000003,9129.2396435699993,38.222299999999997,10.617305555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.4764706400001,34.509599999999999,9.5860000000000003,9129.2396435699993,38.222299999999997,10.617305555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.4764706400001,34.509599999999999,9.5860000000000003,9129.2396435699993,38.222299999999997,{"$f":"S36/3.6","v":10.617305555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.4764706400001,34.509599999999999,9.5860000000000003,9129.2396435699993,38.222299999999997,10.617305555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.4764706400001,34.509599999999999,{"$f":"P38/3.6","v":9.5860000000000003},{"$f":"S38*238.8459","v":9129.2396435699993},38.222299999999997,10.617305555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.4764706400001,34.509599999999999,9.5860000000000003,9129.2396435699993,38.222299999999997,10.617305555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,89.638000000000005,5.0422000000000002,1.1649,0.1227,0.19089999999999999,2.0999999999999999E-3,4.9500000000000002E-2,4.0300000000000002E-2,4.8500000000000001E-2,1.0200000000000001E-2,1.6308,2.0596999999999999,0.75280000000000002,8245.3903906199994,34.521799999999999,9.5893888888888892,9132.2252173199995,38.2348,10.620777777777777,{"$f":"V40*238.8459","v":11551.280377110001},48.362900000000003,{"$f":"V40/3.6","v":13.434138888888889},null,null,null,null,null,99.999799999999993]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245.3903906199994,34.521799999999999,9.5893888888888892,9132.2252173199995,38.2348,10.620777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.0489063622135,34.503623073966146,9.5843397427683747,9127.7729769205343,38.21615936015872,10.61559982226631]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ                                                                                                                Тарапата Я.І.                                                                                                          "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік                                                                                                                                                                                    Чорна Г.В.                                                                                                                                             "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                           Лукавий Р.М.                                                        "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,1],[0,0,0,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №217"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано-Франківська область","ГРС Чагрів",38.216396012770488,9127.8295004265783,10.61559982226631]
[null,"ГРС Озеряни ",38.215975711060942,9127.7291130864905,10.61559982226631]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 217",null,38.21615936015872,9127.7729769205343,10.61559982226631]
[]
[]
[]
["Головний інженер  Тернопільського ЛВУМГ                                          Тарапата Я.І.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік                                                                                                                   Чорна Г.В.                                                                                                    "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                     Лукавий Р.М."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]