{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":52,"n_cols":31,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 218"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Івано-Франківськгаз\",  ПАТ\"Тернопільгаз\", ПП\"ОККО-РІТЕЙЛ\""]
["Рогатинський п/м Тернопільське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 218"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 156/15 чинно до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"КЗУ-2\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8222.7477992999993},34.427,{"$f":"P11/3.6","v":9.5630555555555556},{"$f":"S11*238.8459","v":9108.3406273199998},38.134799999999998,{"$f":"S11/3.6","v":10.593},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8222.7477992999993},34.427,9.5630555555555556,{"$f":"S12*238.8459","v":9108.3406273199998},38.134799999999998,{"$f":"S12/3.6","v":10.593},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,90.025999999999996,4.8533999999999997,1.1347,0.1167,0.17549999999999999,1.9E-3,4.8300000000000003E-2,3.8699999999999998E-2,5.0700000000000002E-2,9.1000000000000004E-3,1.5782,1.9666999999999999,0.74960000000000004,8237.4845913299996,34.488700000000001,9.5801944444444445,9124.2238796700003,38.201300000000003,10.611472222222224,{"$f":"V13*238.8459","v":11565.77832324},48.4236,{"$f":"V13/3.6","v":13.451000000000001},-4.5,-2.2999999999999998,null,null,null,99.999899999999997,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P14*238.8459","v":8237.4845913299996},34.488700000000001,9.5801944444444445,{"$f":"S14*238.8459","v":9124.2238796700003},38.201300000000003,{"$f":"S14/3.6","v":10.611472222222224},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P15*238.8459","v":8237.4845913299996},34.488700000000001,{"$f":"P15/3.6","v":9.5801944444444445},9124.2238796700003,38.201300000000003,10.611472222222224,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.4845913299996,34.488700000000001,9.5801944444444445,9124.2238796700003,38.201300000000003,10.611472222222224,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.4845913299996,34.488700000000001,9.5801944444444445,{"$f":"S17*238.8459","v":9124.2238796700003},38.201300000000003,{"$f":"S17/3.6","v":10.611472222222224},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.4845913299996,34.488700000000001,9.5801944444444445,9124.2238796700003,38.201300000000003,10.611472222222224,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.4845913299996,34.488700000000001,9.5801944444444445,9124.2238796700003,38.201300000000003,10.611472222222224,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,89.711500000000001,4.9621000000000004,1.1827000000000001,0.1205,0.18859999999999999,1.5E-3,5.2499999999999998E-2,4.2799999999999998E-2,6.0199999999999997E-2,1.11E-2,1.6736,1.9928999999999999,0.75239999999999996,8248.3520797799993,34.534199999999998,9.5928333333333331,9135.4974061499997,38.2485,10.624583333333334,{"$f":"V20*238.8459","v":11558.82790755},48.394500000000001,{"$f":"V20/3.6","v":13.442916666666667},-8.1,-2.5,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P21*238.8459","v":8248.3520797799993},34.534199999999998,9.5928333333333331,9135.4974061499997,38.2485,10.624583333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.3520797799993,34.534199999999998,9.5928333333333331,9135.4974061499997,38.2485,10.624583333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.3520797799993,34.534199999999998,9.5928333333333331,9135.4974061499997,38.2485,10.624583333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.3520797799993,34.534199999999998,{"$f":"P24/3.6","v":9.5928333333333331},{"$f":"S24*238.8459","v":9135.4974061499997},38.2485,{"$f":"S24/3.6","v":10.624583333333334},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.3520797799993,34.534199999999998,9.5928333333333331,9135.4974061499997,38.2485,10.624583333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,89.791399999999996,4.952,1.0962000000000001,0.1147,0.1769,8.0000000000000004E-4,5.2600000000000001E-2,4.3200000000000002E-2,4.7399999999999998E-2,1.12E-2,1.6982999999999999,2.0152999999999999,0.751,8225.9722189500008,34.4405,9.5668055555555558,9111.3500856600003,38.147399999999998,10.596499999999999,11538.8842749,48.311,13.419722222222221,-7.8,-2.2999999999999998,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.9722189500008,34.4405,9.5668055555555558,9111.3500856600003,38.147399999999998,10.596499999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P28*238.8459","v":8225.9722189500008},34.4405,{"$f":"P28/3.6","v":9.5668055555555558},{"$f":"S28*238.8459","v":9111.3500856600003},38.147399999999998,{"$f":"S28/3.6","v":10.596499999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.9722189500008,34.4405,9.5668055555555558,9111.3500856600003,38.147399999999998,10.596499999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.9722189500008,34.4405,9.5668055555555558,9111.3500856600003,38.147399999999998,10.596499999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P31*238.8459","v":8225.9722189500008},34.4405,{"$f":"P31/3.6","v":9.5668055555555558},{"$f":"S31*238.8459","v":9111.3500856600003},38.147399999999998,{"$f":"S31/3.6","v":10.596499999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.9722189500008,34.4405,9.5668055555555558,9111.3500856600003,38.147399999999998,10.596499999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,89.665899999999993,5.0236999999999998,1.1444000000000001,0.1195,0.18679999999999999,2.0999999999999999E-3,4.9599999999999998E-2,3.9699999999999999E-2,5.2999999999999999E-2,1.0500000000000001E-2,1.6918,2.0129000000000001,0.75219999999999998,8240.3746267200004,34.500799999999998,9.5835555555555541,9126.827299980001,38.212200000000003,10.614500000000001,{"$f":"V33*238.8459","v":11549.059110239999},48.3536,{"$f":"V33/3.6","v":13.431555555555555},-6.1,-5.3,"<0,0001","<0,0002","не вияв",99.999899999999997,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.3746267200004,34.500799999999998,9.5835555555555541,9126.827299980001,38.212200000000003,10.614500000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.3746267200004,34.500799999999998,9.5835555555555541,9126.827299980001,38.212200000000003,10.614500000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.3746267200004,34.500799999999998,9.5835555555555541,9126.827299980001,38.212200000000003,{"$f":"S36/3.6","v":10.614500000000001},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.3746267200004,34.500799999999998,9.5835555555555541,9126.827299980001,38.212200000000003,10.614500000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P38*238.8459","v":8240.3746267200004},34.500799999999998,{"$f":"P38/3.6","v":9.5835555555555541},{"$f":"S38*238.8459","v":9126.827299980001},38.212200000000003,{"$f":"S38/3.6","v":10.614500000000001},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.3746267200004,34.500799999999998,9.5835555555555541,9126.827299980001,38.212200000000003,10.614500000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,89.360299999999995,5.0796999999999999,1.2846,0.1361,0.22589999999999999,1.6999999999999999E-3,5.9900000000000002E-2,5.16E-2,7.0300000000000001E-2,1.04E-2,1.7184999999999999,2.0009000000000001,0.75619999999999998,8281.1933910299995,34.671700000000001,9.6310277777777777,9170.5122150900006,38.395099999999999,10.665305555555555,{"$f":"V40*238.8459","v":11573.82743007},48.457299999999996,{"$f":"V40/3.6","v":13.46036111111111},-6.9,-5.0999999999999996,null,null,null,99.999899999999997]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P41*238.8459","v":8281.1933910299995},34.671700000000001,{"$f":"P41/3.6","v":9.6310277777777777},{"$f":"S41*238.8459","v":9170.5122150900006},38.395099999999999,{"$f":"S41/3.6","v":10.665305555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.3020448096322,34.492122514180203,9.5811451428278325,9122.8297721060771,38.203418070421456,10.612060575117074]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ                                                                                                                Тарапата Я.І.                                                                                                            "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік                                                                                                                                                                                    Чорна Г.В.                                                                                                                                           "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                           Лукавий Р.М.                                                        "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Точка відбору для визначення температури точки роси вологи і вуглеводнів :  ГРС Тернопіль"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":24,"n_cols":6,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,14,1],[0,0,0,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,12,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №218"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано-Франківська область","ГРС Рогатин ",38.196551062183467,9123.0896153431659,10.610153072828741]
[null,"ГРС Бурштин (л.№1)",38.195313600107021,9122.7940525998019,10.609809333363062]
[null,"ГРС Бурштин (л.№2)",38.193500170542144,9122.3609223832918,10.609305602928373]
[null,"ГРС Беньківці ",38.194108444466124,9122.5062061161116,10.609474567907256]
[null,"ГРС Лопушня (л.№1)",38.200183974879451,9123.9573216456592,10.611162215244292]
[null,"ГРП Княгиничі",38.195236579412899,9122.7756565227955,10.609787938725805]
[null,"ГРП Пуків ",38.192388021331581,9122.7756565227955,10.608996672592106]
[null,"АГНКСОККО",38.210053177588343,9126.3145402489481,10.613903660441206]
["    Тернопільська область ","ГРС Лопушня (л.№2)",38.195086955205497,9122.7399193943165,10.609746376445971]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 218",null,38.195457965795818,9122.8285337526722,10.609849434943282]
[]
[]
[]
["Головний інженер                                                                                                      Тарапата Я.І                                                                                  "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік                                                                                                                             Чорна Г.В.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                                  Лукавий Р.М."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]