{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":53,"n_cols":31,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,6,3,24],[5,10,5,19],[8,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,4,11,4],[51,1,51,26],[10,11,11,11],[43,18,44,18],[43,19,44,19],[43,14,44,14],[44,7,44,13],[43,15,44,15],[43,16,44,16],[43,17,44,17],[10,9,11,9],[10,10,11,10],[8,25,11,25],[47,1,47,26],[43,0,43,13],[10,3,11,3],[49,1,49,26],[45,20,45,27],[44,20,44,27],[43,20,43,27],[8,27,11,27],[10,8,11,8],[8,26,11,26],[8,24,11,24],[8,23,11,23],[0,6,0,24],[0,25,0,27],[5,23,5,24],[10,12,11,12],[5,21,5,22],[10,14,10,16],[10,17,10,19],[10,20,10,22],[9,14,9,22],[5,26,5,27],[10,7,11,7],[8,1,9,12],[9,13,11,13],[8,13,8,22],[2,6,2,24],[6,5,6,24]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 622"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Криворізьким  ЛВУМГ  та прийнятого  ПАТ \"Криворіжгаз\", ПАТ \"Дніпропетровськгаз\"ВАТ\"Кіровоградгаз\""]
["Криворізьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"ПАТ \"КТЗ \"КОНСТАР\",ПАТ КТЗ \"КОНСТАР\"Випробувальний стенд, ПАТ ІВН \"ЕНЕРГІЯ\""]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,"Маршрут № 622"]
["Свідоцтво № ПЄ 0048/2013  чинне до  16.05.2018р."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу ШДО, ШДКРІ, ЄККР ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8218.6874189999999},34.409999999999997,{"$f":"P13/3.6","v":9.5583333333333318},{"$f":"S13*238.8459","v":9109.5826259999994},38.14,{"$f":"S13/3.6","v":10.594444444444445},{"$f":"V13/0.0041868","v":11913.633323779497},49.88,{"$f":"V13/3.6","v":13.855555555555556},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B13:M13)+$K$44+$N$44","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,11913.633323779497,49.88,13.855555555555556,null,null,null,null,null,0]
[3,95.219099999999997,2.6194999999999999,0.84389999999999998,0.13,0.13370000000000001,1.5E-3,2.6200000000000001E-2,1.8800000000000001E-2,1.8800000000000001E-2,5.5999999999999999E-3,0.75070000000000003,0.23219999999999999,0.70620000000000005,{"$f":"P15*238.8459","v":8240.1835499999997},34.5,{"$f":"P15/3.6","v":9.5833333333333339},{"$f":"S15*238.8459","v":9131.0787569999993},38.229999999999997,{"$f":"S15/3.6","v":10.619444444444444},{"$f":"V15/0.0041868","v":11923.187159644598},49.92,{"$f":"V15/3.6","v":13.866666666666667},null,null,null,null,"не виявл.",100,{"$f":"IF(AC15=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,95.123500000000007,2.6876000000000002,0.86680000000000001,0.13320000000000001,0.13719999999999999,1.5E-3,2.6800000000000001E-2,1.9300000000000001E-2,1.8599999999999998E-2,4.1000000000000003E-3,0.73950000000000005,0.24210000000000001,0.70709999999999995,{"$f":"P16*238.8459","v":8249.7373860000007},34.54,{"$f":"P16/3.6","v":9.5944444444444432},{"$f":"S16*238.8459","v":9140.6325930000003},38.270000000000003,{"$f":"S16/3.6","v":10.630555555555556},{"$f":"V16/0.0041868","v":11927.964077577146},49.94,13.872222222222222,-18.8,-16,null,null,null,{"$f":"SUM(B18:M18)+$K$44+$N$44","v":0},{"$f":"IF(AC16=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,95.051100000000005,2.7296,0.88339999999999996,0.13550000000000001,0.1396,1.5E-3,2.7099999999999999E-2,1.95E-2,1.8700000000000001E-2,4.5999999999999999E-3,0.74209999999999998,0.24729999999999999,0.7077,8254.5143040000003,34.56,9.6,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,11930.352536543423,49.95,13.875,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B19:M19)+$K$44+$N$44","v":0}," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P18*238.8459","v":8254.5143040000003},34.56,{"$f":"P18/3.6","v":9.6},{"$f":"S18*238.8459","v":9145.4095109999998},38.29,{"$f":"S18/3.6","v":10.636111111111111},{"$f":"V18/0.0041868","v":11930.352536543423},49.95,{"$f":"V18/3.6","v":13.875},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B20:M20)+$K$44+$N$44","v":0}," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.5143040000003,34.56,9.6,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,11930.352536543423,49.95,13.875,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B21:M21)+$K$44+$N$44","v":0}," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.5143040000003,34.56,9.6,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,11930.352536543423,49.95,13.875,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.5143040000003,34.56,9.6,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,11930.352536543423,49.95,13.875,null,null,null,null,null,0," "]
[10,94.958500000000001,2.7709999999999999,0.90600000000000003,0.1384,0.1452,1.6000000000000001E-3,2.8400000000000002E-2,2.0400000000000001E-2,2.0299999999999999E-2,4.0000000000000001E-3,0.74680000000000002,0.25950000000000001,0.70860000000000001,8261.6796810000014,34.590000000000003,9.6083333333333343,9152.5748879999992,38.32,10.644444444444444,{"$f":"V22/0.0041868","v":11932.740995509697},49.96,13.877777777777778,-18.2,-16,null,null,null,100.00010000000002," "]
[11,95.025899999999993,2.7277999999999998,0.88829999999999998,0.13619999999999999,0.14230000000000001,1.5E-3,2.81E-2,2.0299999999999999E-2,2.01E-2,5.1999999999999998E-3,0.75260000000000005,0.25169999999999998,0.70799999999999996,{"$f":"P23*238.8459","v":8254.5143040000003},34.56,{"$f":"P23/3.6","v":9.6},{"$f":"S23*238.8459","v":9145.4095109999998},38.29,{"$f":"S23/3.6","v":10.636111111111111},11930.352536543423,49.95,13.875,null,null,"<0,0001",5.7999999999999996E-3,null,100,"ОК"]
[12,95.445499999999996,2.4108000000000001,0.7702,0.1172,0.1255,1.4E-3,2.58E-2,1.89E-2,2.01E-2,5.8999999999999999E-3,0.83940000000000003,0.21909999999999999,0.70409999999999995,8209.1335829999989,34.369999999999997,9.5472222222222207,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,11896.914111015572,49.81,13.836111111111112,null,null,null,null,null,99.999799999999993," "]
[13,95.467600000000004,2.3881999999999999,0.76400000000000001,0.1157,0.12479999999999999,1.4E-3,2.5600000000000001E-2,1.9E-2,2.01E-2,6.1000000000000004E-3,0.8478,0.21970000000000001,0.70389999999999997,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9092.8634130000009,38.07,10.574999999999999,11894.525652049297,49.8,13.833333333333332,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P26*238.8459","v":8204.3566650000012},34.35,{"$f":"P26/3.6","v":9.5416666666666661},{"$f":"S26*238.8459","v":9092.8634130000009},38.07,{"$f":"S26/3.6","v":10.574999999999999},{"$f":"V26/0.0041868","v":11894.525652049297},49.8,{"$f":"V26/3.6","v":13.833333333333332},null,null,null,null,null,0," "]
[15,95.480900000000005,2.3748,0.75919999999999999,0.11459999999999999,0.1241,1.4E-3,2.5600000000000001E-2,1.8800000000000001E-2,2.0299999999999999E-2,5.7000000000000002E-3,0.85629999999999995,0.2185,0.70379999999999998,{"$f":"P27*238.8459","v":8201.9682060000014},34.340000000000003,{"$f":"P27/3.6","v":9.5388888888888896},{"$f":"S27*238.8459","v":9090.4749540000012},38.06,{"$f":"S27/3.6","v":10.572222222222223},{"$f":"V27/0.0041868","v":11892.137193083023},49.79,{"$f":"V27/3.6","v":13.830555555555556},null,null,null,null,null,100.00020000000002," "]
[16,95.31,2.5129999999999999,0.80879999999999996,0.1227,0.13170000000000001,1.5E-3,2.69E-2,1.9800000000000002E-2,2.0899999999999998E-2,4.7999999999999996E-3,0.80520000000000003,0.23469999999999999,0.70540000000000003,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,11908.856405846947,49.86,13.85,null,null,"<0,0001",1.5E-3,null,100,"ОК"]
[17,95.116200000000006,2.6541000000000001,0.85760000000000003,0.13,0.13800000000000001,1.5E-3,2.7799999999999998E-2,2.0299999999999999E-2,2.12E-2,4.4000000000000003E-3,0.77859999999999996,0.25019999999999998,0.70720000000000005,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,11920.798700678321,49.91,13.863888888888887,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[18,95.244399999999999,2.5789,0.82279999999999998,0.12470000000000001,0.13170000000000001,1.5E-3,2.6800000000000001E-2,1.9800000000000002E-2,2.1399999999999999E-2,4.8999999999999998E-3,0.78390000000000004,0.23930000000000001,0.70599999999999996,{"$f":"P30*238.8459","v":8230.6297140000006},34.46,{"$f":"P30/3.6","v":9.5722222222222229},{"$f":"S30*238.8459","v":9121.5249210000002},38.19,{"$f":"S30/3.6","v":10.608333333333333},{"$f":"V30/0.0041868","v":11913.633323779497},49.88,{"$f":"V30/3.6","v":13.855555555555556},-17.399999999999999,-15.1,null,null,null,100.0001," "]
[19,95.241200000000006,2.5800999999999998,0.82720000000000005,0.1265,0.1328,1.5E-3,2.7E-2,1.9699999999999999E-2,1.9800000000000002E-2,4.8999999999999998E-3,0.78090000000000004,0.2384,0.70599999999999996,8233.0181730000004,34.47,9.5749999999999993,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,11916.021782745773,49.89,13.858333333333333,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P32*238.8459","v":8233.0181730000004},34.47,{"$f":"P32/3.6","v":9.5749999999999993},{"$f":"S32*238.8459","v":9121.5249210000002},38.19,{"$f":"S32/3.6","v":10.608333333333333},{"$f":"V32/0.0041868","v":11916.021782745773},49.89,{"$f":"V32/3.6","v":13.858333333333333},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC32=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.0181730000004,34.47,9.5749999999999993,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,11916.021782745773,49.89,13.858333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[22,95.089699999999993,2.6833999999999998,0.86360000000000003,0.13139999999999999,0.1389,1.5E-3,2.8199999999999999E-2,2.07E-2,2.0899999999999998E-2,4.3E-3,0.76680000000000004,0.25059999999999999,0.70740000000000003,{"$f":"P34*238.8459","v":8247.3489270000009},34.53,{"$f":"P34/3.6","v":9.5916666666666668},{"$f":"S34*238.8459","v":9138.2441339999987},38.26,{"$f":"S34/3.6","v":10.627777777777776},{"$f":"V34/0.0041868","v":11923.187159644598},49.92,{"$f":"V34/3.6","v":13.866666666666667},null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[23,95.066999999999993,2.7363,0.88500000000000001,0.13519999999999999,0.14069999999999999,1.6000000000000001E-3,2.8000000000000001E-2,2.0299999999999999E-2,1.9800000000000002E-2,4.7999999999999996E-3,0.71589999999999998,0.24540000000000001,0.7077,8256.902763,34.57,9.6027777777777779,9150.1864290000012,38.31,10.641666666666667,11937.517913442247,49.98,13.883333333333333,null,null,"<0,0001",2.3999999999999998E-3,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC35=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,95.035899999999998,2.7366000000000001,0.8881,0.13539999999999999,0.1431,1.6000000000000001E-3,2.9000000000000001E-2,2.12E-2,2.2599999999999999E-2,3.8E-3,0.73719999999999997,0.24560000000000001,0.70799999999999996,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9150.1864290000012,38.31,10.641666666666667,11935.129454475971,49.97,13.880555555555555,null,null,null,null,null,100.00009999999997," "]
[25,95.075699999999998,2.6779999999999999,0.86199999999999999,0.13059999999999999,0.13969999999999999,1.6000000000000001E-3,2.86E-2,2.1000000000000001E-2,2.24E-2,4.3E-3,0.79259999999999997,0.24340000000000001,0.70750000000000002,{"$f":"P37*238.8459","v":8244.9604680000011},34.520000000000003,{"$f":"P37/3.6","v":9.5888888888888903},{"$f":"S37*238.8459","v":9135.8556750000007},38.25,{"$f":"S37/3.6","v":10.625},{"$f":"V37/0.0041868","v":11920.798700678321},49.91,{"$f":"V37/3.6","v":13.863888888888887},null,null,null,null,null,99.999899999999982," "]
[26,95.096100000000007,2.6730999999999998,0.85829999999999995,0.13009999999999999,0.13819999999999999,1.6000000000000001E-3,2.81E-2,2.0500000000000001E-2,2.1399999999999999E-2,4.4000000000000003E-3,0.78620000000000001,0.24199999999999999,0.70730000000000004,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9135.8556750000007,38.25,10.625,11920.798700678321,49.91,13.863888888888887,-14.2,-12,null,null,null,100,"ОК"]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P39*238.8459","v":8244.9604680000011},34.520000000000003,{"$f":"P39/3.6","v":9.5888888888888903},{"$f":"S39*238.8459","v":9135.8556750000007},38.25,{"$f":"S39/3.6","v":10.625},{"$f":"V39/0.0041868","v":11920.798700678321},49.91,{"$f":"V39/3.6","v":13.863888888888887},null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9135.8556750000007,38.25,10.625,11920.798700678321,49.91,13.863888888888887,null,null,null,null,null,0," "]
[29,95.108099999999993,2.7063000000000001,0.87619999999999998,0.13389999999999999,0.13980000000000001,1.6000000000000001E-3,2.7799999999999998E-2,0.02,2.0199999999999999E-2,3.8999999999999998E-3,0.72270000000000001,0.23949999999999999,0.70740000000000003,{"$f":"P41*238.8459","v":8254.5143040000003},34.56,{"$f":"P41/3.6","v":9.6},{"$f":"S41*238.8459","v":9145.4095109999998},38.29,{"$f":"S41/3.6","v":10.636111111111111},{"$f":"V41/0.0041868","v":11935.129454475971},49.97,{"$f":"V41/3.6","v":13.880555555555555},null,null,null,null,"не виявл.",99.999999999999986,"ОК"]
[30,95.104100000000003,2.7139000000000002,0.878,0.1341,0.14000000000000001,1.6000000000000001E-3,2.76E-2,0.02,1.9199999999999998E-2,4.3E-3,0.71699999999999997,0.24010000000000001,0.70740000000000003,8254.5143040000003,34.56,9.6,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,11935.129454475971,49.97,13.880555555555555,-9.9,-6.4,"<0,0001",2.3E-3,null,99.999899999999997]
[31,95.103099999999998,2.7157,0.87809999999999999,0.13420000000000001,0.1399,1.6000000000000001E-3,2.7699999999999999E-2,0.02,1.9300000000000001E-2,4.5999999999999999E-3,0.71550000000000002,0.2402,0.70740000000000003,{"$f":"P43*238.8459","v":8254.5143040000003},34.56,{"$f":"P43/3.6","v":9.6},{"$f":"S43*238.8459","v":9147.7979699999996},38.299999999999997,{"$f":"S43/3.6","v":10.638888888888888},{"$f":"V43/0.0041868","v":11935.129454475971},49.97,{"$f":"V43/3.6","v":13.880555555555555},null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.798358137883,34.494200478793566,9.5817223552204389,9129.2014908234796,38.22214026208313,10.61726118391198]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник   Криворізького ЛВУМГ                                                                                                                                                Охримчук  А.О                                                                       01.06.2017р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                                                          Степанова О.Г                                                                         1.06.2017р.                    "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                                               Байда Ю.А.                                                                               1.06.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":59,"n_cols":6,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[49,0,49,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,45,0],[46,0,48,0],[1,0,1,2]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №622 "]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Дніпропетровська область","ГРС 6 м.Кривий Ріг",38.223213574645058,9129.4578471283166,10.617559326290294]
[null,"ГРС Вороновиця"]
[null,"ГРС Побережне"]
[null,"ГРС Іллінці"]
[null,"ГРС Тягун"]
[null,"ГРС Оратів"]
[null,"ГРС Осична"]
[null,"ГРС Росоша"]
[null,"ГРС Погребище"]
[null,"ГРС Вороновиця"]
[null,"ГРС Побережне"]
[null,"ГРС Іллінці"]
[null,"ГРС Тягун"]
[null,"ГРС Оратів"]
[null,"ГРС Осична"]
[null,"ГРС Росоша"]
[null,"ГРС Погребище"]
[null,"ГРС Вороновиця"]
[null,"ГРС Побережне"]
[null,"ГРС Іллінці"]
[null,"ГРС Тягун"]
[null,"ГРС Оратів"]
[null,"ГРС Осична"]
[null,"ГРС Росоша"]
[null,"ГРС Погребище"]
[null,"ГРС Вороновиця"]
[null,"ГРС Побережне"]
[null,"ГРС Іллінці"]
[null,"ГРС Тягун"]
[null,"ГРС Оратів"]
[null,"ГРС Осична"]
[null,"ГРС Росоша"]
[null,"ГРС Погребище"]
[null,"ГРС с.Радіонівка",38.222421614557497,9129.268690708439,10.617339337377082]
[null,"ГРС с.Гейківка",38.224385428340213,9129.7377395788044,10.617884841205614]
[null,"ПАТ \"КТЗ\"Констар",38.289986945379546,9145.4063929574277,10.636107484827651]
[null,"ПАТ\" ІВН ЕНЕРГІЯ\"",0,0,0]
[null,"ГРС 4 м.Кривий Ріг",38.220470173798979,9128.8025970841736,10.616797270499717]
[null,"ГРС с.Андріївка",38.218127436422932,9128.2430438671272,10.616146510117481]
[null,"ГРС с.Зелена Балка",38.219838302941731,9128.6516773205913,10.616621750817147]
[null,"ГРС с.Карпівка",38.219547538961798,9128.5822295361158,10.616540983044944]
["Кіровоградська область","ГРС с.Кірове (Прогрес)",38.219592527522394,9128.5929748693616,10.616553479867331]
[null,"ГРС с.Марфівка"]
[null,"ГРС с.Марфівка",38.214180761743769,9127.3003968013763,10.615050211595491]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 622",null,38.22214026208313,9129.2014908234814,10.61726118391198]
[]
[]
[]
["Начальник Криворізького  ЛВУМГ                                      ",null,null,"Охримчук А.О.",null,"01.06.2017р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії                                                                                                                                                                              ",null,null,"Степанова О.Г.",null,"01.06.2017р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник  служби ГВ та М               ",null,"       ","Байда Ю.А.",null," 01.06.2017р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]