{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 602"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого п/м КС Борова Первомайського  ЛВУМГ філії  \"УМГ \"Харківтрансгаз\" та прийнятого ПАТ \"Луганськгаз\""]
["п/м  КС Борова  Первомайське ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 602"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво про атестацію № 100-037/2013 дійсне до  24.10.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \"НОВОПСКОВ-ШЕБЕЛИНКА\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси    за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси     за     вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С₁","етан, С₂","пропан, С₃","ізо-бутан, і-С₄","н-бутан, н-С₄","нео-пентан, нео-С₅","ізо-пентан, і-С₅","н-пентан, н-С₅","гексани та вищі, С₆₊","кисень, О₂","азот, N₂","діоксид вуглецю, CО₂",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8349.7899335099992},34.9589,{"$f":"P11/3.6","v":9.7108055555555559},{"$f":"S11*238.8459","v":9245.1993280200004},38.707799999999999,{"$f":"S11/3.6","v":10.752166666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8349.7899335099992},34.9589,9.7108055555555559,9245.1993280200004,38.707799999999999,10.752166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8349.7899335099992,34.9589,9.7108055555555559,9245.1993280200004,38.707799999999999,10.752166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8349.7899335099992,34.9589,{"$f":"P14/3.6","v":9.7108055555555559},{"$f":"S14*238.8459","v":9245.1993280200004},38.707799999999999,10.752166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,92.1601,4.0556000000000001,1.0824,0.1507,0.23860000000000001,1.34E-2,6.8500000000000005E-2,5.33E-2,0.1128,1.04E-2,1.7222999999999999,0.33179999999999998,0.73060000000000003,8346.8998981200002,34.946800000000003,9.7074444444444445,9242.7392152499997,38.697499999999998,10.749305555555555,{"$f":"V15*238.8459","v":11867.679540840001},49.687600000000003,{"$f":"V15/3.6","v":13.802111111111111},null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8346.8998981200002,34.946800000000003,{"$f":"P16/3.6","v":9.7074444444444445},{"$f":"S16*238.8459","v":9242.7392152499997},38.697499999999998,10.749305555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8346.8998981200002,34.946800000000003,9.7074444444444445,9242.7392152499997,38.697499999999998,10.749305555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P18*238.8459","v":8346.8998981200002},34.946800000000003,9.7074444444444445,9242.7392152499997,38.697499999999998,{"$f":"S18/3.6","v":10.749305555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8346.8998981200002,34.946800000000003,9.7074444444444445,9242.7392152499997,38.697499999999998,10.749305555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8346.8998981200002,34.946800000000003,9.7074444444444445,9242.7392152499997,38.697499999999998,10.749305555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8346.8998981200002,34.946800000000003,9.7074444444444445,9242.7392152499997,38.697499999999998,10.749305555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,92.368399999999994,3.9394,1.0871,0.15240000000000001,0.24049999999999999,1.2200000000000001E-2,7.0599999999999996E-2,5.5E-2,0.1101,9.7999999999999997E-3,1.6354,0.31909999999999999,0.72940000000000005,8349.3838954799994,34.9572,{"$f":"P22/3.6","v":9.7103333333333328},{"$f":"S22*238.8459","v":9244.9365975299988},38.706699999999998,10.75186111111111,{"$f":"V22*238.8459","v":11880.02787387},49.7393,{"$f":"V22/3.6","v":13.816472222222222},null,null,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[13,92.202799999999996,3.9685000000000001,1.1082000000000001,0.1583,0.25140000000000001,1.29E-2,7.22E-2,5.5899999999999998E-2,0.1086,8.0999999999999996E-3,1.7210000000000001,0.33200000000000002,0.73070000000000002,{"$f":"P23*238.8459","v":8349.5272030199994},34.957799999999999,{"$f":"P23/3.6","v":9.7104999999999997},{"$f":"S23*238.8459","v":9244.7932899900006},38.706099999999999,{"$f":"S23/3.6","v":10.751694444444444},11869.16038542,49.693800000000003,13.803833333333333,null,null,null,null,null,99.999899999999982," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8349.5272030199994,34.957799999999999,{"$f":"P24/3.6","v":9.7104999999999997},{"$f":"S24*238.8459","v":9244.7932899900006},38.706099999999999,10.751694444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,92.099900000000005,4.0121000000000002,1.0983000000000001,0.15759999999999999,0.25219999999999998,1.2200000000000001E-2,7.4700000000000003E-2,5.6000000000000001E-2,0.1111,1.01E-2,1.7315,0.38429999999999997,0.73160000000000003,{"$f":"P25*238.8459","v":8347.1148594299993},34.947699999999998,9.707694444444444,9241.9987929600011,38.694400000000002,{"$f":"S25/3.6","v":10.748444444444445},11858.006281890001,49.647100000000002,13.790861111111111,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8347.1148594299993,34.947699999999998,{"$f":"P26/3.6","v":9.707694444444444},{"$f":"S26*238.8459","v":9241.9987929600011},38.694400000000002,10.748444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,92.138400000000004,4.0895999999999999,1.0901000000000001,0.1467,0.24349999999999999,1.2500000000000001E-2,7.22E-2,5.4300000000000001E-2,0.10589999999999999,8.6E-3,1.6911,0.34699999999999998,0.73080000000000001,8351.1035859599997,34.964399999999998,9.7123333333333317,9246.5129804699991,38.713299999999997,10.753694444444443,11870.880075900001,49.701000000000001,13.805833333333332,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8351.1035859599997,34.964399999999998,{"$f":"P28/3.6","v":9.7123333333333317},{"$f":"S28*238.8459","v":9246.5129804699991},38.713299999999997,10.753694444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,92.322100000000006,3.9701,1.0651999999999999,0.14799999999999999,0.2387,1.1900000000000001E-2,7.4300000000000005E-2,5.45E-2,0.1198,8.9999999999999993E-3,1.6285000000000001,0.35809999999999997,0.73,8348.6673577799993,34.9542,{"$f":"P29/3.6","v":9.7095000000000002},{"$f":"S29*238.8459","v":9244.0528677000002},38.703000000000003,10.750833333333334,11874.152264730001,49.714700000000001,13.809638888888889,null,null,null,null,null,100.00019999999999," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8348.6673577799993,34.9542,{"$f":"P30/3.6","v":9.7095000000000002},{"$f":"S30*238.8459","v":9244.0528677000002},38.703000000000003,10.750833333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8348.6673577799993,34.9542,9.7095000000000002,9244.0528677000002,38.703000000000003,10.750833333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,92.3125,3.9643999999999999,1.0799000000000001,0.14779999999999999,0.2354,1.0500000000000001E-2,7.3099999999999998E-2,5.3199999999999997E-2,0.109,9.4999999999999998E-3,1.6657,0.33900000000000002,0.72960000000000003,8343.7232476500012,34.933500000000002,{"$f":"P32/3.6","v":9.7037500000000012},{"$f":"S32*238.8459","v":9238.7266041300009},38.680700000000002,10.74463888888889,{"$f":"V32*238.8459","v":11870.235191970001},49.698300000000003,{"$f":"V32/3.6","v":13.805083333333334},null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8343.7232476500012,34.933500000000002,{"$f":"P33/3.6","v":9.7037500000000012},{"$f":"S33*238.8459","v":9238.7266041300009},38.680700000000002,10.74463888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,92.068100000000001,4.0659999999999998,1.1060000000000001,0.15240000000000001,0.24210000000000001,1.1900000000000001E-2,7.5899999999999995E-2,5.7000000000000002E-2,0.128,8.3000000000000001E-3,1.7011000000000001,0.3831,0.73209999999999997,8357.003079690001,34.989100000000001,9.7191944444444438,9252.6990892799986,38.739199999999997,10.760888888888887,{"$f":"V34*238.8459","v":11867.631771659999},49.687399999999997,13.802055555555555,null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P35*238.8459","v":8357.003079690001},34.989100000000001,{"$f":"P35/3.6","v":9.7191944444444438},{"$f":"S35*238.8459","v":9252.6990892799986},38.739199999999997,{"$f":"S35/3.6","v":10.760888888888887},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,92.099500000000006,4.0625999999999998,1.1101000000000001,0.1527,0.2424,1.2800000000000001E-2,7.2099999999999997E-2,5.3600000000000002E-2,0.1157,7.4999999999999997E-3,1.7050000000000001,0.36599999999999999,0.72150000000000003,8353.1337761100003,34.972900000000003,{"$f":"P36/3.6","v":9.7146944444444454},{"$f":"S36*238.8459","v":9248.6148243899988},38.722099999999998,10.756138888888888,11867.70342543,49.6877,{"$f":"V36/3.6","v":13.802138888888889},null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8353.1337761100003,34.972900000000003,{"$f":"P37/3.6","v":9.7146944444444454},{"$f":"S37*238.8459","v":9248.6148243899988},38.722099999999998,10.756138888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8353.1337761100003,34.972900000000003,9.7146944444444454,9248.6148243899988,38.722099999999998,10.756138888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,92.100300000000004,4.0514999999999999,1.1314,0.153,0.2412,1.2500000000000001E-2,7.0800000000000002E-2,5.3900000000000003E-2,0.1104,8.0999999999999996E-3,1.7204999999999999,0.34660000000000002,0.73129999999999995,8353.2054298799994,34.973199999999999,{"$f":"P39/3.6","v":9.714777777777778},{"$f":"S39*238.8459","v":9248.6458743570001},38.722230000000003,10.756175000000001,{"$f":"V39*238.8459","v":11869.16038542},49.693800000000003,{"$f":"V39/3.6","v":13.803833333333333},null,null,null,null,null,100.00020000000002," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8353.2054298799994,34.973199999999999,{"$f":"P40/3.6","v":9.714777777777778},{"$f":"S40*238.8459","v":9248.6458743570001},38.722230000000003,10.756175000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,92.316400000000002,3.9485999999999999,1.0901000000000001,0.1421,0.23630000000000001,1.2800000000000001E-2,7.2900000000000006E-2,5.4100000000000002E-2,0.11840000000000001,6.8999999999999999E-3,1.6577,0.34360000000000002,0.72989999999999999,{"$f":"P41*238.8459","v":8347.2342823800009},34.9482,{"$f":"P41/3.6","v":9.7078333333333333},{"$f":"S41*238.8459","v":9242.5003693500003},38.6965,{"$f":"S41/3.6","v":10.749027777777778},11872.790843100001,49.709000000000003,{"$f":"V41/3.6","v":13.808055555555557},null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8349.1305619564591,34.956139343218609,9.7100387064496143,9244.5809713864983,38.705211064483393,10.751447517912053]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Первомайського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Журавель І.В.",null,null,null,null,null,null,"02.06.2017 р."]
[null,null,null,"Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник лабораторії ПМ КС Борова Первомайського ЛВ УМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Карапута В.М.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"02.06.2017 р."}]
[null,null,null,"Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Юрченко В.М.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"02.06.2017 р."}]
[null,null,null,"Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":5,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[9,0,9,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,8,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №602"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","ГРС с.Попівка",38.704946827302628,9244.5178594192403,10.751374118695175]
[null," ГРС с. Коноплянівка",38.705146950062144,9244.5656579198476,10.751429708350596]
[null," ГРС м. Сватове",38.705262897827289,9244.5933515681663,10.751461916063136]
[null,"ГРС с.Коломийчиха",38.704674973339991,9244.4529282148669,10.751298603705553]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 602",null,38.705211064483393,9244.5809713864946,10.751447517912053]
[]
[]
["Головний інженер Первомайського ЛВУМГ",null,"Журавель І.В.",null,"02.06.2017 р."]
["Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник лабораторії ПМ КС Борова Первомайського ЛВ УМГ",null,"Карапута В.М.",null,{"$f":"E13","v":"02.06.2017 р."}]
["Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології",null,"Юрченко В.М.",null,{"$f":"E13","v":"02.06.2017 р."}]
["Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу",null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]