{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,8,4,20],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[6,1,7,12],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22],[8,5,9,5],[8,12,9,12],[8,4,9,4],[8,3,9,3],[8,6,9,6],[8,7,9,7],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,13,6,22],[41,0,41,13],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[7,13,9,13],[6,0,9,0],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 635"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"ЛУГАНСЬКГАЗ\""]
["Новопсковський  п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 635"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Новопсков - Шебелинка\" ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.05.2017 р.",null," по","31.05.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8373.9372540000004},35.06,{"$f":"P11/3.6","v":9.7388888888888889},{"$f":"S11*238.8459","v":9267.2209199999998},38.799999999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.777777777777777},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8373.9372540000004},35.06,9.7388888888888889,{"$f":"S12*238.8459","v":9267.2209199999998},38.799999999999997,10.777777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,92.148099999999999,3.9918999999999998,1.0779000000000001,0.15390000000000001,0.24790000000000001,8.0999999999999996E-3,6.1499999999999999E-2,5.1999999999999998E-2,0.1079,6.1000000000000004E-3,1.7,0.44469999999999998,0.73109999999999997,8333.3334510000004,34.89,9.6916666666666664,9226.6171169999998,38.630000000000003,10.730555555555556,11844,49.59,13.78,null,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8333.3334510000004,34.89,9.6916666666666664,9226.6171169999998,38.630000000000003,10.730555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8333.3334510000004,34.89,9.6916666666666664,9226.6171169999998,38.630000000000003,10.730555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8333.3334510000004,34.89,9.6916666666666664,9226.6171169999998,38.630000000000003,10.730555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8333.3334510000004,34.89,9.6916666666666664,9226.6171169999998,38.630000000000003,10.730555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8333.3334510000004,34.89,9.6916666666666664,9226.6171169999998,38.630000000000003,10.730555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8333.3334510000004,34.89,9.6916666666666664,9226.6171169999998,38.630000000000003,10.730555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,92.190700000000007,4.0248999999999997,1.0926,0.15429999999999999,0.24460000000000001,9.2999999999999992E-3,6.2300000000000001E-2,5.4300000000000001E-2,0.1173,5.5999999999999999E-3,1.657,0.3871,0.73089999999999999,8350.0526640000007,34.96,{"$f":"P20/3.6","v":9.7111111111111104},9243.3363300000001,38.700000000000003,{"$f":"S20/3.6","v":10.75},11868,49.69,13.8,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8350.0526640000007,34.96,9.7111111111111104,9243.3363300000001,38.700000000000003,10.75,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8350.0526640000007,34.96,9.7111111111111104,9243.3363300000001,38.700000000000003,10.75,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8350.0526640000007,34.96,9.7111111111111104,9243.3363300000001,38.700000000000003,10.75,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8350.0526640000007,34.96,9.7111111111111104,9243.3363300000001,38.700000000000003,10.75,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,91.911199999999994,4.0364000000000004,1.1584000000000001,0.16439999999999999,0.2601,9.7000000000000003E-3,6.6500000000000004E-2,5.7099999999999998E-2,0.1409,6.1999999999999998E-3,1.7547999999999999,0.43430000000000002,0.73409999999999997,8359.6064999999999,35,9.7222222222222214,9255.2786250000008,38.75,10.763888888888889,11856,49.64,13.79,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8359.6064999999999,35,{"$f":"P26/3.6","v":9.7222222222222214},9255.2786250000008,38.75,{"$f":"S26/3.6","v":10.763888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8359.6064999999999,35,9.7222222222222214,9255.2786250000008,38.75,10.763888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8359.6064999999999,35,9.7222222222222214,9255.2786250000008,38.75,10.763888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8359.6064999999999,35,9.7222222222222214,9255.2786250000008,38.75,10.763888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8359.6064999999999,35,9.7222222222222214,9255.2786250000008,38.75,10.763888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8359.6064999999999,35,9.7222222222222214,9255.2786250000008,38.75,10.763888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,91.790400000000005,4.2255000000000003,1.1397999999999999,0.1555,0.26419999999999999,9.7999999999999997E-3,7.5899999999999995E-2,7.4200000000000002E-2,0.1741,5.7999999999999996E-3,1.6886000000000001,0.3962,0.73570000000000002,8393.0449260000005,35.14,9.7611111111111111,9291.1055099999994,38.9,10.805555555555555,11890,49.78,13.83,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8393.0449260000005,35.14,{"$f":"P33/3.6","v":9.7611111111111111},9291.1055099999994,38.9,{"$f":"S33/3.6","v":10.805555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8393.0449260000005,35.14,9.7611111111111111,9291.1055099999994,38.9,10.805555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8393.0449260000005,35.14,9.7611111111111111,9291.1055099999994,38.9,10.805555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8393.0449260000005,35.14,9.7611111111111111,9291.1055099999994,38.9,{"$f":"S36/3.6","v":10.805555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8393.0449260000005,35.14,9.7611111111111111,9291.1055099999994,38.9,10.805555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8393.0449260000005,35.14,9.7611111111111111,9291.1055099999994,38.9,10.805555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,91.895600000000002,4.1466000000000003,1.1376999999999999,0.16020000000000001,0.26069999999999999,8.0999999999999996E-3,6.5100000000000005E-2,5.3600000000000002E-2,0.1255,7.0000000000000001E-3,1.7501,0.38979999999999998,0.73329999999999995,8361.9949589999997,35.01,{"$f":"P39/3.6","v":9.7249999999999996},9257.6670839999988,38.76,{"$f":"S39/3.6","v":10.766666666666666},11864,49.67,13.8,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8361.9949589999997,35.01,{"$f":"P40/3.6","v":9.7249999999999996},9257.6670839999988,38.76,{"$f":"S40/3.6","v":10.766666666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8361.9949589999997,35.01,{"$f":"P41/3.6","v":9.7249999999999996},9257.6670839999988,38.76,{"$f":"S41/3.6","v":10.766666666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8359.9752706275685,35.001543968841709,9.7226511024560285,9254.9885110481937,38.74878535092374,10.763551486367705]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ                                                                                                              Кечеджі О.Д.                                                                         02.06.2017 р.                "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                                              Гоцанюк Т.О.                                                                            02.06.2017 р.                           "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                                   Ісаєв В.С.                                                                                 02.06.2017 р.  "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0],[11,2,11,3],[13,2,13,3],[15,2,15,3],[11,4,11,5],[13,4,13,5],[15,4,15,5]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №635"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська","ГРС с. Писарівка",38.76,9257,10.77]
[null,"ГРС смт. Білокуракіне",38.75,9254,10.76]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 635",null,38.75,9255,10.76]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ                     Кечеджі О.Д.                                                                                       ",null,"                  Кечеджі О.Д.",null,"                           02.06.2017 р. "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                    Гоцанюк Т.О.                                                                                                      ",null,"                   Гоцанюк Т.О.",null,"                                  02.06.2017 р.  "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології",null,"            Ісаєв В.С.",null,"                                  02.06.2017 р. "]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]