{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 645"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Луганськгаз\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 645"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Краснопопівка-Рубіжне\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.05.2017 р.",null," по","31.05.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":7974.3480632999999},33.387,{"$f":"P11/3.6","v":9.274166666666666},{"$f":"S11*238.8459","v":8828.2460403900004},36.9621,{"$f":"S11/3.6","v":10.267249999999999},{"$f":"V11/0.0041868","v":11031.456004585842},46.186500000000002,{"$f":"V11/3.6","v":12.829583333333334},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7974.3480632999999,33.387,9.274166666666666,8828.2460403900004,36.9621,10.267249999999999,11031.456004585842,46.186500000000002,12.829583333333334,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7974.3480632999999,33.387,9.274166666666666,8828.2460403900004,36.9621,10.267249999999999,11031.456004585842,46.186500000000002,12.829583333333334,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,87.436700000000002,3.5638999999999998,1.6183000000000001,0.2276,0.43490000000000001,4.4999999999999997E-3,9.69E-2,8.5400000000000004E-2,8.3799999999999999E-2,1.1299999999999999E-2,3.8159000000000001,2.6208999999999998,0.77629999999999999,{"$f":"P14*238.8459","v":8950.8695254499999},37.475499999999997,{"$f":"P14/3.6","v":10.409861111111111},{"$f":"S14*238.8459","v":8950.8695254499999},37.475499999999997,{"$f":"S14/3.6","v":10.409861111111111},{"$f":"V14/0.0041868","v":11149.421992930162},46.680399999999999,{"$f":"V14/3.6","v":12.966777777777777},-1.7,null,1E-4,2.0000000000000001E-4,"відс",100.00010000000002,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P15*238.8459","v":8950.8695254499999},37.475499999999997,{"$f":"P15/3.6","v":10.409861111111111},{"$f":"S15*238.8459","v":8950.8695254499999},37.475499999999997,{"$f":"S15/3.6","v":10.409861111111111},{"$f":"V15/0.0041868","v":11149.421992930162},46.680399999999999,{"$f":"V15/3.6","v":12.966777777777777},null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8950.8695254499999,37.475499999999997,10.409861111111111,8950.8695254499999,37.475499999999997,10.409861111111111,11149.421992930162,46.680399999999999,12.966777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8950.8695254499999,37.475499999999997,10.409861111111111,8950.8695254499999,37.475499999999997,10.409861111111111,11149.421992930162,46.680399999999999,12.966777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8950.8695254499999,37.475499999999997,10.409861111111111,8950.8695254499999,37.475499999999997,10.409861111111111,11149.421992930162,46.680399999999999,12.966777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8950.8695254499999,37.475499999999997,10.409861111111111,8950.8695254499999,37.475499999999997,10.409861111111111,11149.421992930162,46.680399999999999,12.966777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[10,90.656599999999997,3.903,1.2855000000000001,0.1744,0.30120000000000002,1.09E-2,7.6600000000000001E-2,6.2399999999999997E-2,7.17E-2,1.0999999999999999E-2,2.5139999999999998,0.93269999999999997,0.74370000000000003,8258.8374147899995,34.578099999999999,9.6050277777777779,9143.3554362599989,38.281399999999998,10.633722222222222,11636.261584025986,48.718699999999998,13.532972222222222,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P21*238.8459","v":8258.8374147899995},34.578099999999999,{"$f":"P21/3.6","v":9.6050277777777779},{"$f":"S21*238.8459","v":9143.3554362599989},38.281399999999998,{"$f":"S21/3.6","v":10.633722222222222},{"$f":"V21/0.0041868","v":11636.261584025986},48.718699999999998,{"$f":"V21/3.6","v":13.532972222222222},null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8258.8374147899995,34.578099999999999,9.6050277777777779,9143.3554362599989,38.281399999999998,10.633722222222222,11636.261584025986,48.718699999999998,13.532972222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8258.8374147899995,34.578099999999999,9.6050277777777779,9143.3554362599989,38.281399999999998,10.633722222222222,11636.261584025986,48.718699999999998,13.532972222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8258.8374147899995,34.578099999999999,9.6050277777777779,9143.3554362599989,38.281399999999998,10.633722222222222,11636.261584025986,48.718699999999998,13.532972222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8258.8374147899995,34.578099999999999,9.6050277777777779,9143.3554362599989,38.281399999999998,10.633722222222222,11636.261584025986,48.718699999999998,13.532972222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[16,90.171400000000006,3.8288000000000002,1.3567,0.18229999999999999,0.31809999999999999,1.7100000000000001E-2,7.8E-2,6.4399999999999999E-2,7.6799999999999993E-2,9.7999999999999997E-3,2.7406999999999999,1.1557999999999999,0.74860000000000004,8235.7887854399996,34.4816,9.5782222222222213,9117.2973485700004,38.1723,10.603416666666666,11564.72723798605,48.419199999999996,13.449777777777776,null,null,null,null,null,99.999900000000025," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P27*238.8459","v":8235.7887854399996},34.4816,{"$f":"P27/3.6","v":9.5782222222222213},{"$f":"S27*238.8459","v":9117.2973485700004},38.1723,{"$f":"S27/3.6","v":10.603416666666666},{"$f":"V27/0.0041868","v":11564.72723798605},48.419199999999996,{"$f":"V27/3.6","v":13.449777777777776},null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.7887854399996,34.4816,9.5782222222222213,9117.2973485700004,38.1723,10.603416666666666,11564.72723798605,48.419199999999996,13.449777777777776,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.7887854399996,34.4816,9.5782222222222213,9117.2973485700004,38.1723,10.603416666666666,11564.72723798605,48.419199999999996,13.449777777777776,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.7887854399996,34.4816,9.5782222222222213,9117.2973485700004,38.1723,10.603416666666666,11564.72723798605,48.419199999999996,13.449777777777776,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.7887854399996,34.4816,9.5782222222222213,9117.2973485700004,38.1723,10.603416666666666,11564.72723798605,48.419199999999996,13.449777777777776,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.7887854399996,34.4816,9.5782222222222213,9117.2973485700004,38.1723,10.603416666666666,11564.72723798605,48.419199999999996,13.449777777777776,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.7887854399996,34.4816,9.5782222222222213,9117.2973485700004,38.1723,10.603416666666666,11564.72723798605,48.419199999999996,13.449777777777776,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,89.162000000000006,3.7231999999999998,1.4656,0.2041,0.37140000000000001,9.1000000000000004E-3,8.4000000000000005E-2,7.2900000000000006E-2,8.5699999999999998E-2,9.2999999999999992E-3,3.1734,1.6393,0.75880000000000003,8187.9001824900006,34.281100000000002,9.5225277777777784,9063.1748676300012,37.945700000000002,10.540472222222222,11418.649087608675,47.807600000000001,13.279888888888889,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P35*238.8459","v":8187.9001824900006},34.281100000000002,{"$f":"P35/3.6","v":9.5225277777777784},{"$f":"S35*238.8459","v":9063.1748676300012},37.945700000000002,{"$f":"S35/3.6","v":10.540472222222222},{"$f":"V35/0.0041868","v":11418.649087608675},47.807600000000001,{"$f":"V35/3.6","v":13.279888888888889},null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.9001824900006,34.281100000000002,9.5225277777777784,9063.1748676300012,37.945700000000002,10.540472222222222,11418.649087608675,47.807600000000001,13.279888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.9001824900006,34.281100000000002,9.5225277777777784,9063.1748676300012,37.945700000000002,10.540472222222222,11418.649087608675,47.807600000000001,13.279888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.9001824900006,34.281100000000002,9.5225277777777784,9063.1748676300012,37.945700000000002,10.540472222222222,11418.649087608675,47.807600000000001,13.279888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.9001824900006,34.281100000000002,9.5225277777777784,9063.1748676300012,37.945700000000002,10.540472222222222,11418.649087608675,47.807600000000001,13.279888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.9001824900006,34.281100000000002,9.5225277777777784,9063.1748676300012,37.945700000000002,10.540472222222222,11418.649087608675,47.807600000000001,13.279888888888889,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.9001824900006,34.281100000000002,9.5225277777777784,9063.1748676300012,37.945700000000002,10.540472222222222,11418.649087608675,47.807600000000001,13.279888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8316.8031297808739,34.820790852096998,9.6724419033602747,9083.6169924705282,38.031287087073835,10.564246413076065]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник   Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                                                                       Головко Ю.О.                                                                                 "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                          Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                       Ісаєв В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №645"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","АГРС 1/3 с.Червонопопівка",38.03,9083.6,10.56]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 645",null,38.03,9084,10.56]
[]
[]
[]
["Начальник  Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                            Головко Ю.О.                                                                                  "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                      Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                              Ісаєв В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]