{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 647"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Луганськгаз\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 647"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Краснопопівка-Рубіжне\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.04.2017 р.",null," по","30.04.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":7976.1394075500002},33.394500000000001,{"$f":"P11/3.6","v":9.2762499999999992},{"$f":"S11*238.8459","v":8830.1806921799998},36.970199999999998,{"$f":"S11/3.6","v":10.269499999999999},{"$f":"V11/0.0041868","v":11033.080156682909},46.193300000000001,{"$f":"V11/3.6","v":12.831472222222223},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7976.1394075500002,33.394500000000001,9.2762499999999992,8830.1806921799998,36.970199999999998,10.269499999999999,11033.080156682909,46.193300000000001,12.831472222222223,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7976.1394075500002,33.394500000000001,9.2762499999999992,8830.1806921799998,36.970199999999998,10.269499999999999,11033.080156682909,46.193300000000001,12.831472222222223,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,88.192099999999996,3.2722000000000002,1.5089999999999999,0.22459999999999999,0.39589999999999997,6.1999999999999998E-3,0.1031,8.8800000000000004E-2,8.1500000000000003E-2,1.15E-2,3.8914,2.2237,0.76849999999999996,{"$f":"P14*238.8459","v":8075.7381478500001},33.811500000000002,{"$f":"P14/3.6","v":9.3920833333333338},{"$f":"S14*238.8459","v":8939.0466534000007},37.426000000000002,{"$f":"S14/3.6","v":10.396111111111111},{"$f":"V14/0.0041868","v":11191.052832712334},46.854700000000001,{"$f":"V14/3.6","v":13.015194444444445},-2.2000000000000002,-3,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P15*238.8459","v":8075.7381478500001},33.811500000000002,{"$f":"P15/3.6","v":9.3920833333333338},{"$f":"S15*238.8459","v":8939.0466534000007},37.426000000000002,{"$f":"S15/3.6","v":10.396111111111111},{"$f":"V15/0.0041868","v":11191.052832712334},46.854700000000001,{"$f":"V15/3.6","v":13.015194444444445},null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8075.7381478500001,33.811500000000002,9.3920833333333338,8939.0466534000007,37.426000000000002,10.396111111111111,11191.052832712334,46.854700000000001,13.015194444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8075.7381478500001,33.811500000000002,9.3920833333333338,8939.0466534000007,37.426000000000002,10.396111111111111,11191.052832712334,46.854700000000001,13.015194444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8075.7381478500001,33.811500000000002,9.3920833333333338,8939.0466534000007,37.426000000000002,10.396111111111111,11191.052832712334,46.854700000000001,13.015194444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8075.7381478500001,33.811500000000002,9.3920833333333338,8939.0466534000007,37.426000000000002,10.396111111111111,11191.052832712334,46.854700000000001,13.015194444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[10,92.105000000000004,4.0202,1.0851999999999999,0.14729999999999999,0.24229999999999999,6.4999999999999997E-3,6.9400000000000003E-2,5.4399999999999997E-2,0.1007,9.7000000000000003E-3,1.6955,0.46379999999999999,0.73129999999999995,8332.5691441199997,34.886800000000001,9.690777777777777,9226.2827327399991,38.628599999999999,10.730166666666666,11840.355402694182,49.5732,13.770333333333333,null,null,1E-4,1E-3,"відс",100.00000000000001,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P21*238.8459","v":8332.5691441199997},34.886800000000001,{"$f":"P21/3.6","v":9.690777777777777},{"$f":"S21*238.8459","v":9226.2827327399991},38.628599999999999,{"$f":"S21/3.6","v":10.730166666666666},{"$f":"V21/0.0041868","v":11840.355402694182},49.5732,{"$f":"V21/3.6","v":13.770333333333333},null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8332.5691441199997,34.886800000000001,9.690777777777777,9226.2827327399991,38.628599999999999,10.730166666666666,11840.355402694182,49.5732,13.770333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8332.5691441199997,34.886800000000001,9.690777777777777,9226.2827327399991,38.628599999999999,10.730166666666666,11840.355402694182,49.5732,13.770333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8332.5691441199997,34.886800000000001,9.690777777777777,9226.2827327399991,38.628599999999999,10.730166666666666,11840.355402694182,49.5732,13.770333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8332.5691441199997,34.886800000000001,9.690777777777777,9226.2827327399991,38.628599999999999,10.730166666666666,11840.355402694182,49.5732,13.770333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8332.5691441199997,34.886800000000001,9.690777777777777,9226.2827327399991,38.628599999999999,10.730166666666666,11840.355402694182,49.5732,13.770333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8332.5691441199997,34.886800000000001,9.690777777777777,9226.2827327399991,38.628599999999999,10.730166666666666,11840.355402694182,49.5732,13.770333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8332.5691441199997,34.886800000000001,9.690777777777777,9226.2827327399991,38.628599999999999,10.730166666666666,11840.355402694182,49.5732,13.770333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8332.5691441199997,34.886800000000001,9.690777777777777,9226.2827327399991,38.628599999999999,10.730166666666666,11840.355402694182,49.5732,13.770333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8332.5691441199997,34.886800000000001,9.690777777777777,9226.2827327399991,38.628599999999999,10.730166666666666,11840.355402694182,49.5732,13.770333333333333,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8332.5691441199997,34.886800000000001,9.690777777777777,9226.2827327399991,38.628599999999999,10.730166666666666,11840.355402694182,49.5732,13.770333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8332.5691441199997,34.886800000000001,9.690777777777777,9226.2827327399991,38.628599999999999,10.730166666666666,11840.355402694182,49.5732,13.770333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P33*238.8459","v":8332.5691441199997},34.886800000000001,{"$f":"P33/3.6","v":9.690777777777777},{"$f":"S33*238.8459","v":9226.2827327399991},38.628599999999999,{"$f":"S33/3.6","v":10.730166666666666},{"$f":"V33/0.0041868","v":11840.355402694182},49.5732,{"$f":"V33/3.6","v":13.770333333333333},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,92.033500000000004,4.0782999999999996,1.1173,0.15490000000000001,0.2492,8.3999999999999995E-3,7.0000000000000007E-2,5.7099999999999998E-2,0.113,9.4999999999999998E-3,1.7390000000000001,0.36980000000000002,0.7319,{"$f":"P34*238.8459","v":8351.9395466099995},34.9679,{"$f":"P34/3.6","v":9.7133055555555554},{"$f":"S34*238.8459","v":9247.2056335800007},38.716200000000001,{"$f":"S34/3.6","v":10.7545},{"$f":"V34/0.0041868","v":11862.568071080539},49.666200000000003,{"$f":"V34/3.6","v":13.796166666666668},null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P35*238.8459","v":8351.9395466099995},34.9679,{"$f":"P35/3.6","v":9.7133055555555554},{"$f":"S35*238.8459","v":9247.2056335800007},38.716200000000001,{"$f":"S35/3.6","v":10.7545},{"$f":"V35/0.0041868","v":11862.568071080539},49.666200000000003,{"$f":"V35/3.6","v":13.796166666666668},null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8351.9395466099995,34.9679,9.7133055555555554,9247.2056335800007,38.716200000000001,10.7545,11862.568071080539,49.666200000000003,13.796166666666668,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8351.9395466099995,34.9679,9.7133055555555554,9247.2056335800007,38.716200000000001,10.7545,11862.568071080539,49.666200000000003,13.796166666666668,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8351.9395466099995,34.9679,9.7133055555555554,9247.2056335800007,38.716200000000001,10.7545,11862.568071080539,49.666200000000003,13.796166666666668,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8351.9395466099995,34.9679,9.7133055555555554,9247.2056335800007,38.716200000000001,10.7545,11862.568071080539,49.666200000000003,13.796166666666668,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8351.9395466099995,34.9679,9.7133055555555554,9247.2056335800007,38.716200000000001,10.7545,11862.568071080539,49.666200000000003,13.796166666666668,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8351.9395466099995,34.9679,9.7133055555555554,9247.2056335800007,38.716200000000001,10.7545,11862.568071080539,49.666200000000003,13.796166666666668,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266.1876641654399,34.608874023650564,9.6135761176807151,9152.1092458303483,38.31805044939162,10.643902902608787]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник  Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                                                                                 Головко Ю.О.                                                                                   "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                  Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                     Ісаєв В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №647"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","ГРС м.Кремінна",38.32,9152.1,10.64]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 647",null,38.32,9152,10.64]
[]
[]
[]
["Начальник  Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                          Головко Ю.О.                                                                                    "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                    Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                               Ісаєв В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]