{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 649"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Луганськгаз\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 649"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.05.2017 р.",null," по","31.05.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8125.5614025899995},34.020099999999999,{"$f":"P11/3.6","v":9.4500277777777768},{"$f":"S11*238.8459","v":8993.670710729999},37.654699999999998,{"$f":"S11/3.6","v":10.459638888888888},{"$f":"V11/0.0041868","v":11276.631317473966},47.213000000000001,{"$f":"V11/3.6","v":13.114722222222222},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8125.5614025899995,34.020099999999999,9.4500277777777768,8993.670710729999,37.654699999999998,10.459638888888888,11276.631317473966,47.213000000000001,13.114722222222222,null,null,null,null,null,0]
[3,87.562299999999993,3.524,1.5988,0.22470000000000001,0.42470000000000002,4.0000000000000001E-3,9.0300000000000005E-2,8.0699999999999994E-2,7.7499999999999999E-2,1.11E-2,3.8134000000000001,2.5884999999999998,0.77470000000000006,{"$f":"P13*238.8459","v":8078.2699143899999},33.822099999999999,{"$f":"P13/3.6","v":9.3950277777777771},{"$f":"S13*238.8459","v":8940.8857668300006},37.433700000000002,{"$f":"S13/3.6","v":10.398250000000001},{"$f":"V13/0.0041868","v":11148.108340498709},46.674900000000001,{"$f":"V13/3.6","v":12.965249999999999},null,null,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P14*238.8459","v":8026.9419304799994},33.607199999999999,{"$f":"P14/3.6","v":9.3353333333333328},{"$f":"S14*238.8459","v":8884.4703652499993},37.197499999999998,{"$f":"S14/3.6","v":10.332638888888889},{"$f":"V14/0.0041868","v":11051.614598261202},46.270899999999997,{"$f":"V14/3.6","v":12.853027777777777},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8026.9419304799994,33.607199999999999,9.3353333333333328,8884.4703652499993,37.197499999999998,10.332638888888889,11051.614598261202,46.270899999999997,12.853027777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8026.9419304799994,33.607199999999999,9.3353333333333328,8884.4703652499993,37.197499999999998,10.332638888888889,11051.614598261202,46.270899999999997,12.853027777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8026.9419304799994,33.607199999999999,9.3353333333333328,8884.4703652499993,37.197499999999998,10.332638888888889,11051.614598261202,46.270899999999997,12.853027777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8026.9419304799994,33.607199999999999,9.3353333333333328,8884.4703652499993,37.197499999999998,10.332638888888889,11051.614598261202,46.270899999999997,12.853027777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8026.9419304799994,33.607199999999999,9.3353333333333328,8884.4703652499993,37.197499999999998,10.332638888888889,11051.614598261202,46.270899999999997,12.853027777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8026.9419304799994,33.607199999999999,9.3353333333333328,8884.4703652499993,37.197499999999998,10.332638888888889,11051.614598261202,46.270899999999997,12.853027777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[11,91.920599999999993,3.9782999999999999,1.1177999999999999,0.15310000000000001,0.24729999999999999,3.7000000000000002E-3,6.5299999999999997E-2,5.2400000000000002E-2,7.5600000000000001E-2,1.01E-2,1.8021,0.57369999999999999,0.73250000000000004,8308.7323233000006,34.786999999999999,9.6630555555555553,9200.0813375100006,38.518900000000002,10.699694444444445,11797.124295404605,49.392200000000003,13.720055555555556,null,null,1E-3,2E-3,"відс",99.999999999999972,"ОК"]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P22*238.8459","v":8308.7323233000006},34.786999999999999,{"$f":"P22/3.6","v":9.6630555555555553},{"$f":"S22*238.8459","v":9200.0813375100006},38.518900000000002,{"$f":"S22/3.6","v":10.699694444444445},{"$f":"V22/0.0041868","v":11797.124295404605},49.392200000000003,{"$f":"V22/3.6","v":13.720055555555556},null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8308.7323233000006,34.786999999999999,9.6630555555555553,9200.0813375100006,38.518900000000002,10.699694444444445,11797.124295404605,49.392200000000003,13.720055555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8308.7323233000006,34.786999999999999,9.6630555555555553,9200.0813375100006,38.518900000000002,10.699694444444445,11797.124295404605,49.392200000000003,13.720055555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8308.7323233000006,34.786999999999999,9.6630555555555553,9200.0813375100006,38.518900000000002,10.699694444444445,11797.124295404605,49.392200000000003,13.720055555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8308.7323233000006,34.786999999999999,9.6630555555555553,9200.0813375100006,38.518900000000002,10.699694444444445,11797.124295404605,49.392200000000003,13.720055555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8308.7323233000006,34.786999999999999,9.6630555555555553,9200.0813375100006,38.518900000000002,10.699694444444445,11797.124295404605,49.392200000000003,13.720055555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8308.7323233000006,34.786999999999999,9.6630555555555553,9200.0813375100006,38.518900000000002,10.699694444444445,11797.124295404605,49.392200000000003,13.720055555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8308.7323233000006,34.786999999999999,9.6630555555555553,9200.0813375100006,38.518900000000002,10.699694444444445,11797.124295404605,49.392200000000003,13.720055555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8308.7323233000006,34.786999999999999,9.6630555555555553,9200.0813375100006,38.518900000000002,10.699694444444445,11797.124295404605,49.392200000000003,13.720055555555556,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8308.7323233000006,34.786999999999999,9.6630555555555553,9200.0813375100006,38.518900000000002,10.699694444444445,11797.124295404605,49.392200000000003,13.720055555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8308.7323233000006,34.786999999999999,9.6630555555555553,9200.0813375100006,38.518900000000002,10.699694444444445,11797.124295404605,49.392200000000003,13.720055555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8308.7323233000006,34.786999999999999,9.6630555555555553,9200.0813375100006,38.518900000000002,10.699694444444445,11797.124295404605,49.392200000000003,13.720055555555556,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8026.9419304799994,33.607199999999999,9.3353333333333328,8884.4703652499993,37.197499999999998,10.332638888888889,11051.614598261202,46.270899999999997,12.853027777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[25,92.1357,4.0260999999999996,1.1073,0.1535,0.25080000000000002,9.4000000000000004E-3,6.9400000000000003E-2,5.6599999999999998E-2,9.6299999999999997E-2,7.4999999999999997E-3,1.7043999999999999,0.38300000000000001,0.73099999999999998,{"$f":"P35*238.8459","v":8344.1531702699995},34.935299999999998,{"$f":"P35/3.6","v":9.70425},{"$f":"S35*238.8459","v":9238.9176808499997},38.6815,{"$f":"S35/3.6","v":10.744861111111112},{"$f":"V35/0.0041868","v":11859.63026655202},49.6539,{"$f":"V35/3.6","v":13.79275},-6.06,-3,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P36*238.8459","v":8344.1531702699995},34.935299999999998,{"$f":"P36/3.6","v":9.70425},{"$f":"S36*238.8459","v":9238.9176808499997},38.6815,{"$f":"S36/3.6","v":10.744861111111112},{"$f":"V36/0.0041868","v":11859.63026655202},49.6539,{"$f":"V36/3.6","v":13.79275},null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8344.1531702699995,34.935299999999998,9.70425,9238.9176808499997,38.6815,10.744861111111112,11859.63026655202,49.6539,13.79275,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8344.1531702699995,34.935299999999998,9.70425,9238.9176808499997,38.6815,10.744861111111112,11859.63026655202,49.6539,13.79275,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8344.1531702699995,34.935299999999998,9.70425,9238.9176808499997,38.6815,10.744861111111112,11859.63026655202,49.6539,13.79275,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8344.1531702699995,34.935299999999998,9.70425,9238.9176808499997,38.6815,10.744861111111112,11859.63026655202,49.6539,13.79275,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8344.1531702699995,34.935299999999998,9.70425,9238.9176808499997,38.6815,10.744861111111112,11859.63026655202,49.6539,13.79275,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229.5196791445451,34.455352506132805,9.5709312517035592,9111.1177460631352,38.146427240589574,10.596229789052661]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                                                                                Головко Ю.О.                                                                                      "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                             Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                Ісаєв В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №649"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","ГРС с.Сиротине",38.15,9111.1,10.6]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №649",null,38.15,9111,10.6]
[]
[]
[]
["Начальник  Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                            Головко Ю.О.                                                                                 "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                    Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                             Ісаєв В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]