{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 651"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Луганськгаз\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 651"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Новопсков-Краматорськ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.05.2017 р.",null," по","31.05.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8026.6791999899997},33.606099999999998,{"$f":"P11/3.6","v":9.3350277777777766},{"$f":"S11*238.8459","v":8885.7123639300007},37.2027,{"$f":"S11/3.6","v":10.334083333333334},{"$f":"V11/0.0041868","v":11124.05655870832},46.574199999999998,{"$f":"V11/3.6","v":12.937277777777776},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8026.6791999899997},33.606099999999998,{"$f":"P12/3.6","v":9.3350277777777766},{"$f":"S12*238.8459","v":8885.7123639300007},37.2027,{"$f":"S12/3.6","v":10.334083333333334},{"$f":"V12/0.0041868","v":11124.05655870832},46.574199999999998,{"$f":"V12/3.6","v":12.937277777777776},null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8026.6791999899997,33.606099999999998,9.3350277777777766,8885.7123639300007,37.2027,10.334083333333334,11124.05655870832,46.574199999999998,12.937277777777776,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,87.272300000000001,3.4020000000000001,1.5376000000000001,0.22789999999999999,0.4113,3.8E-3,9.5799999999999996E-2,8.2299999999999998E-2,8.2799999999999999E-2,8.3999999999999995E-3,3.8952,2.9805999999999999,0.77839999999999998,{"$f":"P14*238.8459","v":8026.9419304799994},33.607199999999999,{"$f":"P14/3.6","v":9.3353333333333328},{"$f":"S14*238.8459","v":8884.4703652499993},37.197499999999998,{"$f":"S14/3.6","v":10.332638888888889},{"$f":"V14/0.0041868","v":11051.614598261202},46.270899999999997,{"$f":"V14/3.6","v":12.853027777777777},null,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P15*238.8459","v":8026.9419304799994},33.607199999999999,{"$f":"P15/3.6","v":9.3353333333333328},{"$f":"S15*238.8459","v":8884.4703652499993},37.197499999999998,{"$f":"S15/3.6","v":10.332638888888889},{"$f":"V15/0.0041868","v":11051.614598261202},46.270899999999997,{"$f":"V15/3.6","v":12.853027777777777},-1.8,-3.8,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8026.9419304799994,33.607199999999999,9.3353333333333328,8884.4703652499993,37.197499999999998,10.332638888888889,11051.614598261202,46.270899999999997,12.853027777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8026.9419304799994,33.607199999999999,9.3353333333333328,8884.4703652499993,37.197499999999998,10.332638888888889,11051.614598261202,46.270899999999997,12.853027777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8026.9419304799994,33.607199999999999,9.3353333333333328,8884.4703652499993,37.197499999999998,10.332638888888889,11051.614598261202,46.270899999999997,12.853027777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8026.9419304799994,33.607199999999999,9.3353333333333328,8884.4703652499993,37.197499999999998,10.332638888888889,11051.614598261202,46.270899999999997,12.853027777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8026.9419304799994,33.607199999999999,9.3353333333333328,8884.4703652499993,37.197499999999998,10.332638888888889,11051.614598261202,46.270899999999997,12.853027777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[11,91.985299999999995,4.1147,1.1081000000000001,0.15529999999999999,0.24909999999999999,5.3E-3,6.8199999999999997E-2,5.4600000000000003E-2,7.5700000000000003E-2,1.01E-2,1.7384999999999999,0.43509999999999999,0.73150000000000004,8334.5993342700003,34.895299999999999,9.693138888888889,9228.4323458399995,38.637599999999999,10.732666666666667,11841.669055125632,49.578699999999998,13.771861111111111,null,null,1E-4,2E-3,"відс",99.999999999999986,"ОК"]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P22*238.8459","v":8334.5993342700003},34.895299999999999,{"$f":"P22/3.6","v":9.693138888888889},{"$f":"S22*238.8459","v":9228.4323458399995},38.637599999999999,{"$f":"S22/3.6","v":10.732666666666667},{"$f":"V22/0.0041868","v":11841.669055125632},49.578699999999998,{"$f":"V22/3.6","v":13.771861111111111},null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8334.5993342700003,34.895299999999999,9.693138888888889,9228.4323458399995,38.637599999999999,10.732666666666667,11841.669055125632,49.578699999999998,13.771861111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8334.5993342700003,34.895299999999999,9.693138888888889,9228.4323458399995,38.637599999999999,10.732666666666667,11841.669055125632,49.578699999999998,13.771861111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8334.5993342700003,34.895299999999999,9.693138888888889,9228.4323458399995,38.637599999999999,10.732666666666667,11841.669055125632,49.578699999999998,13.771861111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8334.5993342700003,34.895299999999999,9.693138888888889,9228.4323458399995,38.637599999999999,10.732666666666667,11841.669055125632,49.578699999999998,13.771861111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8334.5993342700003,34.895299999999999,9.693138888888889,9228.4323458399995,38.637599999999999,10.732666666666667,11841.669055125632,49.578699999999998,13.771861111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8334.5993342700003,34.895299999999999,9.693138888888889,9228.4323458399995,38.637599999999999,10.732666666666667,11841.669055125632,49.578699999999998,13.771861111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8334.5993342700003,34.895299999999999,9.693138888888889,9228.4323458399995,38.637599999999999,10.732666666666667,11841.669055125632,49.578699999999998,13.771861111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8334.5993342700003,34.895299999999999,9.693138888888889,9228.4323458399995,38.637599999999999,10.732666666666667,11841.669055125632,49.578699999999998,13.771861111111111,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8334.5993342700003,34.895299999999999,9.693138888888889,9228.4323458399995,38.637599999999999,10.732666666666667,11841.669055125632,49.578699999999998,13.771861111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8334.5993342700003,34.895299999999999,9.693138888888889,9228.4323458399995,38.637599999999999,10.732666666666667,11841.669055125632,49.578699999999998,13.771861111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[23,91.883200000000002,4.1299000000000001,1.1737,0.1618,0.255,7.6E-3,7.0999999999999994E-2,5.5800000000000002E-2,0.12239999999999999,8.3999999999999995E-3,1.7342,0.39700000000000002,0.73360000000000003,8365.482109139999,35.0246,9.729055555555556,9261.6319259400007,38.776600000000002,10.771277777777778,11867.082258526798,49.685099999999998,13.801416666666666,null,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P34*238.8459","v":8365.482109139999},35.0246,{"$f":"P34/3.6","v":9.729055555555556},{"$f":"S34*238.8459","v":9261.6319259400007},38.776600000000002,{"$f":"S34/3.6","v":10.771277777777778},{"$f":"V34/0.0041868","v":11867.082258526798},49.685099999999998,{"$f":"V34/3.6","v":13.801416666666666},null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8365.482109139999,35.0246,9.729055555555556,9261.6319259400007,38.776600000000002,10.771277777777778,11867.082258526798,49.685099999999998,13.801416666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8365.482109139999,35.0246,9.729055555555556,9261.6319259400007,38.776600000000002,10.771277777777778,11867.082258526798,49.685099999999998,13.801416666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8365.482109139999,35.0246,9.729055555555556,9261.6319259400007,38.776600000000002,10.771277777777778,11867.082258526798,49.685099999999998,13.801416666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8365.482109139999,35.0246,9.729055555555556,9261.6319259400007,38.776600000000002,10.771277777777778,11867.082258526798,49.685099999999998,13.801416666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8365.482109139999,35.0246,9.729055555555556,9261.6319259400007,38.776600000000002,10.771277777777778,11867.082258526798,49.685099999999998,13.801416666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8365.482109139999,35.0246,9.729055555555556,9261.6319259400007,38.776600000000002,10.771277777777778,11867.082258526798,49.685099999999998,13.801416666666666,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8365.482109139999,35.0246,9.729055555555556,9261.6319259400007,38.776600000000002,10.771277777777778,11867.082258526798,49.685099999999998,13.801416666666666,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8250.6583120644809,34.543855733192316,9.5955154814423143,9134.4301670581372,38.244031683433278,10.623342134287022]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                                                                                  Головко Ю.О.                                                                          "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                               Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                   Ісаєв В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[9,0,9,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,8,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №651"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","ГРС с.Смолянинове",38.229999999999997,9130,10.62]
[null,"ГРС с. Федчине",38.25,9136,10.63]
[null,"ГРС с.Чабанівка",38.26,9139,10.63]
[null,"ГРС  с.Новоастрахань",38.24,9134,10.62]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №651",null,38.24,9134.4,10.62]
[]
[]
[]
["Начальник  Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                           Головко Ю.О.                                                                                "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                    Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                               Ісаєв В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]