{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 652"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Луганськгаз\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 652"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Луганськ-Лисичанськ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.05.2017 р.",null," по","31.05.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8069.7431157600004},33.7864,{"$f":"P11/3.6","v":9.3851111111111116},{"$f":"S11*238.8459","v":8932.6694678699987},37.399299999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.388694444444443},{"$f":"V11/0.0041868","v":11186.944683290341},46.837499999999999,{"$f":"V11/3.6","v":13.010416666666666},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8069.7431157600004,33.7864,9.3851111111111116,8932.6694678699987,37.399299999999997,10.388694444444443,11186.944683290341,46.837499999999999,13.010416666666666,null,null,null,null,null,0]
[3,87.461600000000004,3.4156,1.5358000000000001,0.22520000000000001,0.3997,3.7000000000000002E-3,9.2600000000000002E-2,7.5600000000000001E-2,7.3899999999999993E-2,8.8000000000000005E-3,3.8098000000000001,2.8976999999999999,0.77629999999999999,{"$f":"P13*238.8459","v":8033.1041547000004},33.633000000000003,{"$f":"P13/3.6","v":9.3425000000000011},{"$f":"S13*238.8459","v":8891.5640884800014},37.227200000000003,{"$f":"S13/3.6","v":10.340888888888889},{"$f":"V13/0.0041868","v":11075.260342027324},46.369900000000001,{"$f":"V13/3.6","v":12.880527777777777},null,null,null,null,null,99.999999999999972,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P14*238.8459","v":8033.1041547000004},33.633000000000003,{"$f":"P14/3.6","v":9.3425000000000011},{"$f":"S14*238.8459","v":8891.5640884800014},37.227200000000003,{"$f":"S14/3.6","v":10.340888888888889},{"$f":"V14/0.0041868","v":11075.260342027324},46.369900000000001,{"$f":"V14/3.6","v":12.880527777777777},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8033.1041547000004,33.633000000000003,9.3425000000000011,8891.5640884800014,37.227200000000003,10.340888888888889,11075.260342027324,46.369900000000001,12.880527777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8033.1041547000004,33.633000000000003,9.3425000000000011,8891.5640884800014,37.227200000000003,10.340888888888889,11075.260342027324,46.369900000000001,12.880527777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8033.1041547000004,33.633000000000003,9.3425000000000011,8891.5640884800014,37.227200000000003,10.340888888888889,11075.260342027324,46.369900000000001,12.880527777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8033.1041547000004,33.633000000000003,9.3425000000000011,8891.5640884800014,37.227200000000003,10.340888888888889,11075.260342027324,46.369900000000001,12.880527777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8033.1041547000004,33.633000000000003,9.3425000000000011,8891.5640884800014,37.227200000000003,10.340888888888889,11075.260342027324,46.369900000000001,12.880527777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8033.1041547000004,33.633000000000003,9.3425000000000011,8891.5640884800014,37.227200000000003,10.340888888888889,11075.260342027324,46.369900000000001,12.880527777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8033.1041547000004,33.633000000000003,9.3425000000000011,8891.5640884800014,37.227200000000003,10.340888888888889,11075.260342027324,46.369900000000001,12.880527777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[12,91.825400000000002,4.1113999999999997,1.1459999999999999,0.1593,0.25700000000000001,3.7000000000000002E-3,7.1499999999999994E-2,5.67E-2,8.6099999999999996E-2,9.7999999999999997E-3,1.7859,0.48720000000000002,0.73340000000000005,8337.5371388399999,34.907600000000002,9.6965555555555554,9231.2507274599993,38.6494,10.735944444444444,11830.18056749785,49.5306,13.7585,null,null,1E-4,2.0000000000000001E-4,"відс",100.00000000000001,"ОК"]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P23*238.8459","v":8337.5371388399999},34.907600000000002,{"$f":"P23/3.6","v":9.6965555555555554},{"$f":"S23*238.8459","v":9231.2507274599993},38.6494,{"$f":"S23/3.6","v":10.735944444444444},{"$f":"V23/0.0041868","v":11830.18056749785},49.5306,{"$f":"V23/3.6","v":13.7585},null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8337.5371388399999,34.907600000000002,9.6965555555555554,9231.2507274599993,38.6494,10.735944444444444,11830.18056749785,49.5306,13.7585,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8337.5371388399999,34.907600000000002,9.6965555555555554,9231.2507274599993,38.6494,10.735944444444444,11830.18056749785,49.5306,13.7585,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8337.5371388399999,34.907600000000002,9.6965555555555554,9231.2507274599993,38.6494,10.735944444444444,11830.18056749785,49.5306,13.7585,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8337.5371388399999,34.907600000000002,9.6965555555555554,9231.2507274599993,38.6494,10.735944444444444,11830.18056749785,49.5306,13.7585,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8337.5371388399999,34.907600000000002,9.6965555555555554,9231.2507274599993,38.6494,10.735944444444444,11830.18056749785,49.5306,13.7585,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8337.5371388399999,34.907600000000002,9.6965555555555554,9231.2507274599993,38.6494,10.735944444444444,11830.18056749785,49.5306,13.7585,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8337.5371388399999,34.907600000000002,9.6965555555555554,9231.2507274599993,38.6494,10.735944444444444,11830.18056749785,49.5306,13.7585,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8337.5371388399999,34.907600000000002,9.6965555555555554,9231.2507274599993,38.6494,10.735944444444444,11830.18056749785,49.5306,13.7585,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8337.5371388399999,34.907600000000002,9.6965555555555554,9231.2507274599993,38.6494,10.735944444444444,11830.18056749785,49.5306,13.7585,null,null,null,null,null,0," "]
[23,92.111000000000004,4.0202999999999998,1.1057999999999999,0.15010000000000001,0.24349999999999999,5.7999999999999996E-3,6.7500000000000004E-2,5.2299999999999999E-2,0.1018,9.1999999999999998E-3,1.6975,0.43519999999999998,0.73119999999999996,8337.2027545799992,34.906199999999998,9.6961666666666666,9231.3223812300002,38.649700000000003,10.736027777777778,11847.592433361993,49.603499999999997,13.778749999999999,null,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P34*238.8459","v":8337.2027545799992},34.906199999999998,{"$f":"P34/3.6","v":9.6961666666666666},{"$f":"S34*238.8459","v":9231.3223812300002},38.649700000000003,{"$f":"S34/3.6","v":10.736027777777778},{"$f":"V34/0.0041868","v":11847.592433361993},49.603499999999997,{"$f":"V34/3.6","v":13.778749999999999},null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8337.2027545799992,34.906199999999998,9.6961666666666666,9231.3223812300002,38.649700000000003,10.736027777777778,11847.592433361993,49.603499999999997,13.778749999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8337.2027545799992,34.906199999999998,9.6961666666666666,9231.3223812300002,38.649700000000003,10.736027777777778,11847.592433361993,49.603499999999997,13.778749999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8337.2027545799992,34.906199999999998,9.6961666666666666,9231.3223812300002,38.649700000000003,10.736027777777778,11847.592433361993,49.603499999999997,13.778749999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8337.2027545799992,34.906199999999998,9.6961666666666666,9231.3223812300002,38.649700000000003,10.736027777777778,11847.592433361993,49.603499999999997,13.778749999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8337.2027545799992,34.906199999999998,9.6961666666666666,9231.3223812300002,38.649700000000003,10.736027777777778,11847.592433361993,49.603499999999997,13.778749999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8337.2027545799992,34.906199999999998,9.6961666666666666,9231.3223812300002,38.649700000000003,10.736027777777778,11847.592433361993,49.603499999999997,13.778749999999999,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8337.2027545799992,34.906199999999998,9.6961666666666666,9231.3223812300002,38.649700000000003,10.736027777777778,11847.592433361993,49.603499999999997,13.778749999999999,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8246.1412161859498,34.52494355643514,9.5902620990097613,9129.3969630749216,38.222958665293902,10.617488518137197]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                                                                                   Головко Ю.О.                                                                            "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                  Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                  Ісаєв В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №652"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","ГРС м.Попасна",38.229999999999997,9131,10.62]
[null,"ГРС смт. Золоте",38.19,9123,10.61]
[null,"ГРСс. Мирна Долина",38.18,9119,10.61]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №652",null,38.22,9129.4,10.62]
[]
[]
[]
["Начальник Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                           Головко Ю.О.                                                                              "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                    Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                               Ісаєв В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]