{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 655"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Луганськгаз\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 655"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Ставрополь-Москва,Краснодарский край-Серпухов\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.05.2017 р.",null," по","31.05.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8164.4455151099992},34.182899999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.4952499999999986},{"$f":"S11*238.8459","v":9048.3186526499994},37.883499999999998,{"$f":"S11/3.6","v":10.523194444444444},{"$f":"V11/0.0041868","v":11820.531193274101},49.490200000000002,{"$f":"V11/3.6","v":13.747277777777779},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8164.4455151099992,34.182899999999997,9.4952499999999986,9048.3186526499994,37.883499999999998,10.523194444444444,11820.531193274101,49.490200000000002,13.747277777777779,null,null,null,null,null,0]
[3,95.050200000000004,2.4546000000000001,0.6925,9.4200000000000006E-2,9.69E-2,2.7000000000000001E-3,1.9800000000000002E-2,1.38E-2,7.4999999999999997E-3,9.9000000000000008E-3,1.2509999999999999,0.30690000000000001,0.70499999999999996,8145.0751126199993,34.101799999999997,9.472722222222222,9027.3240980400005,37.7956,10.498777777777777,11799.08283175695,49.400399999999998,13.722333333333331,null,null,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P14*238.8459","v":8145.0751126199993},34.101799999999997,{"$f":"P14/3.6","v":9.472722222222222},{"$f":"S14*238.8459","v":9027.3240980400005},37.7956,{"$f":"S14/3.6","v":10.498777777777777},{"$f":"V14/0.0041868","v":11799.08283175695},49.400399999999998,{"$f":"V14/3.6","v":13.722333333333331},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8145.0751126199993,34.101799999999997,9.472722222222222,9027.3240980400005,37.7956,10.498777777777777,11799.08283175695,49.400399999999998,13.722333333333331,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8145.0751126199993,34.101799999999997,9.472722222222222,9027.3240980400005,37.7956,10.498777777777777,11799.08283175695,49.400399999999998,13.722333333333331,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8145.0751126199993,34.101799999999997,9.472722222222222,9027.3240980400005,37.7956,10.498777777777777,11799.08283175695,49.400399999999998,13.722333333333331,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8145.0751126199993,34.101799999999997,9.472722222222222,9027.3240980400005,37.7956,10.498777777777777,11799.08283175695,49.400399999999998,13.722333333333331,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8145.0751126199993,34.101799999999997,9.472722222222222,9027.3240980400005,37.7956,10.498777777777777,11799.08283175695,49.400399999999998,13.722333333333331,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8145.0751126199993,34.101799999999997,9.472722222222222,9027.3240980400005,37.7956,10.498777777777777,11799.08283175695,49.400399999999998,13.722333333333331,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8145.0751126199993,34.101799999999997,9.472722222222222,9027.3240980400005,37.7956,10.498777777777777,11799.08283175695,49.400399999999998,13.722333333333331,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8145.0751126199993,34.101799999999997,9.472722222222222,9027.3240980400005,37.7956,10.498777777777777,11799.08283175695,49.400399999999998,13.722333333333331,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8145.0751126199993,34.101799999999997,9.472722222222222,9027.3240980400005,37.7956,10.498777777777777,11799.08283175695,49.400399999999998,13.722333333333331,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8145.0751126199993,34.101799999999997,9.472722222222222,9027.3240980400005,37.7956,10.498777777777777,11799.08283175695,49.400399999999998,13.722333333333331,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8145.0751126199993,34.101799999999997,9.472722222222222,9027.3240980400005,37.7956,10.498777777777777,11799.08283175695,49.400399999999998,13.722333333333331,null,null,null,null,null,0," "]
[16,93.920900000000003,2.7456999999999998,0.89800000000000002,0.12659999999999999,0.1535,4.3E-3,2.9499999999999998E-2,0.02,1.23E-2,1.06E-2,1.6907000000000001,0.38790000000000002,0.71440000000000003,{"$f":"P26*238.8459","v":8169.3657406499997},34.203499999999998,{"$f":"P26/3.6","v":9.5009722222222219},{"$f":"S26*238.8459","v":9051.7341490199997},37.897799999999997,{"$f":"S26/3.6","v":10.527166666666666},{"$f":"V26/0.0041868","v":11753.104996656159},49.207900000000002,{"$f":"V26/3.6","v":13.668861111111111},-5.9,-7,1E-4,2E-3,"відс",99.999999999999986,"ОК"]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P27*238.8459","v":8169.3657406499997},34.203499999999998,{"$f":"P27/3.6","v":9.5009722222222219},{"$f":"S27*238.8459","v":9051.7341490199997},37.897799999999997,{"$f":"S27/3.6","v":10.527166666666666},{"$f":"V27/0.0041868","v":11753.104996656159},49.207900000000002,{"$f":"V27/3.6","v":13.668861111111111},null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169.3657406499997,34.203499999999998,9.5009722222222219,9051.7341490199997,37.897799999999997,10.527166666666666,11753.104996656159,49.207900000000002,13.668861111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169.3657406499997,34.203499999999998,9.5009722222222219,9051.7341490199997,37.897799999999997,10.527166666666666,11753.104996656159,49.207900000000002,13.668861111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169.3657406499997,34.203499999999998,9.5009722222222219,9051.7341490199997,37.897799999999997,10.527166666666666,11753.104996656159,49.207900000000002,13.668861111111111,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169.3657406499997,34.203499999999998,9.5009722222222219,9051.7341490199997,37.897799999999997,10.527166666666666,11753.104996656159,49.207900000000002,13.668861111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169.3657406499997,34.203499999999998,9.5009722222222219,9051.7341490199997,37.897799999999997,10.527166666666666,11753.104996656159,49.207900000000002,13.668861111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169.3657406499997,34.203499999999998,9.5009722222222219,9051.7341490199997,37.897799999999997,10.527166666666666,11753.104996656159,49.207900000000002,13.668861111111111,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,94.215000000000003,2.6795,0.83079999999999998,0.1154,0.13469999999999999,1.5E-3,2.6200000000000001E-2,1.8599999999999998E-2,7.1999999999999998E-3,8.0999999999999996E-3,1.5926,0.37040000000000001,0.7117,8157.3756764700001,34.153300000000002,9.4870277777777776,9039.2663930399995,37.845599999999997,10.512666666666666,11759.458297506448,49.234499999999997,13.67625,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P35*238.8459","v":8157.3756764700001},34.153300000000002,{"$f":"P35/3.6","v":9.4870277777777776},{"$f":"S35*238.8459","v":9039.2663930399995},37.845599999999997,{"$f":"S35/3.6","v":10.512666666666666},{"$f":"V35/0.0041868","v":11759.458297506448},49.234499999999997,{"$f":"V35/3.6","v":13.67625},null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8157.3756764700001,34.153300000000002,9.4870277777777776,9039.2663930399995,37.845599999999997,10.512666666666666,11759.458297506448,49.234499999999997,13.67625,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8157.3756764700001,34.153300000000002,9.4870277777777776,9039.2663930399995,37.845599999999997,10.512666666666666,11759.458297506448,49.234499999999997,13.67625,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8157.3756764700001,34.153300000000002,9.4870277777777776,9039.2663930399995,37.845599999999997,10.512666666666666,11759.458297506448,49.234499999999997,13.67625,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8157.3756764700001,34.153300000000002,9.4870277777777776,9039.2663930399995,37.845599999999997,10.512666666666666,11759.458297506448,49.234499999999997,13.67625,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8157.3756764700001,34.153300000000002,9.4870277777777776,9039.2663930399995,37.845599999999997,10.512666666666666,11759.458297506448,49.234499999999997,13.67625,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8157.3756764700001,34.153300000000002,9.4870277777777776,9039.2663930399995,37.845599999999997,10.512666666666666,11759.458297506448,49.234499999999997,13.67625,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8155.8256809275408,34.146810478754482,9.4852251329873525,9038.108972774724,37.840754112901777,10.51132058691716]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник  Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                                                                                                        Головко Ю.О.                                                                                  "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                                   Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                                             Ісаєв В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[13,0,13,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,12,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №655"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","ГРС м. Новоайдар",37.840000000000003,9039,10.51]
[null,"ГРС с. Михайлюки",37.85,9039,10.51]
[null,"ГРС к-п ім. Суворова",37.840000000000003,9039,10.51]
[null,"ГРС  к-п Розквіт",37.840000000000003,9038,10.51]
[null,"ГРС с. Червоний Жовтень",37.840000000000003,9038,10.51]
[null,"ГРС м. Щастя ТЕС",37.840000000000003,9038,10.51]
[null,"ГРС м.Щастя ",37.840000000000003,9039,10.51]
[null,"ГРС  к-п ім. Артема",37.840000000000003,9038,10.51]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 655",null,37.840000000000003,9038,10.51]
[]
[]
[]
["Начальник   Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                           Головко Ю.О.                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                      Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                               Ісаєв В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]