{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 683"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ  \"УКРТРАНСГАЗ\" філія \"Укравтогаз\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 683"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.05.2017 р.",null," по","31.05.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":7972.5328344599993},33.379399999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.2720555555555553},{"$f":"S11*238.8459","v":8826.1919656499995},36.953499999999998,{"$f":"S11/3.6","v":10.264861111111111},{"$f":"V11/0.0041868","v":11017.72236552976},46.128999999999998,{"$f":"V11/3.6","v":12.81361111111111},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7972.5328344599993,33.379399999999997,9.2720555555555553,8826.1919656499995,36.953499999999998,10.264861111111111,11017.72236552976,46.128999999999998,12.81361111111111,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7972.5328344599993,33.379399999999997,9.2720555555555553,8826.1919656499995,36.953499999999998,10.264861111111111,11017.72236552976,46.128999999999998,12.81361111111111,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7972.5328344599993,33.379399999999997,9.2720555555555553,8826.1919656499995,36.953499999999998,10.264861111111111,11017.72236552976,46.128999999999998,12.81361111111111,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7972.5328344599993,33.379399999999997,9.2720555555555553,8826.1919656499995,36.953499999999998,10.264861111111111,11017.72236552976,46.128999999999998,12.81361111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7972.5328344599993,33.379399999999997,9.2720555555555553,8826.1919656499995,36.953499999999998,10.264861111111111,11017.72236552976,46.128999999999998,12.81361111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7972.5328344599993,33.379399999999997,9.2720555555555553,8826.1919656499995,36.953499999999998,10.264861111111111,11017.72236552976,46.128999999999998,12.81361111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7972.5328344599993,33.379399999999997,9.2720555555555553,8826.1919656499995,36.953499999999998,10.264861111111111,11017.72236552976,46.128999999999998,12.81361111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7972.5328344599993,33.379399999999997,9.2720555555555553,8826.1919656499995,36.953499999999998,10.264861111111111,11017.72236552976,46.128999999999998,12.81361111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[10,92.023200000000003,4.0406000000000004,1.1140000000000001,0.152,0.24809999999999999,1.2999999999999999E-2,7.0300000000000001E-2,5.74E-2,9.4899999999999998E-2,1.0699999999999999E-2,1.7916000000000001,0.38419999999999999,0.73160000000000003,{"$f":"P20*238.8459","v":8338.611945390001},34.912100000000002,{"$f":"P20/3.6","v":9.697805555555556},{"$f":"S20*238.8459","v":9232.7076874500017},38.655500000000004,{"$f":"S20/3.6","v":10.73763888888889},{"$f":"V20/0.0041868","v":11846.469857647844},49.598799999999997,{"$f":"V20/3.6","v":13.777444444444443},null,null,2.0000000000000001E-4,3.0000000000000001E-3,"відс",100.00000000000001,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P21*238.8459","v":8338.611945390001},34.912100000000002,{"$f":"P21/3.6","v":9.697805555555556},{"$f":"S21*238.8459","v":9232.7076874500017},38.655500000000004,{"$f":"S21/3.6","v":10.73763888888889},{"$f":"V21/0.0041868","v":11846.469857647844},49.598799999999997,{"$f":"V21/3.6","v":13.777444444444443},null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.611945390001,34.912100000000002,9.697805555555556,9232.7076874500017,38.655500000000004,10.73763888888889,11846.469857647844,49.598799999999997,13.777444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.611945390001,34.912100000000002,9.697805555555556,9232.7076874500017,38.655500000000004,10.73763888888889,11846.469857647844,49.598799999999997,13.777444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.611945390001,34.912100000000002,9.697805555555556,9232.7076874500017,38.655500000000004,10.73763888888889,11846.469857647844,49.598799999999997,13.777444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.611945390001,34.912100000000002,9.697805555555556,9232.7076874500017,38.655500000000004,10.73763888888889,11846.469857647844,49.598799999999997,13.777444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.611945390001,34.912100000000002,9.697805555555556,9232.7076874500017,38.655500000000004,10.73763888888889,11846.469857647844,49.598799999999997,13.777444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.611945390001,34.912100000000002,9.697805555555556,9232.7076874500017,38.655500000000004,10.73763888888889,11846.469857647844,49.598799999999997,13.777444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.611945390001,34.912100000000002,9.697805555555556,9232.7076874500017,38.655500000000004,10.73763888888889,11846.469857647844,49.598799999999997,13.777444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.611945390001,34.912100000000002,9.697805555555556,9232.7076874500017,38.655500000000004,10.73763888888889,11846.469857647844,49.598799999999997,13.777444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.611945390001,34.912100000000002,9.697805555555556,9232.7076874500017,38.655500000000004,10.73763888888889,11846.469857647844,49.598799999999997,13.777444444444443,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.611945390001,34.912100000000002,9.697805555555556,9232.7076874500017,38.655500000000004,10.73763888888889,11846.469857647844,49.598799999999997,13.777444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.611945390001,34.912100000000002,9.697805555555556,9232.7076874500017,38.655500000000004,10.73763888888889,11846.469857647844,49.598799999999997,13.777444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.611945390001,34.912100000000002,9.697805555555556,9232.7076874500017,38.655500000000004,10.73763888888889,11846.469857647844,49.598799999999997,13.777444444444443,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.611945390001,34.912100000000002,9.697805555555556,9232.7076874500017,38.655500000000004,10.73763888888889,11846.469857647844,49.598799999999997,13.777444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.611945390001,34.912100000000002,9.697805555555556,9232.7076874500017,38.655500000000004,10.73763888888889,11846.469857647844,49.598799999999997,13.777444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P36*238.8459","v":7972.5328344599993},33.379399999999997,{"$f":"P36/3.6","v":9.2720555555555553},{"$f":"S36*238.8459","v":8826.1919656499995},36.953499999999998,{"$f":"S36/3.6","v":10.264861111111111},{"$f":"V36/0.0041868","v":11017.72236552976},46.128999999999998,{"$f":"V36/3.6","v":12.81361111111111},null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7972.5328344599993,33.379399999999997,9.2720555555555553,8826.1919656499995,36.953499999999998,10.264861111111111,11017.72236552976,46.128999999999998,12.81361111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7972.5328344599993,33.379399999999997,9.2720555555555553,8826.1919656499995,36.953499999999998,10.264861111111111,11017.72236552976,46.128999999999998,12.81361111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7972.5328344599993,33.379399999999997,9.2720555555555553,8826.1919656499995,36.953499999999998,10.264861111111111,11017.72236552976,46.128999999999998,12.81361111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[30,92.040300000000002,4.1009000000000002,1.1405000000000001,0.1555,0.24579999999999999,7.6E-3,6.7199999999999996E-2,5.3199999999999997E-2,0.1113,9.5999999999999992E-3,1.7011000000000001,0.36699999999999999,0.73180000000000001,8356.5970416599994,34.987400000000001,9.7187222222222225,9252.316935840001,38.7376,10.760444444444444,11869.852870927678,49.6967,13.804638888888888,null,null,null,null,null,100.00000000000001]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P41*238.8459","v":8356.5970416599994},34.987400000000001,{"$f":"P41/3.6","v":9.7187222222222225},{"$f":"S41*238.8459","v":9252.316935840001},38.7376,{"$f":"S41/3.6","v":10.760444444444444},{"$f":"V41/0.0041868","v":11869.852870927678},49.6967,{"$f":"V41/3.6","v":13.804638888888888},null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.1069198029454,34.336393967001086,9.537887213055857,9079.9875327282352,38.016091265239361,10.560025351455378]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник  Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                                                                                               Головко Ю.О.                                                                                 "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                         Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                                   Ісаєв В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":5,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 683"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","АГНКС м.Сєвєродонецьк",38.020000000000003,9090,10.56]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №683",null,38.020000000000003,9090,10.56]
[]
[]
[]
["Начальник Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                          Головко Ю.О.                                                                              "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис"]
["Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                   Єрьоменко М.О.                                                                                                      "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис"]
["Начальник служби метрології                                                                            Ісаєв В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]