{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 685"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Луганськгаз\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 685"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.05.2017 р.",null," по","31.05.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8106.3820768199994},33.939799999999998,{"$f":"P11/3.6","v":9.4277222222222221},{"$f":"S11*238.8459","v":8984.3796052199996},37.6158,{"$f":"S11/3.6","v":10.448833333333333},{"$f":"V11/0.0041868","v":11718.758956721123},49.064100000000003,{"$f":"V11/3.6","v":13.628916666666667},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8106.3820768199994,33.939799999999998,9.4277222222222221,8984.3796052199996,37.6158,10.448833333333333,11718.758956721123,49.064100000000003,13.628916666666667,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8106.3820768199994,33.939799999999998,9.4277222222222221,8984.3796052199996,37.6158,10.448833333333333,11718.758956721123,49.064100000000003,13.628916666666667,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8106.3820768199994,33.939799999999998,9.4277222222222221,8984.3796052199996,37.6158,10.448833333333333,11718.758956721123,49.064100000000003,13.628916666666667,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8106.3820768199994,33.939799999999998,9.4277222222222221,8984.3796052199996,37.6158,10.448833333333333,11718.758956721123,49.064100000000003,13.628916666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8106.3820768199994,33.939799999999998,9.4277222222222221,8984.3796052199996,37.6158,10.448833333333333,11718.758956721123,49.064100000000003,13.628916666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8106.3820768199994,33.939799999999998,9.4277222222222221,8984.3796052199996,37.6158,10.448833333333333,11718.758956721123,49.064100000000003,13.628916666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8106.3820768199994,33.939799999999998,9.4277222222222221,8984.3796052199996,37.6158,10.448833333333333,11718.758956721123,49.064100000000003,13.628916666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8106.3820768199994,33.939799999999998,9.4277222222222221,8984.3796052199996,37.6158,10.448833333333333,11718.758956721123,49.064100000000003,13.628916666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8106.3820768199994,33.939799999999998,9.4277222222222221,8984.3796052199996,37.6158,10.448833333333333,11718.758956721123,49.064100000000003,13.628916666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8106.3820768199994,33.939799999999998,9.4277222222222221,8984.3796052199996,37.6158,10.448833333333333,11718.758956721123,49.064100000000003,13.628916666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8106.3820768199994,33.939799999999998,9.4277222222222221,8984.3796052199996,37.6158,10.448833333333333,11718.758956721123,49.064100000000003,13.628916666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8106.3820768199994,33.939799999999998,9.4277222222222221,8984.3796052199996,37.6158,10.448833333333333,11718.758956721123,49.064100000000003,13.628916666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8106.3820768199994,33.939799999999998,9.4277222222222221,8984.3796052199996,37.6158,10.448833333333333,11718.758956721123,49.064100000000003,13.628916666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8106.3820768199994,33.939799999999998,9.4277222222222221,8984.3796052199996,37.6158,10.448833333333333,11718.758956721123,49.064100000000003,13.628916666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8106.3820768199994,33.939799999999998,9.4277222222222221,8984.3796052199996,37.6158,10.448833333333333,11718.758956721123,49.064100000000003,13.628916666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8106.3820768199994,33.939799999999998,9.4277222222222221,8984.3796052199996,37.6158,10.448833333333333,11718.758956721123,49.064100000000003,13.628916666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8106.3820768199994,33.939799999999998,9.4277222222222221,8984.3796052199996,37.6158,10.448833333333333,11718.758956721123,49.064100000000003,13.628916666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8106.3820768199994,33.939799999999998,9.4277222222222221,8984.3796052199996,37.6158,10.448833333333333,11718.758956721123,49.064100000000003,13.628916666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8106.3820768199994,33.939799999999998,9.4277222222222221,8984.3796052199996,37.6158,10.448833333333333,11718.758956721123,49.064100000000003,13.628916666666667,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8106.3820768199994,33.939799999999998,9.4277222222222221,8984.3796052199996,37.6158,10.448833333333333,11718.758956721123,49.064100000000003,13.628916666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8106.3820768199994,33.939799999999998,9.4277222222222221,8984.3796052199996,37.6158,10.448833333333333,11718.758956721123,49.064100000000003,13.628916666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8106.3820768199994,33.939799999999998,9.4277222222222221,8984.3796052199996,37.6158,10.448833333333333,11718.758956721123,49.064100000000003,13.628916666666667,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8106.3820768199994,33.939799999999998,9.4277222222222221,8984.3796052199996,37.6158,10.448833333333333,11718.758956721123,49.064100000000003,13.628916666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8106.3820768199994,33.939799999999998,9.4277222222222221,8984.3796052199996,37.6158,10.448833333333333,11718.758956721123,49.064100000000003,13.628916666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[26,94.537999999999997,2.6419000000000001,0.65169999999999995,7.4999999999999997E-2,8.09E-2,8.0000000000000004E-4,1.6299999999999999E-2,1.1299999999999999E-2,3.3999999999999998E-3,8.2000000000000007E-3,1.6252,0.3473,0.70699999999999996,{"$f":"P36*238.8459","v":8108.9377279499995},33.950499999999998,{"$f":"P36/3.6","v":9.4306944444444429},{"$f":"S36*238.8459","v":8987.3412943799995},37.6282,{"$f":"S36/3.6","v":10.452277777777777},{"$f":"V36/0.0041868","v":11730.104136810931},49.111600000000003,{"$f":"V36/3.6","v":13.642111111111111},null,null,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P37*238.8459","v":8108.9377279499995},33.950499999999998,{"$f":"P37/3.6","v":9.4306944444444429},{"$f":"S37*238.8459","v":8987.3412943799995},37.6282,{"$f":"S37/3.6","v":10.452277777777777},{"$f":"V37/0.0041868","v":11730.104136810931},49.111600000000003,{"$f":"V37/3.6","v":13.642111111111111},null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8108.9377279499995,33.950499999999998,9.4306944444444429,8987.3412943799995,37.6282,10.452277777777777,11730.104136810931,49.111600000000003,13.642111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8108.9377279499995,33.950499999999998,9.4306944444444429,8987.3412943799995,37.6282,10.452277777777777,11730.104136810931,49.111600000000003,13.642111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P40*238.8459","v":8108.9377279499995},33.950499999999998,{"$f":"P40/3.6","v":9.4306944444444429},{"$f":"S40*238.8459","v":8987.3412943799995},37.6282,{"$f":"S40/3.6","v":10.452277777777777},{"$f":"V40/0.0041868","v":11730.104136810931},49.111600000000003,{"$f":"V40/3.6","v":13.642111111111111},null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P41*238.8459","v":8108.9377279499995},33.950499999999998,{"$f":"P41/3.6","v":9.4306944444444429},{"$f":"S41*238.8459","v":8987.3412943799995},37.6282,{"$f":"S41/3.6","v":10.452277777777777},{"$f":"V41/0.0041868","v":11730.104136810931},49.111600000000003,{"$f":"V41/3.6","v":13.642111111111111},null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8106.6489763888421,33.940917455099047,9.4280326264164014,8984.6889093932368,37.61709499469422,10.44919305408173]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник  Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                                                                                              Головко Ю.О.                                                                               "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                             Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                                 Ісаєв В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 685"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","ГРС с.Кримське",37.619999999999997,8985,10.45]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №685",null,37.619999999999997,8985,10.45]
[]
[]
[]
["Начальник  Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                              Головко Ю.О.                                                                                  "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                      Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                               Ісаєв В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]