{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 200"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Опарським ВУ ПЗГ  та прийнятого  Дрогобицьким відділенням ПАТ \"Львівгаз\""]
["Опарське ВУ ПЗГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №200"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №РЛ 153/15 чинно до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ДКС Опари-ГРС-Дрогобич Dy500 \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8225.8527959999992},34.44,{"$f":"P11/3.6","v":9.5666666666666664},9111,38.15,{"$f":"S11/3.6","v":10.597222222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9111,38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,96.512699999999995,1.8756999999999999,0.58020000000000005,0.1007,0.10009999999999999,1.1000000000000001E-3,3.8800000000000001E-2,1.6400000000000001E-2,1.6000000000000001E-3,8.3000000000000001E-3,0.62690000000000001,0.13750000000000001,0.69569999999999999,8163,34.18,9.4944444444444436,9049,37.89,10.525,11907,49.85,13.85,null,null,null,null,"не вияв.",100,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163,34.18,9.4944444444444436,9049,37.89,10.525,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163,34.18,9.4944444444444436,9049,37.89,10.525,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163,34.18,9.4944444444444436,9049,37.89,10.525,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163,34.18,9.4944444444444436,9049,37.89,10.525,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163,34.18,9.4944444444444436,9049,37.89,10.525,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163,34.18,9.4944444444444436,9049,37.89,10.525,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,96.892700000000005,1.6313,0.50039999999999996,8.6900000000000005E-2,8.6699999999999999E-2,1.2999999999999999E-3,3.8199999999999998E-2,1.52E-2,1.2999999999999999E-3,7.3000000000000001E-3,0.60819999999999996,0.1305,0.69259999999999999,8135,34.06,9.4611111111111121,9019,37.76,10.488888888888889,11893,49.79,13.83,null,null,"<0,0001",null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135,34.06,9.4611111111111121,9019,37.76,10.488888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135,34.06,9.4611111111111121,9019,37.76,10.488888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135,34.06,9.4611111111111121,9019,37.76,10.488888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135,34.06,9.4611111111111121,9019,37.76,10.488888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,96.769300000000001,1.7443,0.53069999999999995,9.3399999999999997E-2,8.7999999999999995E-2,1.4E-3,3.8600000000000002E-2,1.35E-2,1.4E-3,7.0000000000000001E-3,0.57430000000000003,0.1381,0.69369999999999998,8149,34.119999999999997,9.4777777777777761,9034,37.82,10.505555555555555,11904,49.85,13.85,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8149,34.119999999999997,9.4777777777777761,9034,37.82,10.505555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8149,34.119999999999997,9.4777777777777761,9034,37.82,10.505555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8149,34.119999999999997,9.4777777777777761,9034,37.82,10.505555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8149,34.119999999999997,9.4777777777777761,9034,37.82,10.505555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8149,34.119999999999997,9.4777777777777761,9034,37.82,10.505555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8149,34.119999999999997,9.4777777777777761,9034,37.82,10.505555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,96.744299999999996,1.6113,0.46010000000000001,7.3400000000000007E-2,7.8399999999999997E-2,1.4E-3,4.7300000000000002E-2,1.5800000000000002E-2,1.4E-3,8.2000000000000007E-3,0.66120000000000001,0.29720000000000002,0.69410000000000005,8109,33.950000000000003,9.4305555555555554,8991,37.64,10.455555555555556,11844,49.59,13.77,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8109,33.950000000000003,9.4305555555555554,8991,37.64,10.455555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8109,33.950000000000003,9.4305555555555554,8991,37.64,10.455555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8109,33.950000000000003,9.4305555555555554,8991,37.64,10.455555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8109,33.950000000000003,9.4305555555555554,8991,37.64,10.455555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8109,33.950000000000003,9.4305555555555554,8991,37.64,10.455555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8109,33.950000000000003,9.4305555555555554,8991,37.64,10.455555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,95.883899999999997,1.9785999999999999,0.47249999999999998,6.7599999999999993E-2,8.1699999999999995E-2,1.2999999999999999E-3,5.6300000000000003E-2,1.9E-2,1.4E-3,7.1999999999999998E-3,0.81310000000000004,0.61739999999999995,0.70109999999999995,8099,33.909999999999997,9.4194444444444425,8978,37.590000000000003,10.441666666666668,11768,49.27,13.68,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8099,33.909999999999997,9.4194444444444425,8978,37.590000000000003,10.441666666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8099,33.909999999999997,9.4194444444444425,8978,37.590000000000003,10.441666666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8147.1409974802436,34.111663188299907,9.475461996749976,9031.3116909380406,37.812328426509964,10.503424562919436]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Опарського ВУПЗГ                                                                                                       Біляк І.Б.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Технік-лаборант ІІ кат                                                                                                                                          Гнатків О.Б.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер з метрології ІІ кат                                                                                                                                    Кушнір В.О."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1],[0,0,0,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №200"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Дрогобич відбір№1",37.81,9031,10.5]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №200",null,37.81,9031,10.5]
[]
[]
[]
["Начальник управління Опарського ВУ ПЗГ                                                                                                          ",null,null," Біляк І.Б.    "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Технік-лаборант ІІ кат                                                                                                                                                                ",null,null,"Гнатків О.Б."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер з метрології ІІ кат",null,null,"Кушнір В.О."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]