{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 201"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Опарським ВУ ПЗГ  та прийнятого  РВУ \"Львівавтогаз\""]
["Опарське ВУ ПЗГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №201"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №РЛ 153/15 чинно до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ДКС Опари-ГРС-Дрогобич Dy300 \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8201.9682060000014},34.340000000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.5388888888888896},{"$f":"S11*238.8459","v":9083.309577},38.03,{"$f":"S11/3.6","v":10.563888888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9083.309577,38.03,10.563888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9083.309577,38.03,10.563888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,98.3613,0.56340000000000001,0.16270000000000001,3.8300000000000001E-2,3.6900000000000002E-2,1.2999999999999999E-3,1.95E-2,8.6E-3,8.9999999999999998E-4,7.9000000000000008E-3,0.56410000000000005,0.23499999999999999,0.68110000000000004,7997,33.479999999999997,9.2999999999999989,8871,37.14,10.316666666666666,11797,49.39,13.72,null,null,null,null,null,99.999900000000011,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7997,33.479999999999997,9.2999999999999989,8871,37.14,10.316666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7997,33.479999999999997,9.2999999999999989,8871,37.14,10.316666666666666,null,null,null,null,null,"<0,0001",null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7997,33.479999999999997,9.2999999999999989,8871,37.14,10.316666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7997,33.479999999999997,9.2999999999999989,8871,37.14,10.316666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7997,33.479999999999997,9.2999999999999989,8871,37.14,10.316666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,95.702399999999997,2.2993000000000001,0.70630000000000004,0.1168,0.12720000000000001,2E-3,3.2300000000000002E-2,2.3900000000000001E-2,3.8E-3,7.1000000000000004E-3,0.74750000000000005,0.23139999999999999,0.70220000000000005,8198,34.32,9.5333333333333332,9085,38.04,10.566666666666666,11899,49.82,13.84,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8198,34.32,9.5333333333333332,9085,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8198,34.32,9.5333333333333332,9085,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8198,34.32,9.5333333333333332,9085,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8198,34.32,9.5333333333333332,9085,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,95.802300000000002,2.2745000000000002,0.73299999999999998,0.12670000000000001,0.1353,1.8E-3,3.3599999999999998E-2,2.41E-2,4.1999999999999997E-3,7.3000000000000001E-3,0.70269999999999999,0.1545,0.7016,8213,34.39,9.5527777777777771,9102,38.11,10.58611111111111,11926,49.93,13.87,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213,34.39,9.5299999999999994,9102,38.11,10.58611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213,34.39,9.5299999999999994,9102,38.11,10.58611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213,34.39,9.5299999999999994,9102,38.11,10.58611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213,34.39,9.5299999999999994,9102,38.11,10.58611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213,34.39,9.5299999999999994,9102,38.11,10.58611111111111,null,null,null,null,null,null,null,"не вияв.",0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213,34.39,9.5299999999999994,9102,38.11,10.58611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,95.908299999999997,2.2780999999999998,0.69120000000000004,0.112,0.1153,1.4E-3,3.0200000000000001E-2,1.8599999999999998E-2,1.6999999999999999E-3,7.9000000000000008E-3,0.67930000000000001,0.156,0.70020000000000004,8200,34.33,{"$f":"P32/3.6","v":9.5361111111111097},9089,38.049999999999997,10.569444444444443,11920,49.91,13.86,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200,34.33,9.5361111111111097,9089,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200,34.33,9.5361111111111097,9089,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200,34.33,9.5361111111111097,9089,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200,34.33,9.5361111111111097,9089,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200,34.33,9.5361111111111097,9089,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200,34.33,9.5361111111111097,9089,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,96.833100000000002,1.6124000000000001,0.50090000000000001,8.8300000000000003E-2,9.0200000000000002E-2,1.6000000000000001E-3,2.7400000000000001E-2,1.6500000000000001E-2,1.2999999999999999E-3,7.7999999999999996E-3,0.64780000000000004,0.17269999999999999,0.69310000000000005,8126,34.020000000000003,9.4500000000000011,9009,37.72,10.477777777777778,11876,49.72,13.81,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8126,34.020000000000003,9.4500000000000011,9009,37.72,10.477777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8126,34.020000000000003,9.4500000000000011,9009,37.72,10.477777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8157.0838215850936,34.151578209067331,9.4817691180485504,9041.5384485029917,37.855146205049081,10.515318390291412]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Опарського ВУПЗГ                                                                                                       Біляк І.Б.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Технік-лаборант ІІ кат                                                                                                                                          Гнатків О.Б.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер з метрології ІІ кат                                                                                                                                    Кушнір В.О."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1],[0,0,0,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №201"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Дрогобич відбір№2",37.855146205049081,9041.5464649765327,10.51531839029141]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №201",null,37.855146205049081,9041.5464649765327,10.51531839029141]
[]
[]
[]
["Начальник управління Опарського ВУ ПЗГ                                                                                                          ",null,null," Біляк І.Б.    "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Технік-лаборант ІІ кат                                                                                                                                                                ",null,null,"Гнатків О.Б."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер з метрології ІІ кат",null,null,"Кушнір В.О."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]