{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 202"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Опарським ВУ ПЗГ  та прийнятого  Дрогобицьким відділенням ПАТ \"Львівгаз\""]
["Опарське ВУ ПЗГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №202"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №РЛ 153/15 чинно до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Іваники-Пукеничі\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8225.8527959999992},34.44,{"$f":"P11/3.6","v":9.5666666666666664},9111,38.15,{"$f":"S11/3.6","v":10.597222222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9111,38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9111,38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,96.350499999999997,1.0781000000000001,0.68510000000000004,0.17599999999999999,0.25,1E-3,0.11169999999999999,7.5600000000000001E-2,7.6E-3,0.01,1.1456,0.10879999999999999,0.70169999999999999,8163,34.18,9.4944444444444436,9048,37.880000000000003,{"$f":"S14/3.6","v":10.522222222222222},11853,49.63,13.79,null,null,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163,34.18,{"$f":"P15/3.6","v":9.4944444444444436},9048,37.880000000000003,{"$f":"S15/3.6","v":10.522222222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163,34.18,9.4944444444444436,9048,37.880000000000003,10.522222222222222,null,null,null,null,null,"<0,0001",null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163,34.18,9.4944444444444436,9048,37.880000000000003,10.522222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163,34.18,9.4944444444444436,9048,37.880000000000003,10.522222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163,34.18,9.4944444444444436,9048,37.880000000000003,10.522222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163,34.18,9.4944444444444436,9048,37.880000000000003,10.522222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,96.2774,1.0899000000000001,0.68300000000000005,0.1681,0.23480000000000001,1.4E-3,0.1057,7.9600000000000004E-2,8.5699999999999998E-2,1.06E-2,1.1552,0.1086,0.70369999999999999,8182,34.26,{"$f":"P21/3.6","v":9.5166666666666657},9068,37.97,{"$f":"S21/3.6","v":10.547222222222222},11864,49.67,13.8,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182,34.26,{"$f":"P22/3.6","v":9.5166666666666657},9068,37.97,{"$f":"S22/3.6","v":10.547222222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182,34.26,9.5166666666666657,9068,37.97,10.547222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182,34.26,9.5166666666666657,9068,37.97,10.547222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182,34.26,9.5166666666666657,9068,37.97,10.547222222222222,null,null,null,null,null,null,null,"не вияв.",0," "]
[16,96.393199999999993,1.0748,0.6613,0.15490000000000001,0.21379999999999999,1.6000000000000001E-3,8.7400000000000005E-2,6.6900000000000001E-2,7.0099999999999996E-2,1.15E-2,1.1581999999999999,0.10630000000000001,0.70150000000000001,8160,34.159999999999997,{"$f":"P26/3.6","v":9.4888888888888872},9044,37.86,{"$f":"S26/3.6","v":10.516666666666666},11850,49.61,13.78,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8160,34.159999999999997,{"$f":"P27/3.6","v":9.4888888888888872},9044,37.86,{"$f":"S27/3.6","v":10.516666666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8160,34.159999999999997,9.4888888888888872,9044,37.86,10.516666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8160,34.159999999999997,9.4888888888888872,9044,37.86,10.516666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8160,34.159999999999997,9.4888888888888872,9044,37.86,10.516666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8160,34.159999999999997,9.4888888888888872,9044,37.86,10.516666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8160,34.159999999999997,9.4888888888888872,9044,37.86,10.516666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,96.256200000000007,1.0953999999999999,0.69,0.17080000000000001,0.23799999999999999,1.4E-3,0.1081,7.8299999999999995E-2,9.7000000000000003E-2,1.0200000000000001E-2,1.1427,0.1119,0.70420000000000005,8189,34.29,{"$f":"P33/3.6","v":9.5250000000000004},9076,37.99,{"$f":"S33/3.6","v":10.552777777777779},11869,49.69,13.8,null,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8189,34.29,{"$f":"P34/3.6","v":9.5250000000000004},9076,37.99,{"$f":"S34/3.6","v":10.552777777777779},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8189,34.29,9.5250000000000004,9076,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8189,34.29,9.5250000000000004,9076,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8189,34.29,9.5250000000000004,9076,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8189,34.29,9.5250000000000004,9076,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8189,34.29,9.5250000000000004,9076,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,96.409099999999995,1.0811999999999999,0.67479999999999996,0.16259999999999999,0.22539999999999999,1.1000000000000001E-3,9.2899999999999996E-2,6.7400000000000002E-2,1.9699999999999999E-2,9.5999999999999992E-3,1.1474,0.10879999999999999,0.70069999999999999,8152,34.130000000000003,{"$f":"P40/3.6","v":9.4805555555555561},9036,37.83,{"$f":"S40/3.6","v":10.508333333333333},11847,49.6,13.78,null,null,null,null,null,100]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8152,34.130000000000003,{"$f":"P41/3.6","v":9.4805555555555561},9036,37.83,{"$f":"S41/3.6","v":10.508333333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.4257781112092,34.242833532670439,9.5118982035195661,9063,37.945951455210754,10.540542070891878]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Опарського ВУПЗГ                                                                                                       Біляк І.Б.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Технік-лаборант ІІ кат                                                                                                                                          Гнатків О.Б.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер з метрології ІІ кат                                                                                                                                    Кушнір В.О."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":37,"n_cols":6,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,1],[0,0,0,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №202"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Трускавець",37.945528159627592,9063.1338242615966,10.61]
[null,"ГРС Уличне",37.94905609634111,9063.9764574810797,10.541404471205864]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №202",null,37.945951455210754,9063.234926676123,10.540542070891876]
[]
[]
[]
["Начальник управління Опарського ВУ ПЗГ                                                                                                          ",null,null," Біляк І.Б.    "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Технік-лаборант ІІ кат                                                                                                                                                                ",null,null,"Гнатків О.Б."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер з метрології ІІ кат",null,null,"Кушнір В.О."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null," "]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]