{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[42,7,42,13],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 220"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Комарнівський п/м Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 220"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 155/16, чинне до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"КОМАРНО - ДЕРЖКОРДОН\" Ду700",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу,        101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8206.2913167900006},34.3581,{"$f":"P11/3.6","v":9.5439166666666662},{"$f":"S11*238.8459","v":9102.1784031000007},38.109000000000002,{"$f":"S11/3.6","v":10.585833333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8206.2913167900006},34.3581,9.5439166666666662,{"$f":"S12*238.8459","v":9102.1784031000007},38.109000000000002,10.585833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,95.554400000000001,2.4773999999999998,0.78800000000000003,0.1239,0.12089999999999999,1E-3,2.2499999999999999E-2,1.6799999999999999E-2,1.0699999999999999E-2,5.1000000000000004E-3,0.69410000000000005,0.1852,0.70309999999999995,{"$f":"P13*238.8459","v":8223.8942596200013},34.431800000000003,9.5643888888888888,9116.7480030000006,38.17,10.602777777777778,11928,49.941200000000002,{"$f":"V13/3.6","v":13.872555555555556},-21.1,null,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P14*238.8459","v":8223.8942596200013},34.431800000000003,9.5643888888888888,9116.7480030000006,38.17,10.602777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.8942596200013,34.431800000000003,9.5643888888888888,9116.7480030000006,38.17,10.602777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.8942596200013,34.431800000000003,9.5643888888888888,9069,38.17,10.602777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.8942596200013,34.431800000000003,9.5643888888888888,9116.7480030000006,38.17,10.602777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.8942596200013,34.431800000000003,9.5643888888888888,9116.7480030000006,38.17,10.602777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.8942596200013,34.431800000000003,9.5643888888888888,9116.7480030000006,38.17,10.602777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,95.682599999999994,2.3889,0.75260000000000005,0.11609999999999999,0.1133,1.2999999999999999E-3,2.1299999999999999E-2,1.5699999999999999E-2,5.8999999999999999E-3,5.1999999999999998E-3,0.71740000000000004,0.1797,0.70179999999999998,8207.7243921900008,34.364100000000001,9.5455833333333331,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,11917,49.89,{"$f":"V20/3.6","v":13.858333333333333},-22.9,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8207.7243921900008,34.364100000000001,9.5455833333333331,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8207.7243921900008,34.364100000000001,9.5455833333333331,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8207.7243921900008,34.364100000000001,9.5455833333333331,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8207.7243921900008,34.364100000000001,9.5455833333333331,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8207.7243921900008,34.364100000000001,9.5455833333333331,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,95.485799999999998,2.5135000000000001,0.79010000000000002,0.1237,0.12,1.2999999999999999E-3,2.35E-2,1.7100000000000001E-2,1.2999999999999999E-2,5.3E-3,0.70989999999999998,0.1968,0.70369999999999999,8225.1601428899994,34.437100000000001,9.5658611111111114,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,11925,49.928899999999999,{"$f":"V26/3.6","v":13.869138888888887},-19.5,null,null,null,null,100,"ОК"]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.1601428899994,34.437100000000001,9.5658611111111114,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.1601428899994,34.437100000000001,9.5658611111111114,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.1601428899994,34.437100000000001,9.5658611111111114,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.1601428899994,34.437100000000001,9.5658611111111114,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.1601428899994,34.437100000000001,9.5658611111111114,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.1601428899994,34.437100000000001,9.5658611111111114,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,95.5595,2.4832000000000001,0.77890000000000004,0.1192,0.11550000000000001,1.1000000000000001E-3,2.1899999999999999E-2,1.5800000000000002E-2,7.4000000000000003E-3,5.1999999999999998E-3,0.70150000000000001,0.1908,0.70289999999999997,8218.8307265399999,34.410600000000002,9.5585000000000004,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,11923,49.92,{"$f":"V33/3.6","v":13.866666666666667},-19.3,null,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.8307265399999,34.410600000000002,9.5585000000000004,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,4.0000000000000003E-5,1.8000000000000001E-4,0,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.8307265399999,34.410600000000002,9.5585000000000004,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.8307265399999,34.410600000000002,9.5585000000000004,9114.359543999999,38.159999999999997,{"$f":"S36/3.6","v":10.6},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.8307265399999,34.410600000000002,9.5585000000000004,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.8307265399999,34.410600000000002,9.5585000000000004,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.8307265399999,34.410600000000002,9.5585000000000004,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.8307265399999,34.410600000000002,9.5585000000000004,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,95.526399999999995,2.4834000000000001,0.82169999999999999,0.12640000000000001,0.1249,1.5E-3,2.2700000000000001E-2,1.66E-2,1.2200000000000001E-2,5.1000000000000004E-3,0.67459999999999998,0.1845,0.7036,8231.8478280899999,34.4651,9.5736388888888886,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,11935,49.97,{"$f":"V41/3.6","v":13.880555555555555},-13.8,null,null,null,null,100,"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.4798572634481,34.404944180592778,9.5569289390535523,9108.2609428845117,38.140985325982079,10.594718146106135]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління БібрськогоЛВУМГ                                                                                                                    Саловський Б.Й.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Х і м і к                                                                                                                                                                               Книшик У.П.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                          Кузьмін Т.Б."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 220"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Дроздовичі",38.14,9108,10.59]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 220",null,38.14,9108,10.59]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                     Саловський Б.Й.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Х і м і к                                                                                                                       Книшик У.П.                                                                                                      "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                              Кузьмін Т.Б."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]