{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  №  223"]
["Філія \"УМГ \"Львівтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 223"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 067/13 чинне до 16.04.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу    КЗУ - ІІ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8223.4643369999994},34.43,{"$f":"P11/3.6","v":9.5638888888888882},{"$f":"S11*238.8459","v":9102.4172490000001},38.11,{"$f":"S11/3.6","v":10.58611111111111},11549,48.38,{"$f":"V11/3.6","v":13.43888888888889},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8223.4643369999994},34.43,9.5638888888888882,{"$f":"S12*238.8459","v":9102.4172490000001},38.11,{"$f":"S12/3.6","v":10.58611111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,90.025999999999996,4.8533999999999997,1.1347,0.1167,0.17549999999999999,1.9E-3,4.8300000000000003E-2,3.8699999999999998E-2,5.0700000000000002E-2,9.1000000000000004E-3,1.5782,1.9666999999999999,0.74960000000000004,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,{"$f":"S13*238.8459","v":9119.1364620000004},38.18,{"$f":"S13/3.6","v":10.605555555555556},11560,48.42,13.45,-4.5,-2.2999999999999998,null,null,null,99.999899999999997,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9119.1364620000004,38.18,10.605555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9119.1364620000004,38.18,10.605555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9119.1364620000004,38.18,10.605555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9119.1364620000004,38.18,10.605555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9119.1364620000004,38.18,10.605555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9119.1364620000004,38.18,10.605555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,89.711500000000001,4.9621000000000004,1.1827000000000001,0.1205,0.18859999999999999,1.5E-3,5.2499999999999998E-2,4.2799999999999998E-2,6.0199999999999997E-2,1.11E-2,1.6736,1.9928999999999999,0.75239999999999996,8247.3489270000009,34.53,{"$f":"P20/3.6","v":9.5916666666666668},9131.0787569999993,38.229999999999997,{"$f":"S20/3.6","v":10.619444444444444},11553,48.39,13.441666666666666,-8.1,-2.5,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,89.791399999999996,4.952,1.0962000000000001,0.1147,0.1769,8.0000000000000004E-4,5.2600000000000001E-2,4.3200000000000002E-2,4.7399999999999998E-2,1.12E-2,1.6982999999999999,2.0152999999999999,0.751,8225.8527959999992,34.44,{"$f":"P26/3.6","v":9.5666666666666664},9150.1864290000012,38.31,{"$f":"S26/3.6","v":10.641666666666667},11533,48.31,13.419444444444444,-7.8,-2.2999999999999998,"<0,0002","<0,0001","не вияв.",99.999999999999986,"ОК"]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9150.1864290000012,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9150.1864290000012,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9150.1864290000012,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9150.1864290000012,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9150.1864290000012,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9150.1864290000012,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,89.665899999999993,5.0236999999999998,1.1444000000000001,0.1195,0.18679999999999999,2.0999999999999999E-3,4.9599999999999998E-2,3.9699999999999999E-2,5.2999999999999999E-2,1.0500000000000001E-2,1.6918,2.0129000000000001,0.75219999999999998,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9157.3518060000006,38.340000000000003,10.65,11543,48.35,13.430555555555555,-6.1,-5.3,null,null,null,99.999899999999997,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,{"$f":"P34/3.6","v":9.5833333333333339},9157.3518060000006,38.340000000000003,{"$f":"S34/3.6","v":10.65},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9157.3518060000006,38.340000000000003,10.65,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9157.3518060000006,38.340000000000003,{"$f":"S36/3.6","v":10.65},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9157.3518060000006,38.340000000000003,10.65,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9157.3518060000006,38.340000000000003,10.65,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,{"$f":"P39/3.6","v":9.5833333333333339},9157.3518060000006,38.340000000000003,{"$f":"S39/3.6","v":10.65},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,89.360299999999995,5.0796999999999999,1.2846,0.1361,0.22589999999999999,1.8E-3,5.9900000000000002E-2,5.16E-2,7.0300000000000001E-2,1.04E-2,1.7184999999999999,2.0009000000000001,0.75619999999999998,8281.1933910299995,34.671700000000001,{"$f":"P40/3.6","v":9.6310277777777777},9166.9056419999997,38.380000000000003,{"$f":"S40/3.6","v":10.661111111111111},11568,48.46,13.46111111111111,-6.9,-5.0999999999999996,null,null,null,100]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8281.1933910299995,34.671700000000001,{"$f":"P41/3.6","v":9.6310277777777777},9166.9056419999997,38.380000000000003,{"$f":"S41/3.6","v":10.661111111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.5891472918702,34.489137754894962,9.5803160430263787,9133.7105130615782,38.241018636123037,10.622505176700843]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                            Саловський Б.Й.                                                                      01.06.2017 р.               "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Керівник лабораторії                                                                                                                                                  Роїк Г.В.                                                                                   01.06.2017 р.               "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                    Карапата І.І.                                                                             01.06.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №223"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська","ГРС Болотня",38.24,9134,10.62]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 223",null,38.24,9134,10.62]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                Саловський Б.Й.                                                                                       ",null,null,null,null,"2017-06-01"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Керівник лабораторії                                                                          Роїк Г.В.                                                                                                      ",null,null,null,null,"2017-06-01"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології",null,"                 Карапата І.І.",null,null,"2017-06-01"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]