{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,27,9,27],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[48,1,48,26],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,13,6,22],[44,1,44,26],[46,1,46,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,25,9,25]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 235"]
["Філія УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 232"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Комарно-Самбір Ду300\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8200.9172840400006},34.335599999999999,{"$f":"P11/3.6","v":9.5376666666666665},{"$f":"S11*238.8459","v":9092.8872975899994},38.070099999999996,{"$f":"S11/3.6","v":10.575027777777777},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200.9172840400006,34.335599999999999,9.5376666666666665,9092.8872975899994,38.070099999999996,10.575027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,96.071799999999996,2.1680999999999999,0.68340000000000001,0.1108,0.1056,1.1999999999999999E-3,2.1399999999999999E-2,1.49E-2,1.14E-2,6.0000000000000001E-3,0.62190000000000001,0.18360000000000001,0.69920000000000004,8193.1547922900008,34.303100000000001,9.5286388888888887,9085.29199797,38.0383,10.566194444444443,11923.95,49.923200000000001,{"$f":"V13/3.6","v":13.867555555555555},null,null,null,null,null,100.00009999999997,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8193.1547922900008,34.303100000000001,9.5286388888888887,9085.29199797,38.0383,10.566194444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8193.1547922900008,34.303100000000001,9.5286388888888887,9085.29199797,38.0383,10.566194444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8193.1547922900008,34.303100000000001,9.5286388888888887,9085.29199797,38.0383,10.566194444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8193.1547922900008,34.303100000000001,9.5286388888888887,9085.29199797,38.0383,10.566194444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8193.1547922900008,34.303100000000001,9.5286388888888887,9085.29199797,38.0383,10.566194444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8193.1547922900008,34.303100000000001,9.5286388888888887,9085.29199797,38.0383,10.566194444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,95.969399999999993,2.2267000000000001,0.69889999999999997,0.112,0.1071,1.1999999999999999E-3,2.18E-2,1.52E-2,1.1299999999999999E-2,6.7000000000000002E-3,0.64780000000000004,0.182,0.69989999999999997,8197.4062493100009,34.320900000000002,9.5335833333333344,9089.758416300001,38.057000000000002,10.571388888888889,11923.81,49.922600000000003,{"$f":"V20/3.6","v":13.86738888888889},null,null,null,null,null,100.00009999999997," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.4062493100009,34.320900000000002,9.5335833333333344,9089.758416300001,38.057000000000002,10.571388888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.4062493100009,34.320900000000002,9.5335833333333344,9089.758416300001,38.057000000000002,10.571388888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.4062493100009,34.320900000000002,9.5335833333333344,9089.758416300001,38.057000000000002,10.571388888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.4062493100009,34.320900000000002,9.5335833333333344,9089.758416300001,38.057000000000002,10.571388888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.8803108500015,34.381500000000003,9.550416666666667,9105.3072843900009,38.122100000000003,10.589472222222224,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.8803108500015,34.381500000000003,9.550416666666667,9105.3072843900009,38.122100000000003,10.589472222222224,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,98.993399999999994,0.1948,5.8999999999999997E-2,3.1899999999999998E-2,1.03E-2,1E-3,1.8800000000000001E-2,4.1999999999999997E-3,2.6599999999999999E-2,7.1000000000000004E-3,0.44,0.2137,0.67679999999999996,7973.1299492100006,33.381900000000002,9.2727500000000003,8850.0526710600006,37.053400000000003,10.292611111111112,11806.01,49.429400000000001,{"$f":"V27/3.6","v":13.730388888888889},null,null,0,0,0,100.00079999999998," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P28*238.8459","v":7973.1299492100006},33.381900000000002,{"$f":"P28/3.6","v":9.2727500000000003},{"$f":"S28*238.8459","v":8850.0526710600006},37.053400000000003,{"$f":"S28/3.6","v":10.292611111111112},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7973.1299492100006,33.381900000000002,9.2727500000000003,8850.0526710600006,37.053400000000003,10.292611111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7973.1299492100006,33.381900000000002,9.2727500000000003,8850.0526710600006,37.053400000000003,10.292611111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7973.1299492100006,33.381900000000002,9.2727500000000003,8850.0526710600006,37.053400000000003,10.292611111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7973.1299492100006,33.381900000000002,9.2727500000000003,8850.0526710600006,37.053400000000003,10.292611111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7973.1299492100006,33.381900000000002,9.2727500000000003,8850.0526710600006,37.053400000000003,10.292611111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,98.984999999999999,0.21390000000000001,6.3899999999999998E-2,3.5200000000000002E-2,1.04E-2,1E-3,1.8700000000000001E-2,4.0000000000000001E-3,1.54E-2,5.7000000000000002E-3,0.44929999999999998,0.1983,0.67659999999999998,7972.6283728200005,33.379800000000003,9.2721666666666671,8849.5510946699997,37.051299999999998,10.292027777777777,11807.49,49.435600000000001,{"$f":"V34/3.6","v":13.732111111111111},null,null,null,null,null,100.00080000000001," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P35*238.8459","v":7972.6283728200005},33.379800000000003,{"$f":"P35/3.6","v":9.2721666666666671},{"$f":"S35*238.8459","v":8849.5510946699997},37.051299999999998,{"$f":"S35/3.6","v":10.292027777777777},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7972.6283728200005,33.379800000000003,9.2721666666666671,8849.5510946699997,37.051299999999998,10.292027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7972.6283728200005,33.379800000000003,9.2721666666666671,8849.5510946699997,37.051299999999998,10.292027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7972.6283728200005,33.379800000000003,9.2721666666666671,8849.5510946699997,37.051299999999998,10.292027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7972.6283728200005,33.379800000000003,9.2721666666666671,8849.5510946699997,37.051299999999998,10.292027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7972.6283728200005,33.379800000000003,9.2721666666666671,8849.5510946699997,37.051299999999998,10.292027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7972.6283728200005,33.379800000000003,9.2721666666666671,8849.5510946699997,37.051299999999998,10.292027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135.4820887465994,34.06163592821396,9.4615655356149873,9023.5373177916154,37.779745508679909,10.494373752411091]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                                     Саловський Б.Й.                                                            31.05.2017p.                                "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ВХАЛ                                                                                                                                                                      Іваненко О.С.                                                               31.05.2017p.                            "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці  ГВіМ                                                                                                                                                Кузьмін Т.Б.                                                               31.05.2017p."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 235"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Самбір",37.78,9024,10.49]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 235",null,37.78,9024,10.49]
[]
[]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                         Саловський Б.Й.                                              31.05.2017p.                                                          "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ВХАЛ                                                                                                                              Іваненко О.С.                                               31.05.2017p.                                                                          "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВіМ                                                                                                       Кузьмін Т.Б.                                                  31.05.2017p."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]