{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 236"]
["Філія УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого  Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 236"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу   \"Відвід на Новий Розділ  Ду500\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8213.9105010000003},34.39,{"$f":"P11/3.6","v":9.5527777777777771},{"$f":"S11*238.8459","v":9283.9401330000001},38.869999999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.797222222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9283.9401330000001,38.869999999999997,10.797222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9283.9401330000001,38.869999999999997,10.797222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,89.944100000000006,4.8898999999999999,1.1373,0.1179,0.17030000000000001,6.1000000000000004E-3,4.6100000000000002E-2,3.1800000000000002E-2,3.0599999999999999E-2,9.1000000000000004E-3,1.6020000000000001,2.0148000000000001,0.74970000000000003,{"$f":"P14*238.8459","v":8225.8527959999992},34.44,{"$f":"P14/3.6","v":9.5666666666666664},{"$f":"S14*238.8459","v":9107.1941670000015},38.130000000000003,{"$f":"S14/3.6","v":10.591666666666667},11541,48.33,{"$f":"V14/3.6","v":13.424999999999999},-5.9,null,0,0,0,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P15*238.8459","v":8225.8527959999992},34.44,{"$f":"P15/3.6","v":9.5666666666666664},{"$f":"S15*238.8459","v":9107.1941670000015},38.130000000000003,{"$f":"S15/3.6","v":10.591666666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,89.756799999999998,4.9828999999999999,1.1559999999999999,0.1183,0.1757,5.7999999999999996E-3,4.6199999999999998E-2,3.1699999999999999E-2,2.3599999999999999E-2,7.6E-3,1.66,2.0354999999999999,0.751,{"$f":"P22*238.8459","v":8228.2412550000008},34.450000000000003,{"$f":"P22/3.6","v":9.5694444444444446},{"$f":"S22*238.8459","v":9109.5826259999994},38.14,{"$f":"S22/3.6","v":10.594444444444445},11533,48.3,{"$f":"V22/3.6","v":13.416666666666666},-7.1,null,null,null,null,100.0001," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P23*238.8459","v":8228.2412550000008},34.450000000000003,{"$f":"P23/3.6","v":9.5694444444444446},{"$f":"S23*238.8459","v":9109.5826259999994},38.14,{"$f":"S23/3.6","v":10.594444444444445},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.2412550000008,34.450000000000003,9.5694444444444446,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.2412550000008,34.450000000000003,9.5694444444444446,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.2412550000008,34.450000000000003,9.5694444444444446,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,89.606899999999996,5.0589000000000004,1.1060000000000001,0.11749999999999999,0.1754,4.5999999999999999E-3,4.6800000000000001E-2,3.2000000000000001E-2,2.47E-2,8.2000000000000007E-3,1.6949000000000001,2.1242000000000001,0.752,{"$f":"P27*238.8459","v":8216.2989600000001},34.4,{"$f":"P27/3.6","v":9.5555555555555554},{"$f":"S27*238.8459","v":9095.2518719999989},38.08,{"$f":"S27/3.6","v":10.577777777777778},11509,48.19,{"$f":"V27/3.6","v":13.386111111111109},null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P28*238.8459","v":8216.2989600000001},34.4,{"$f":"P28/3.6","v":9.5555555555555554},{"$f":"S28*238.8459","v":9095.2518719999989},38.08,{"$f":"S28/3.6","v":10.577777777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P34*238.8459","v":8230.6297140000006},34.46,{"$f":"P34/3.6","v":9.5722222222222229},{"$f":"S34*238.8459","v":9111.9710849999992},38.15,{"$f":"S34/3.6","v":10.597222222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,90.406300000000002,4.7022000000000004,1.0979000000000001,0.1211,0.17469999999999999,5.0000000000000001E-3,4.58E-2,3.2099999999999997E-2,1.9900000000000001E-2,6.7000000000000002E-3,1.5412999999999999,1.8469,0.74570000000000003,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,11573,48.46,{"$f":"V35/3.6","v":13.46111111111111},null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P36*238.8459","v":8225.8527959999992},34.44,{"$f":"P36/3.6","v":9.5666666666666664},{"$f":"S36*238.8459","v":9107.1941670000015},38.130000000000003,{"$f":"S36/3.6","v":10.591666666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[30,95.824200000000005,2.3304,0.75029999999999997,0.1173,0.10929999999999999,1.6999999999999999E-3,1.8800000000000001E-2,1.12E-2,2.5000000000000001E-3,7.1000000000000004E-3,0.66720000000000002,0.15989999999999999,0.70069999999999999,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,11923,49.93,{"$f":"V40/3.6","v":13.869444444444444},null,null,null,null,null,99.999899999999982]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P41*238.8459","v":8206.7451239999991},34.36,{"$f":"P41/3.6","v":9.5444444444444443},{"$f":"S41*238.8459","v":9095.2518719999989},38.08,{"$f":"S41/3.6","v":10.577777777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.9746185273307,34.423762846786694,9.5621563463296368,9121.7691582844909,38.191022572648272,10.608617381291184]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                                     Саловський Б.Й.                                                                            31.05.2017р.                        "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ВХАЛ                                                                                                                                                                      Іваненко О.С.                                                                                31.05.2017р.                      "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці  ГВіМ                                                                                                                                                Кузьмін Т.Б.                                                                                 31.05.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 236"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ДП \"Новороздільське НДХП \"Сірка\"",38.18,9119,10.61]
[null,"ТзОВ\"Енергія Новий Розділ\"",38.19,9123,10.61]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 236",null,38.19,9122,10.61]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                        Саловський Б.Й.                                              31.05.2017p.                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ВХАЛ                                                                                                          Іваненко О.С.                                                  31.05.2017p.                                                                               "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВіМ                                                                                    Кузьмін Т.Б.                                                    31.05.2017p."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]