{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[44,2,44,27],[46,2,46,27],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[48,2,48,27],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[43,20,43,27]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 238"]
["Філія УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 238"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  відвід на Судову Вишню",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":7953.5684699999993},33.299999999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.2499999999999982},{"$f":"S11*238.8459","v":8827.7444639999994},36.96,{"$f":"S11/3.6","v":10.266666666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7953.5684699999993,33.299999999999997,9.2499999999999982,8827.7444639999994,36.96,10.266666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,98.678899999999999,0.25369999999999998,7.22E-2,4.65E-2,1.21E-2,1E-3,1.84E-2,3.8999999999999998E-3,1.2500000000000001E-2,9.7000000000000003E-3,0.67330000000000001,0.21870000000000001,0.6784,7957.6766194800002,33.3172,9.2547777777777771,8832.7363433099999,36.980899999999998,10.272472222222222,11769.08,49.321399999999997,{"$f":"V13/3.6","v":13.700388888888888},null,null,null,null,null,100.00089999999999,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7957.6766194800002,33.3172,9.2547777777777771,8832.7363433099999,36.980899999999998,10.272472222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7957.6766194800002,33.3172,9.2547777777777771,8832.7363433099999,36.980899999999998,10.272472222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7957.6766194800002,33.3172,9.2547777777777771,8832.7363433099999,36.980899999999998,10.272472222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7957.6766194800002,33.3172,9.2547777777777771,8832.7363433099999,36.980899999999998,10.272472222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7957.6766194800002,33.3172,9.2547777777777771,8832.7363433099999,36.980899999999998,10.272472222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7957.6766194800002,33.3172,9.2547777777777771,8832.7363433099999,36.980899999999998,10.272472222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7957.6766194800002,33.3172,9.2547777777777771,8832.7363433099999,36.980899999999998,10.272472222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7957.6766194800002,33.3172,9.2547777777777771,8832.7363433099999,36.980899999999998,10.272472222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,98.7804,0.2306,6.6000000000000003E-2,3.5200000000000002E-2,1.01E-2,1E-3,1.47E-2,3.5000000000000001E-3,1.0500000000000001E-2,3.2000000000000002E-3,0.2631,0.22270000000000001,0.67759999999999998,7955.5747755599996,33.308399999999999,9.2523333333333326,8830.6583839800005,36.972200000000001,10.270055555555556,11773.62,49.293799999999997,{"$f":"V22/3.6","v":13.692722222222221},null,null,0,0,0,99.641000000000005," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7955.5747755599996,33.308399999999999,9.2523333333333326,8830.6583839800005,36.972200000000001,10.270055555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7955.5747755599996,33.308399999999999,9.2523333333333326,8830.6583839800005,36.972200000000001,10.270055555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,98.761799999999994,0.24149999999999999,6.9400000000000003E-2,4.0599999999999997E-2,1.0999999999999999E-2,1E-3,1.6299999999999999E-2,3.7000000000000002E-3,9.5999999999999992E-3,4.4999999999999997E-3,0.62170000000000003,0.2198,0.67779999999999996,7958.2737342299997,33.319699999999997,9.2554722222222221,8833.5484193699995,36.984299999999998,10.273416666666666,11775.75,49.302700000000002,{"$f":"V25/3.6","v":13.695194444444445},null,null,null,null,null,100.0009," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7958.2737342299997,33.319699999999997,9.2554722222222221,8833.5484193699995,36.984299999999998,10.273416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7958.2737342299997,33.319699999999997,9.2554722222222221,8833.5484193699995,36.984299999999998,10.273416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7958.2737342299997,33.319699999999997,9.2554722222222221,8833.5484193699995,36.984299999999998,10.273416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7958.2737342299997,33.319699999999997,9.2554722222222221,8833.5484193699995,36.984299999999998,10.273416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7958.2737342299997,33.319699999999997,9.2554722222222221,8833.5484193699995,36.984299999999998,10.273416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7958.2737342299997,33.319699999999997,9.2554722222222221,8833.5484193699995,36.984299999999998,10.273416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7958.2737342299997,33.319699999999997,9.2554722222222221,8833.5484193699995,36.984299999999998,10.273416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,98.8262,0.22839999999999999,6.3600000000000004E-2,3.6999999999999998E-2,1.03E-2,1E-3,1.4999999999999999E-2,3.3999999999999998E-3,8.6999999999999994E-3,7.4999999999999997E-3,0.59930000000000005,0.20019999999999999,0.67720000000000002,7958.44092636,33.320399999999999,9.2556666666666665,8833.8589190399998,36.985599999999998,10.273777777777777,11781.36,49.3262,{"$f":"V33/3.6","v":13.701722222222221},null,null,null,null,null,100.00059999999999,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7958.44092636,33.320399999999999,9.2556666666666665,8833.8589190399998,36.985599999999998,10.273777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7958.44092636,33.320399999999999,9.2556666666666665,8833.8589190399998,36.985599999999998,10.273777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7958.44092636,33.320399999999999,9.2556666666666665,8833.8589190399998,36.985599999999998,10.273777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7958.44092636,33.320399999999999,9.2556666666666665,8833.8589190399998,36.985599999999998,10.273777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7958.44092636,33.320399999999999,9.2556666666666665,8833.8589190399998,36.985599999999998,10.273777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7958.44092636,33.320399999999999,9.2556666666666665,8833.8589190399998,36.985599999999998,10.273777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7958.44092636,33.320399999999999,9.2556666666666665,8833.8589190399998,36.985599999999998,10.273777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7958.44092636,33.320399999999999,9.2556666666666665,8833.8589190399998,36.985599999999998,10.273777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7957.5859426776187,33.316820354369149,9.2546723206580985,8832.7461291464133,36.980940971339308,10.272483603149807]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                                     Саловський Б.Й.                                                       31.05.2017p.                              "]
[null,null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,null,"Хімік ВХАЛ                                                                                                                                                                      Іваненко О.С.                                                               31.05.2017p.                           "]
[null,null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,null,"Начальник дільниці  ГВіМ                                                                                                                                                Кузьмін Т.Б.                                                               31.05.2017p."]
[null,null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1],[0,0,0,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 238"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Судова Вишня",36.979999999999997,8833,10.27]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 238",null,36.979999999999997,8833,10.27]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                  Саловський Б.Й.                                                                                                              31.05.2017p.                  "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ВХАЛ                                                                                                                                                     Іваненко О.С.                                                                                                                31.05.2017p.                             "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВіМ                                                                                                                               Кузьмін Т.Б.                                                                                                                 31.05.2017p."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]