{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 240"]
["Філія УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 240"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу   \"Пукеничі-Комарно Ду500\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,92.457899999999995,3.7437999999999998,0.94769999999999999,0.1153,0.15440000000000001,2E-3,3.6299999999999999E-2,2.5999999999999999E-2,3.2000000000000001E-2,7.3000000000000001E-3,1.2499,1.2274,0.72909999999999997,{"$f":"P11*238.8459","v":8213.9105010000003},34.39,{"$f":"P11/3.6","v":9.5527777777777771},{"$f":"S11*238.8459","v":9097.6403310000005},38.090000000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.580555555555556},11697,48.98,{"$f":"V11/3.6","v":13.605555555555554},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":99.999999999999972}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8213.9105010000003},34.39,{"$f":"P12/3.6","v":9.5527777777777771},{"$f":"S12*238.8459","v":9097.6403310000005},38.090000000000003,{"$f":"S12/3.6","v":10.580555555555556},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,90.669799999999995,4.4691000000000001,0.94740000000000002,0.1,0.14430000000000001,3.3999999999999998E-3,3.9399999999999998E-2,2.7099999999999999E-2,2.4199999999999999E-2,8.0999999999999996E-3,1.4741,2.0931000000000002,0.74399999999999999,{"$f":"P24*238.8459","v":8166.1413209999992},34.19,9.4972222222222218,{"$f":"S24*238.8459","v":9042.705774},37.86,10.516666666666666,11504,48.18,13.383333333333333,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P25*238.8459","v":8166.1413209999992},34.19,{"$f":"P25/3.6","v":9.4972222222222218},{"$f":"S25*238.8459","v":9042.705774},37.86,{"$f":"S25/3.6","v":10.516666666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9042.705774,37.86,10.516666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9042.705774,37.86,10.516666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9042.705774,37.86,10.516666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9042.705774,37.86,10.516666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9042.705774,37.86,10.516666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9042.705774,37.86,10.516666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,90.676000000000002,4.5016999999999996,0.9486,9.7600000000000006E-2,0.13950000000000001,2.5000000000000001E-3,3.9199999999999999E-2,3.0200000000000001E-2,4.3200000000000002E-2,7.3000000000000001E-3,1.5638000000000001,1.9501999999999999,0.74350000000000005,8178.2269235399999,34.240600000000001,9.5112777777777779,9060.8341778099984,37.935899999999997,10.537749999999999,11532.6,48.284700000000001,13.412416666666667,null,null,0,0,0,99.999799999999979," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P33*238.8459","v":8178.2269235399999},34.240600000000001,{"$f":"P33/3.6","v":9.5112777777777779},{"$f":"S33*238.8459","v":9060.8341778099984},37.935899999999997,{"$f":"S33/3.6","v":10.537749999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.2269235399999,34.240600000000001,9.5112777777777779,9060.8341778099984,37.935899999999997,10.537749999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.2269235399999,34.240600000000001,9.5112777777777779,9060.8341778099984,37.935899999999997,10.537749999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.2269235399999,34.240600000000001,9.5112777777777779,9060.8341778099984,37.935899999999997,10.537749999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.2269235399999,34.240600000000001,9.5112777777777779,9060.8341778099984,37.935899999999997,10.537749999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,91.656300000000002,4.0595999999999997,0.86719999999999997,9.0800000000000006E-2,0.12870000000000001,2.3E-3,3.4599999999999999E-2,2.58E-2,2.6599999999999999E-2,7.4000000000000003E-3,1.3601000000000001,1.7405999999999999,0.73550000000000004,{"$f":"P38*238.8459","v":8162.749709220001},34.175800000000002,{"$f":"P38/3.6","v":9.493277777777779},9045.5480402099984,37.871899999999997,10.51997222222222,11575.61,48.465600000000002,{"$f":"V38/3.6","v":13.462666666666667},null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P39*238.8459","v":8162.749709220001},34.175800000000002,{"$f":"P39/3.6","v":9.493277777777779},{"$f":"S39*238.8459","v":9045.5480402099984},37.871899999999997,{"$f":"S39/3.6","v":10.51997222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8162.749709220001,34.175800000000002,9.493277777777779,9045.5480402099984,37.871899999999997,10.51997222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8162.749709220001,34.175800000000002,9.493277777777779,9045.5480402099984,37.871899999999997,10.51997222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.9383143725563,34.281259650563634,9.5225721251565663,9069.2703192140743,37.971220436331876,10.547561232314406]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                              Саловський Б.Й.                                                                           31.03.2017р.                          "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ВХАЛ                                                                                                                                                                   Іваненко О.С.                                                                               31.03.2017р.                                         "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці  ГВіМ                                                                                                                                           Кузьмін Т.Б.                                                                                 31.03.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 240"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Андріянів",37.97,9069,10.55]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 240",null,37.97,9069,10.55]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                       Саловський Б.Й.                                               31.03.2017p.                                                                         "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ВХАЛ                                                                                                                               Іваненко О.С.                                             31.03.2017p.                                                                              "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВіМ                                                                                                      Кузьмін Т.Б.                                                  31.03.2017p."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]