{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 242"]
["Філія УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого  Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 242"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \"Від ДКС Комарно з.н. №2 Ду500\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8039.146955969999},33.658299999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.3495277777777765},{"$f":"S11*238.8459","v":8918.5775597699994},37.340299999999999,{"$f":"S11/3.6","v":10.372305555555554},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8039.146955969999,33.658299999999997,9.3495277777777765,8918.5775597699994,37.340299999999999,10.372305555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,97.371700000000004,0.43380000000000002,0.27600000000000002,0.121,0.11210000000000001,1E-3,8.4699999999999998E-2,3.8800000000000001E-2,8.5300000000000001E-2,7.9000000000000008E-3,1.1577,0.31080000000000002,0.69289999999999996,{"$f":"P13*238.8459","v":8028.0167370299996},33.611699999999999,{"$f":"P13/3.6","v":9.3365833333333335},{"$f":"S13*238.8459","v":8901.5956162799994},37.269199999999998,{"$f":"S13/3.6","v":10.352555555555554},11748.25,49.182600000000001,{"$f":"V13/3.6","v":13.661833333333334},null,null,0,0,0,100.00080000000001,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P14*238.8459","v":8028.0167370299996},33.611699999999999,{"$f":"P14/3.6","v":9.3365833333333335},{"$f":"S14*238.8459","v":8901.5956162799994},37.269199999999998,{"$f":"S14/3.6","v":10.352555555555554},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8028.0167370299996,33.611699999999999,9.3365833333333335,8901.5956162799994,37.269199999999998,10.352555555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8028.0167370299996,33.611699999999999,9.3365833333333335,8901.5956162799994,37.269199999999998,10.352555555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8028.0167370299996,33.611699999999999,9.3365833333333335,8901.5956162799994,37.269199999999998,10.352555555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8028.0167370299996,33.611699999999999,9.3365833333333335,8901.5956162799994,37.269199999999998,10.352555555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8028.0167370299996,33.611699999999999,9.3365833333333335,8901.5956162799994,37.269199999999998,10.352555555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,97.596699999999998,0.3977,0.249,0.1163,9.9599999999999994E-2,1E-3,7.7799999999999994E-2,3.4099999999999998E-2,0.10539999999999999,8.6E-3,1.0207999999999999,0.29370000000000002,0.6915,{"$f":"P20*238.8459","v":8034.847729770001},33.640300000000003,{"$f":"P20/3.6","v":9.3445277777777793},{"$f":"S20*238.8459","v":8914.1589106200008},37.321800000000003,{"$f":"S20/3.6","v":10.367166666666668},11764.33,49.254899999999999,{"$f":"V20/3.6","v":13.681916666666666},null,null,null,null,null,100.00069999999998," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P21*238.8459","v":8034.847729770001},33.640300000000003,{"$f":"P21/3.6","v":9.3445277777777793},{"$f":"S21*238.8459","v":8914.1589106200008},37.321800000000003,{"$f":"S21/3.6","v":10.367166666666668},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8034.847729770001,33.640300000000003,9.3445277777777793,8914.1589106200008,37.321800000000003,10.367166666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8034.847729770001,33.640300000000003,9.3445277777777793,8914.1589106200008,37.321800000000003,10.367166666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8034.847729770001,33.640300000000003,9.3445277777777793,8914.1589106200008,37.321800000000003,10.367166666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,97.716999999999999,0.38080000000000003,0.22470000000000001,0.11360000000000001,8.9800000000000005E-2,1E-3,8.3400000000000002E-2,3.5499999999999997E-2,0.1173,7.6E-3,0.93679999999999997,0.29320000000000002,0.69099999999999995,8040.6755697300005,33.664700000000003,9.3513055555555571,8920.6794036899992,37.3491,10.374750000000001,11777.37,49.3095,{"$f":"V25/3.6","v":13.697083333333333},null,null,null,null,null,100.00069999999999," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P26*238.8459","v":8040.6755697300005},33.664700000000003,{"$f":"P26/3.6","v":9.3513055555555571},{"$f":"S26*238.8459","v":8920.6794036899992},37.3491,{"$f":"S26/3.6","v":10.374750000000001},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8040.6755697300005,33.664700000000003,9.3513055555555571,8920.6794036899992,37.3491,10.374750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8040.6755697300005,33.664700000000003,9.3513055555555571,8920.6794036899992,37.3491,10.374750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8040.6755697300005,33.664700000000003,9.3513055555555571,8920.6794036899992,37.3491,10.374750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8040.6755697300005,33.664700000000003,9.3513055555555571,8920.6794036899992,37.3491,10.374750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8040.6755697300005,33.664700000000003,9.3513055555555571,8920.6794036899992,37.3491,10.374750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8040.6755697300005,33.664700000000003,9.3513055555555571,8920.6794036899992,37.3491,10.374750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P33*238.8459","v":8040.6755697300005},33.664700000000003,{"$f":"P33/3.6","v":9.3513055555555571},{"$f":"S33*238.8459","v":8920.6794036899992},37.3491,{"$f":"S33/3.6","v":10.374750000000001},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,97.422899999999998,0.42480000000000001,0.26500000000000001,0.1193,0.11210000000000001,1E-3,8.4000000000000005E-2,3.78E-2,0.123,9.7999999999999997E-3,1.1023000000000001,0.29880000000000001,0.69340000000000002,{"$f":"P34*238.8459","v":8042.204183490001},33.671100000000003,{"$f":"P34/3.6","v":9.3530833333333341},{"$f":"S34*238.8459","v":8921.7780948300006},37.353700000000003,{"$f":"S34/3.6","v":10.376027777777779},11758.77,49.2316,{"$f":"V34/3.6","v":13.675444444444445},null,null,null,null,null,100.00080000000001," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P35*238.8459","v":8042.204183490001},33.671100000000003,{"$f":"P35/3.6","v":9.3530833333333341},{"$f":"S35*238.8459","v":8921.7780948300006},37.353700000000003,{"$f":"S35/3.6","v":10.376027777777779},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8042.204183490001,33.671100000000003,9.3530833333333341,8921.7780948300006,37.353700000000003,10.376027777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8042.204183490001,33.671100000000003,9.3530833333333341,8921.7780948300006,37.353700000000003,10.376027777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8042.204183490001,33.671100000000003,9.3530833333333341,8921.7780948300006,37.353700000000003,10.376027777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8042.204183490001,33.671100000000003,9.3530833333333341,8921.7780948300006,37.353700000000003,10.376027777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8042.204183490001,33.671100000000003,9.3530833333333341,8921.7780948300006,37.353700000000003,10.376027777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8042.204183490001,33.671100000000003,9.3530833333333341,8921.7780948300006,37.353700000000003,10.376027777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Вміст меркаптанової сірки при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8036.3346512832013,33.646525442903567,9.3462570674732142,8914.4751886375743,37.323124192785286,10.36753449799591]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                                 Саловський Б.Й.                                                                  31.05.2017p.                         "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ВХАЛ                                                                                                                                                                  Іваненко О.С.                                                                     31.05.2017p.                  "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці  ГВіМ                                                                                                                                            Кузьмін Т.Б.                                                                     31.05.2017p."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 242"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Комарно",37.32,8914,10.37]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 242",null,37.32,8914,10.37]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                           Саловський Б.Й.                                           31.05.2017p.                                                      "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ВХАЛ                                                                                                                             Іваненко О.С.                                              31.05.2017p.                                                                                   "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВіМ                                                                                                      Кузьмін Т.Б.                                                 31.05.2017p."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]