{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 243"]
["Філія УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого  Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 243"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу   \"Комарно-Яворів Ду500\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.05.2017р.",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8106.6925764899997},33.941099999999999,{"$f":"P11/3.6","v":9.4280833333333334},{"$f":"S11*238.8459","v":8991.5449822200007},37.645800000000001,{"$f":"S11/3.6","v":10.457166666666668},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8106.6925764899997,33.941099999999999,9.4280833333333334,8991.5449822200007,37.645800000000001,10.457166666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,97.259600000000006,0.62050000000000005,0.31509999999999999,0.12740000000000001,0.10780000000000001,1E-3,7.9000000000000001E-2,3.5299999999999998E-2,9.3799999999999994E-2,8.6E-3,1.0548,0.29770000000000002,0.69389999999999996,{"$f":"P13*238.8459","v":8054.5525165199997},33.722799999999999,{"$f":"P13/3.6","v":9.3674444444444447},{"$f":"S13*238.8459","v":8935.1534652299997},37.409700000000001,{"$f":"S13/3.6","v":10.391583333333333},11771.97,49.286900000000003,{"$f":"V13/3.6","v":13.690805555555556},null,null,null,null,null,100.00060000000002,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P14*238.8459","v":8054.5525165199997},33.722799999999999,{"$f":"P14/3.6","v":9.3674444444444447},{"$f":"S14*238.8459","v":8935.1534652299997},37.409700000000001,{"$f":"S14/3.6","v":10.391583333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8054.5525165199997,33.722799999999999,9.3674444444444447,8935.1534652299997,37.409700000000001,10.391583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8054.5525165199997,33.722799999999999,9.3674444444444447,8935.1534652299997,37.409700000000001,10.391583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8054.5525165199997,33.722799999999999,9.3674444444444447,8935.1534652299997,37.409700000000001,10.391583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8054.5525165199997,33.722799999999999,9.3674444444444447,8935.1534652299997,37.409700000000001,10.391583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8054.5525165199997,33.722799999999999,9.3674444444444447,8935.1534652299997,37.409700000000001,10.391583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8054.5525165199997,33.722799999999999,9.3674444444444447,8935.1534652299997,37.409700000000001,10.391583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8054.5525165199997,33.722799999999999,9.3674444444444447,8935.1534652299997,37.409700000000001,10.391583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,96.702600000000004,1.2424999999999999,0.46439999999999998,0.11700000000000001,0.1069,1E-3,6.59E-2,3.3399999999999999E-2,0.1018,8.3999999999999995E-3,0.90259999999999996,0.25380000000000003,0.69769999999999999,{"$f":"P22*238.8459","v":8124.4627114500008},34.015500000000003,{"$f":"P22/3.6","v":9.4487500000000004},{"$f":"S22*238.8459","v":9010.6287696300005},37.725700000000003,{"$f":"S22/3.6","v":10.479361111111112},11838,49.566899999999997,{"$f":"V22/3.6","v":13.768583333333332},null,null,null,null,null,100.00030000000001," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P23*238.8459","v":8046.3839867400002},33.688600000000001,{"$f":"P23/3.6","v":9.3579444444444437},{"$f":"S23*238.8459","v":8926.5550128300001},37.373699999999999,{"$f":"S23/3.6","v":10.381583333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8046.3839867400002,33.688600000000001,9.3579444444444437,8926.5550128300001,37.373699999999999,10.381583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,97.495599999999996,0.43780000000000002,0.2611,0.12620000000000001,9.8100000000000007E-2,1E-3,7.5399999999999995E-2,3.2500000000000001E-2,9.5399999999999999E-2,9.1999999999999998E-3,1.06,0.30869999999999997,0.69199999999999995,8031.8860406099993,33.627899999999997,9.3410833333333319,8910.8150680199997,37.3078,10.363277777777778,11755.61,49.218400000000003,{"$f":"V25/3.6","v":13.671777777777779},null,null,0,0,0,100.001," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P26*238.8459","v":8031.8860406099993},33.627899999999997,{"$f":"P26/3.6","v":9.3410833333333319},{"$f":"S26*238.8459","v":8910.8150680199997},37.3078,{"$f":"S26/3.6","v":10.363277777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8031.8860406099993,33.627899999999997,9.3410833333333319,8910.8150680199997,37.3078,10.363277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8031.8860406099993,33.627899999999997,9.3410833333333319,8910.8150680199997,37.3078,10.363277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8031.8860406099993,33.627899999999997,9.3410833333333319,8910.8150680199997,37.3078,10.363277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8031.8860406099993,33.627899999999997,9.3410833333333319,8910.8150680199997,37.3078,10.363277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8031.8860406099993,33.627899999999997,9.3410833333333319,8910.8150680199997,37.3078,10.363277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8031.8860406099993,33.627899999999997,9.3410833333333319,8910.8150680199997,37.3078,10.363277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8031.8860406099993,33.627899999999997,9.3410833333333319,8910.8150680199997,37.3078,10.363277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,96.448999999999998,1.5197000000000001,0.53149999999999997,0.1236,0.1114,1E-3,5.8999999999999997E-2,3.04E-2,8.6699999999999999E-2,6.7000000000000002E-3,0.84079999999999999,0.24030000000000001,0.69920000000000004,{"$f":"P34*238.8459","v":8151.2851060200001},34.127800000000001,{"$f":"P34/3.6","v":9.4799444444444436},{"$f":"S34*238.8459","v":9039.6246618899986},37.847099999999998,{"$f":"S34/3.6","v":10.513083333333332},11864.5,49.674300000000002,{"$f":"V34/3.6","v":13.798416666666666},null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P35*238.8459","v":8151.2851060200001},34.127800000000001,{"$f":"P35/3.6","v":9.4799444444444436},{"$f":"S35*238.8459","v":9039.6246618899986},37.847099999999998,{"$f":"S35/3.6","v":10.513083333333332},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151.2851060200001,34.127800000000001,9.4799444444444436,9039.6246618899986,37.847099999999998,10.513083333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151.2851060200001,34.127800000000001,9.4799444444444436,9039.6246618899986,37.847099999999998,10.513083333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151.2851060200001,34.127800000000001,9.4799444444444436,9039.6246618899986,37.847099999999998,10.513083333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151.2851060200001,34.127800000000001,9.4799444444444436,9039.6246618899986,37.847099999999998,10.513083333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151.2851060200001,34.127800000000001,9.4799444444444436,9039.6246618899986,37.847099999999998,10.513083333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151.2851060200001,34.127800000000001,9.4799444444444436,9039.6246618899986,37.847099999999998,10.513083333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8075.723096004639,33.811436980934715,9.3920658280374223,8958.075467169594,37.505669836365598,10.418241621212665]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                                     Саловський Б.Й.                                                            31.05.2017p.                                 "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ВХАЛ                                                                                                                                                                      Іваненко О.С.                                                                31.05.2017p.                             "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці  ГВіМ                                                                                                                                                Кузьмін Т.Б.                                                                 31.05.2017p."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 243"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Великий Любінь",37.51,8958,10.42]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 243",null,37.51,8958,10.42]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                            Саловський Б.Й.                                        31.05.2017р.                                                                            "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ВХАЛ                                                                                                                              Іваненко О.С.                                            31.05.2017p.                                                                                     "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВіМ                                                                                                        Кузьмін Т.Б.                                              31.05.2017p."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]