{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 244"]
["Філія УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого  Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 244"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Комарно-Яворів Ду500\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8046.5750634599999},33.689399999999999,{"$f":"P11/3.6","v":9.3581666666666656},{"$f":"S11*238.8459","v":8926.6027820099989},37.373899999999999,{"$f":"S11/3.6","v":10.381638888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8046.5750634599999,33.689399999999999,9.3581666666666656,8926.6027820099989,37.373899999999999,10.381638888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8046.5750634599999,33.689399999999999,9.3581666666666656,8926.6027820099989,37.373899999999999,10.381638888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,97.657399999999996,0.51929999999999998,0.248,0.1052,8.3500000000000005E-2,1E-3,6.2399999999999997E-2,2.7099999999999999E-2,7.0900000000000005E-2,8.6E-3,0.93169999999999997,0.28570000000000001,0.68969999999999998,{"$f":"P14*238.8459","v":8028.8526976800003},33.615200000000002,{"$f":"P14/3.6","v":9.3375555555555554},{"$f":"S14*238.8459","v":8908.0205709900001},37.296100000000003,{"$f":"S14/3.6","v":10.360027777777779},11772.05,49.287199999999999,{"$f":"V14/3.6","v":13.690888888888889},null,null,0,0,0,100.00080000000001,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P15*238.8459","v":8028.8526976800003},33.615200000000002,{"$f":"P15/3.6","v":9.3375555555555554},{"$f":"S15*238.8459","v":8908.0205709900001},37.296100000000003,{"$f":"S15/3.6","v":10.360027777777779},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8028.8526976800003,33.615200000000002,9.3375555555555554,8908.0205709900001,37.296100000000003,10.360027777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8028.8526976800003,33.615200000000002,9.3375555555555554,8908.0205709900001,37.296100000000003,10.360027777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8028.8526976800003,33.615200000000002,9.3375555555555554,8908.0205709900001,37.296100000000003,10.360027777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8028.8526976800003,33.615200000000002,9.3375555555555554,8908.0205709900001,37.296100000000003,10.360027777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8028.8526976800003,33.615200000000002,9.3375555555555554,8908.0205709900001,37.296100000000003,10.360027777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8028.8526976800003,33.615200000000002,9.3375555555555554,8908.0205709900001,37.296100000000003,10.360027777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,97.414400000000001,0.58530000000000004,0.29859999999999998,0.1135,0.1011,1E-3,6.54E-2,2.8799999999999999E-2,8.43E-2,9.2999999999999992E-3,1.0291999999999999,0.2697,0.69189999999999996,{"$f":"P22*238.8459","v":8042.825182829999},33.673699999999997,{"$f":"P22/3.6","v":9.3538055555555548},{"$f":"S22*238.8459","v":8922.7573630199986},37.357799999999997,{"$f":"S22/3.6","v":10.377166666666666},11772.81,49.2883,{"$f":"V22/3.6","v":13.691194444444443},null,null,null,null,null,100.00060000000001," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P23*238.8459","v":8042.825182829999},33.673699999999997,{"$f":"P23/3.6","v":9.3538055555555548},{"$f":"S23*238.8459","v":8922.7573630199986},37.357799999999997,{"$f":"S23/3.6","v":10.377166666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8042.825182829999,33.673699999999997,9.3538055555555548,8922.7573630199986,37.357799999999997,10.377166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8042.825182829999,33.673699999999997,9.3538055555555548,8922.7573630199986,37.357799999999997,10.377166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,98.002499999999998,0.35220000000000001,0.1898,9.5299999999999996E-2,6.0699999999999997E-2,1E-3,5.0299999999999997E-2,2.0500000000000001E-2,6.5000000000000002E-2,8.5000000000000006E-3,0.88100000000000001,0.2742,0.68640000000000001,8003.6305706399999,33.509599999999999,9.3082222222222217,8881.1981764199991,37.183799999999998,10.328833333333332,11764.26,49.254600000000003,{"$f":"V26/3.6","v":13.681833333333334},null,null,null,null,null,100.00099999999998," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P27*238.8459","v":8003.6305706399999},33.509599999999999,{"$f":"P27/3.6","v":9.3082222222222217},{"$f":"S27*238.8459","v":8881.1981764199991},37.183799999999998,{"$f":"S27/3.6","v":10.328833333333332},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8003.6305706399999,33.509599999999999,9.3082222222222217,8881.1981764199991,37.183799999999998,10.328833333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8003.6305706399999,33.509599999999999,9.3082222222222217,8881.1981764199991,37.183799999999998,10.328833333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8003.6305706399999,33.509599999999999,9.3082222222222217,8881.1981764199991,37.183799999999998,10.328833333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8003.6305706399999,33.509599999999999,9.3082222222222217,8881.1981764199991,37.183799999999998,10.328833333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,97.462599999999995,0.99170000000000003,0.31480000000000002,8.6099999999999996E-2,6.4399999999999999E-2,1E-3,4.24E-2,1.8100000000000002E-2,5.16E-2,7.7000000000000002E-3,0.72719999999999996,0.2329,0.68969999999999998,{"$f":"P32*238.8459","v":8067.2591184000012},33.776000000000003,{"$f":"P32/3.6","v":9.3822222222222234},{"$f":"S32*238.8459","v":8949.9380264400006},37.471600000000002,{"$f":"S32/3.6","v":10.408777777777779},11827.39,49.518900000000002,{"$f":"V32/3.6","v":13.75525},null,null,null,null,null,100.0005," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P33*238.8459","v":8067.2591184000012},33.776000000000003,{"$f":"P33/3.6","v":9.3822222222222234},{"$f":"S33*238.8459","v":8949.9380264400006},37.471600000000002,{"$f":"S33/3.6","v":10.408777777777779},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8067.2591184000012,33.776000000000003,9.3822222222222234,8949.9380264400006,37.471600000000002,10.408777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8067.2591184000012,33.776000000000003,9.3822222222222234,8949.9380264400006,37.471600000000002,10.408777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8067.2591184000012,33.776000000000003,9.3822222222222234,8949.9380264400006,37.471600000000002,10.408777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8067.2591184000012,33.776000000000003,9.3822222222222234,8949.9380264400006,37.471600000000002,10.408777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8067.2591184000012,33.776000000000003,9.3822222222222234,8949.9380264400006,37.471600000000002,10.408777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8067.2591184000012,33.776000000000003,9.3822222222222234,8949.9380264400006,37.471600000000002,10.408777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8067.2591184000012,33.776000000000003,9.3822222222222234,8949.9380264400006,37.471600000000002,10.408777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8067.2591184000012,33.776000000000003,9.3822222222222234,8949.9380264400006,37.471600000000002,10.408777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8039.2866370474785,33.658884816726932,9.349690226868594,8919.3458073711281,37.343516499010988,10.37319902750305]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                                     Саловський Б.Й.                                                            31.05.2017p.                             "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ВХАЛ                                                                                                                                                                      Іваненко О.С.                                                               31.05.2017p.                        "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці  ГВіМ                                                                                                                                                Кузьмін Т.Б.                                                                31.05.2017p."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 244"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Городок",37.340000000000003,8919,10.37]
[null,"ГРС Городок \"Керамбут\"",37.35,8920,10.37]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 244",null,37.340000000000003,8919,10.37]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                       Саловський Б.Й.                                            31.05.2017p.                                                        "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ВХАЛ                                                                                                               Іваненко О.С.                                          31.05.2017p.                                                                                  "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВіМ                                                                                       Кузьмін Т.Б.                                              31.05.2017p."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]