{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 246"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Волинським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\", ТзОВ \"Сотеко\""]
["Кам'янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 246"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 154/15 чинно до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Івацевичі-Долина, II н.\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8191.2440250899999},34.295099999999998,{"$f":"P11/3.6","v":9.5264166666666661},{"$f":"S11*238.8459","v":9078.2221593300001},38.008699999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.557972222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8191.2440250899999},34.295099999999998,9.5264166666666661,{"$f":"S12*238.8459","v":9078.2221593300001},38.008699999999997,10.557972222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191.2440250899999,34.295099999999998,9.5264166666666661,9078.2221593300001,38.008699999999997,10.557972222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,95.451400000000007,2.4897,0.78190000000000004,0.1235,0.1206,2.0000000000000001E-4,6.93E-2,2.6100000000000002E-2,4.7999999999999996E-3,5.0000000000000001E-3,0.71130000000000004,0.2162,0.70479999999999998,8232.779327100001,34.469000000000001,9.5747222222222224,9123.2446114800005,38.197200000000002,10.610333333333333,{"$f":"V14*238.8459","v":11926.74613191},49.934899999999999,{"$f":"V14/3.6","v":13.870805555555554},null,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232.779327100001,34.469000000000001,9.5747222222222224,9123.2446114800005,38.197200000000002,10.610333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232.779327100001,34.469000000000001,9.5747222222222224,9123.2446114800005,38.197200000000002,10.610333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232.779327100001,34.469000000000001,9.5747222222222224,9123.2446114800005,38.197200000000002,10.610333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232.779327100001,34.469000000000001,9.5747222222222224,9123.2446114800005,38.197200000000002,10.610333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232.779327100001,34.469000000000001,9.5747222222222224,9123.2446114800005,38.197200000000002,10.610333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232.779327100001,34.469000000000001,{"$f":"P20/3.6","v":9.5747222222222224},9123.2446114800005,38.197200000000002,{"$f":"S20/3.6","v":10.610333333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,89.377799999999993,5.1071999999999997,1.1597999999999999,0.1226,0.19220000000000001,2.7000000000000001E-3,6.5000000000000002E-2,4.7399999999999998E-2,4.7100000000000003E-2,4.8999999999999998E-3,1.7021999999999999,2.1711999999999998,0.75529999999999997,8239.6103198399996,34.497599999999998,9.5826666666666664,9121.4054980500005,38.189500000000002,10.608194444444445,11518.749565530001,48.226700000000001,{"$f":"V21/3.6","v":13.396305555555555},null,null,null,null,null,100.00010000000002," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.6103198399996,34.497599999999998,9.5826666666666664,9121.4054980500005,38.189500000000002,10.608194444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.6103198399996,34.497599999999998,9.5826666666666664,9121.4054980500005,38.189500000000002,10.608194444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.6103198399996,34.497599999999998,9.5826666666666664,9121.4054980500005,38.189500000000002,10.608194444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.6103198399996,34.497599999999998,9.5826666666666664,9121.4054980500005,38.189500000000002,10.608194444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,89.452600000000004,5.0755999999999997,1.1100000000000001,0.1193,0.1842,2.3E-3,6.7199999999999996E-2,4.6100000000000002E-2,4.87E-2,4.4999999999999997E-3,1.6998,2.1896,0.75460000000000005,8228.7667159800003,34.452199999999998,{"$f":"P26/3.6","v":9.5700555555555553},9109.7498181299998,38.140700000000002,{"$f":"S26/3.6","v":10.594638888888889},11509.434575429999,48.1877,13.385472222222221,null,null,0,0,0,99.999899999999982," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.7667159800003,34.452199999999998,9.5700555555555553,9109.7498181299998,38.140700000000002,10.594638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P28*238.8459","v":8228.7667159800003},34.452199999999998,{"$f":"P28/3.6","v":9.5700555555555553},9109.7498181299998,38.140700000000002,10.594638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.7667159800003,34.452199999999998,9.5700555555555553,9109.7498181299998,38.140700000000002,10.594638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.7667159800003,34.452199999999998,9.5700555555555553,9109.7498181299998,38.140700000000002,10.594638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P31*238.8459","v":8228.7667159800003},34.452199999999998,{"$f":"P31/3.6","v":9.5700555555555553},9109.7498181299998,38.140700000000002,10.594638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,89.439400000000006,5.0563000000000002,1.1577,0.12529999999999999,0.19500000000000001,3.7000000000000002E-3,7.0599999999999996E-2,0.05,4.5400000000000003E-2,5.1000000000000004E-3,1.7116,2.1398999999999999,0.75490000000000002,8240.6851263899989,34.502099999999999,9.5839166666666653,9122.6236121399998,38.194600000000001,10.609611111111111,11523.144330090001,48.245100000000001,13.401416666666666,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.6851263899989,34.502099999999999,{"$f":"P33/3.6","v":9.5839166666666653},9122.6236121399998,38.194600000000001,{"$f":"S33/3.6","v":10.609611111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.6851263899989,34.502099999999999,9.5839166666666653,9122.6236121399998,38.194600000000001,10.609611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.6851263899989,34.502099999999999,9.5839166666666653,9122.6236121399998,38.194600000000001,10.609611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.6851263899989,34.502099999999999,9.5839166666666653,9122.6236121399998,38.194600000000001,{"$f":"S36/3.6","v":10.609611111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.6851263899989,34.502099999999999,9.5839166666666653,9122.6236121399998,38.194600000000001,10.609611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.6851263899989,34.502099999999999,9.5839166666666653,9122.6236121399998,38.194600000000001,10.609611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.6851263899989,34.502099999999999,{"$f":"P39/3.6","v":9.5839166666666653},9122.6236121399998,38.194600000000001,{"$f":"S39/3.6","v":10.609611111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,95.656300000000002,2.3632,0.76970000000000005,0.12,0.1197,4.0000000000000002E-4,4.0599999999999997E-2,2.0199999999999999E-2,2.3999999999999998E-3,4.3E-3,0.70420000000000005,0.19900000000000001,0.70269999999999999,8215.2958072199999,34.395800000000001,{"$f":"P40/3.6","v":9.554388888888889},9104.5907466900007,38.119100000000003,{"$f":"S40/3.6","v":10.588638888888889},11919.986792939999,49.906599999999997,13.862944444444443,null,null,null,null,null,100]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8215.2958072199999,34.395800000000001,{"$f":"P41/3.6","v":9.554388888888889},9104.5907466900007,38.119100000000003,{"$f":"S41/3.6","v":10.588638888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.7055489708218,34.44775710602871,9.5688214183413081,9112.8523153840433,38.153689535319828,10.598247093144392]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Волинського ЛВУМГ                                                                                                           Цьома Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік II категорії                                                                                                                                                           Куровська Н.І.                                                                                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці ГВ і М                                                                                                                                          Гладчук А.З."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[9,0,9,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,8,0],[1,0,1,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 246"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Волиця",38.15,9112,10.6]
[null,"ГРС Перетоки",38.15,9112,10.6]
[null,"ГРС Тартаків",38.15,9113,10.6]
[null,"ТзОВ \"Сотеко\""]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 246",null,38.15,9113,10.6]
[]
[]
[]
["Начальник управління Волинського ЛВУМГ                                                Цьома Ю.О.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік II категорії                                                                                                    Куровська Н.І.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВ і М                                                                                 Гладчук А.З."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\Illinci","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Talne"]
[null,"X:\\Gaysin\\"]