{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 247"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Волинським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Кам'янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 247"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 154/15 чинно до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Івацевичі-Долина, III н.\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8005.1114152199998},33.515799999999999,{"$f":"P11/3.6","v":9.3099444444444437},{"$f":"S11*238.8459","v":8874.2955299099995},37.154899999999998,{"$f":"S11/3.6","v":10.320805555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8005.1114152199998},33.515799999999999,9.3099444444444437,{"$f":"S12*238.8459","v":8874.2955299099995},37.154899999999998,10.320805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8005.1114152199998,33.515799999999999,9.3099444444444437,8874.2955299099995,37.154899999999998,10.320805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,94.438299999999998,2.7366999999999999,0.22819999999999999,1.5800000000000002E-2,2.3800000000000002E-2,1.6000000000000001E-3,4.7300000000000002E-2,7.7999999999999996E-3,5.0000000000000001E-4,8.2000000000000007E-3,2.4388999999999998,5.28E-2,0.70179999999999998,8005.2547227599989,33.516399999999997,9.3101111111111106,8874.6776833500007,37.156500000000001,10.321250000000001,{"$f":"V14*238.8459","v":11626.46906643},48.677700000000002,{"$f":"V14/3.6","v":13.521583333333334},null,null,null,null,null,99.999900000000011,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8005.2547227599989,33.516399999999997,9.3101111111111106,8874.6776833500007,37.156500000000001,10.321250000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8005.2547227599989,33.516399999999997,9.3101111111111106,8874.6776833500007,37.156500000000001,10.321250000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8005.2547227599989,33.516399999999997,9.3101111111111106,8874.6776833500007,37.156500000000001,10.321250000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8005.2547227599989,33.516399999999997,9.3101111111111106,8874.6776833500007,37.156500000000001,10.321250000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8005.2547227599989,33.516399999999997,9.3101111111111106,8874.6776833500007,37.156500000000001,10.321250000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8005.2547227599989,33.516399999999997,9.3101111111111106,8874.6776833500007,37.156500000000001,10.321250000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,94.634100000000004,2.7301000000000002,0.22520000000000001,1.66E-2,2.47E-2,3.3999999999999998E-3,1.7100000000000001E-2,6.1999999999999998E-3,5.9999999999999995E-4,6.7999999999999996E-3,2.2764000000000002,5.8799999999999998E-2,0.70030000000000003,8010.07940994,33.5366,9.315722222222222,8880.3144465900004,37.180100000000003,10.327805555555557,11646.26939154,48.760599999999997,13.544611111111109,null,null,0,0,0,100.00000000000001,"ОК"]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8010.07940994,33.5366,9.315722222222222,8880.3144465900004,37.180100000000003,10.327805555555557,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8010.07940994,33.5366,9.315722222222222,8880.3144465900004,37.180100000000003,10.327805555555557,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8010.07940994,33.5366,9.315722222222222,8880.3144465900004,37.180100000000003,10.327805555555557,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8010.07940994,33.5366,9.315722222222222,8880.3144465900004,37.180100000000003,10.327805555555557,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,94.4208,2.7374999999999998,0.22869999999999999,1.5599999999999999E-2,2.3900000000000001E-2,5.7999999999999996E-3,2.6200000000000001E-2,6.8999999999999999E-3,1.2999999999999999E-3,7.3000000000000001E-3,2.4698000000000002,5.6000000000000001E-2,0.7016,7998.5909221500006,33.488500000000002,9.3023611111111109,8867.4167679900002,37.126100000000001,10.312805555555556,11618.634920910001,48.6449,13.512472222222222,null,null,null,null,null,99.999800000000008," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7998.5909221500006,33.488500000000002,9.3023611111111109,8867.4167679900002,37.126100000000001,10.312805555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7998.5909221500006,33.488500000000002,9.3023611111111109,8867.4167679900002,37.126100000000001,10.312805555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7998.5909221500006,33.488500000000002,9.3023611111111109,8867.4167679900002,37.126100000000001,10.312805555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7998.5909221500006,33.488500000000002,9.3023611111111109,8867.4167679900002,37.126100000000001,10.312805555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7998.5909221500006,33.488500000000002,9.3023611111111109,8867.4167679900002,37.126100000000001,10.312805555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7998.5909221500006,33.488500000000002,9.3023611111111109,8867.4167679900002,37.126100000000001,10.312805555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,94.465999999999994,2.7164999999999999,0.22620000000000001,1.5800000000000002E-2,2.3800000000000002E-2,4.3E-3,2.92E-2,5.4999999999999997E-3,4.0000000000000002E-4,7.7000000000000002E-3,2.4481000000000002,5.6500000000000002E-2,0.70130000000000003,7998.3759608400005,33.4876,9.3021111111111114,8867.2495758599998,37.125399999999999,10.31261111111111,11621,48.653599999999997,13.514888888888887,null,null,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7998.3759608400005,33.4876,9.3021111111111114,8867.2495758599998,37.125399999999999,10.31261111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7998.3759608400005,33.4876,9.3021111111111114,8867.2495758599998,37.125399999999999,10.31261111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7998.3759608400005,33.4876,9.3021111111111114,8867.2495758599998,37.125399999999999,10.31261111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7998.3759608400005,33.4876,9.3021111111111114,8867.2495758599998,37.125399999999999,10.31261111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7998.3759608400005,33.4876,9.3021111111111114,8867.2495758599998,37.125399999999999,10.31261111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,94.467600000000004,2.7269999999999999,0.22700000000000001,1.5699999999999999E-2,2.3800000000000002E-2,1.8E-3,5.1299999999999998E-2,5.8999999999999999E-3,5.9999999999999995E-4,7.0000000000000001E-3,2.4159000000000002,5.6399999999999999E-2,0.70169999999999999,8006.7355673399998,33.522599999999997,9.3118333333333325,8876.3018354699998,37.1633,10.323138888888888,11629.43075559,48.690100000000001,13.525027777777778,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8006.7355673399998,33.522599999999997,9.3118333333333325,8876.3018354699998,37.1633,10.323138888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8006.7355673399998,33.522599999999997,9.3118333333333325,8876.3018354699998,37.1633,10.323138888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8004.4022978693556,33.512831067518249,9.3091197409772928,8873.8026042529855,37.152836218888353,10.320232283024543]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Волинського ЛВУМГ                                                                                                           Цьома Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік II категорії                                                                                                                                                           Куровська Н.І.                                                                                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці ГВ і М                                                                                                                                          Гладчук А.З."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 247"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Великі Мости",37.15,8874,10.32]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 247",null,37.15,8874,10.32]
[]
[]
[]
["Начальник управління Волинського ЛВУМГ                                                Цьома Ю.О.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік II категорії                                                                                                    Куровська Н.І.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВ і М                                                                                 Гладчук А.З."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\Illinci","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Talne"]
[null,"X:\\Gaysin\\"]