{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 250"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Волинським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Кам'янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 250"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 154/15 чинно до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  Кам'янка-Бузька - Рівне, I н.\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-05-01",null," по","2017-05-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8201.9204368199989},34.339799999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.5388333333333328},{"$f":"S11*238.8459","v":9090.2122235099996},38.058900000000001,{"$f":"S11/3.6","v":10.571916666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8201.9204368199989},34.339799999999997,9.5388333333333328,{"$f":"S12*238.8459","v":9090.2122235099996},38.058900000000001,10.571916666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,95.473600000000005,2.4967999999999999,0.78790000000000004,0.1258,0.1226,5.9999999999999995E-4,4.82E-2,2.3699999999999999E-2,5.3E-3,4.7999999999999996E-3,0.70199999999999996,0.2087,0.70430000000000004,8230.5580602299997,34.459699999999998,9.5721388888888885,9120.9039216599995,38.187399999999997,10.60761111111111,{"$f":"V13*238.8459","v":11927.7254001},49.939,{"$f":"V13/3.6","v":13.871944444444445},null,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.5580602299997,34.459699999999998,9.5721388888888885,9120.9039216599995,38.187399999999997,10.60761111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.5580602299997,34.459699999999998,9.5721388888888885,9120.9039216599995,38.187399999999997,10.60761111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.5580602299997,34.459699999999998,9.5721388888888885,9120.9039216599995,38.187399999999997,10.60761111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.5580602299997,34.459699999999998,9.5721388888888885,9120.9039216599995,38.187399999999997,10.60761111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.5580602299997,34.459699999999998,9.5721388888888885,9120.9039216599995,38.187399999999997,10.60761111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.5580602299997,34.459699999999998,9.5721388888888885,9120.9039216599995,38.187399999999997,10.60761111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.5580602299997,34.459699999999998,{"$f":"P20/3.6","v":9.5721388888888885},9120.9039216599995,38.187399999999997,{"$f":"S20/3.6","v":10.60761111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,89.368799999999993,5.1108000000000002,1.1588000000000001,0.12239999999999999,0.19259999999999999,2.3E-3,6.2100000000000002E-2,4.6699999999999998E-2,5.4899999999999997E-2,4.8999999999999998E-3,1.7034,2.1722000000000001,0.75539999999999996,8241.0195106500014,34.503500000000003,9.5843055555555559,9122.9102272199998,38.195799999999998,10.609944444444444,11519.37056487,48.229300000000002,{"$f":"V21/3.6","v":13.397027777777778},null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.0195106500014,34.503500000000003,9.5843055555555559,9122.9102272199998,38.195799999999998,10.609944444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.0195106500014,34.503500000000003,9.5843055555555559,9122.9102272199998,38.195799999999998,10.609944444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.0195106500014,34.503500000000003,9.5843055555555559,9122.9102272199998,38.195799999999998,10.609944444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.0195106500014,34.503500000000003,9.5843055555555559,9122.9102272199998,38.195799999999998,10.609944444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,89.462900000000005,5.0481999999999996,1.1156999999999999,0.1195,0.185,3.5999999999999999E-3,9.7000000000000003E-2,5.2999999999999999E-2,4.1000000000000002E-2,5.3E-3,1.7101,2.1587999999999998,0.75480000000000003,8236.4814385499994,34.484499999999997,{"$f":"P26/3.6","v":9.5790277777777764},9118.0855400400014,38.175600000000003,{"$f":"S26/3.6","v":10.604333333333335},11517.770297339999,48.2226,13.395166666666666,null,null,0,0,0,100.0001," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.4814385499994,34.484499999999997,9.5790277777777764,9118.0855400400014,38.175600000000003,10.604333333333335,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.4814385499994,34.484499999999997,9.5790277777777764,9118.0855400400014,38.175600000000003,10.604333333333335,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.4814385499994,34.484499999999997,9.5790277777777764,9118.0855400400014,38.175600000000003,10.604333333333335,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.4814385499994,34.484499999999997,9.5790277777777764,9118.0855400400014,38.175600000000003,10.604333333333335,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.4814385499994,34.484499999999997,9.5790277777777764,9118.0855400400014,38.175600000000003,10.604333333333335,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.4814385499994,34.484499999999997,9.5790277777777764,9118.0855400400014,38.175600000000003,10.604333333333335,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.4814385499994,34.484499999999997,{"$f":"P33/3.6","v":9.5790277777777764},9118.0855400400014,38.175600000000003,{"$f":"S33/3.6","v":10.604333333333335},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,89.403300000000002,5.0704000000000002,1.1398999999999999,0.1232,0.19289999999999999,2.2000000000000001E-3,6.3799999999999996E-2,4.4999999999999998E-2,6.5199999999999994E-2,5.8999999999999999E-3,1.7378,2.1503999999999999,0.75519999999999998,8238.3683211600001,34.492400000000004,9.5812222222222232,9120.0440764199993,38.183799999999998,10.606611111111111,11517,48.2211,13.39475,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.3683211600001,34.492400000000004,9.5812222222222232,9120.0440764199993,38.183799999999998,10.606611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.3683211600001,34.492400000000004,9.5812222222222232,9120.0440764199993,38.183799999999998,{"$f":"S36/3.6","v":10.606611111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.3683211600001,34.492400000000004,9.5812222222222232,9120.0440764199993,38.183799999999998,10.606611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.3683211600001,34.492400000000004,9.5812222222222232,9120.0440764199993,38.183799999999998,10.606611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.3683211600001,34.492400000000004,{"$f":"P39/3.6","v":9.5812222222222232},9120.0440764199993,38.183799999999998,{"$f":"S39/3.6","v":10.606611111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.3683211600001,34.492400000000004,{"$f":"P40/3.6","v":9.5812222222222232},9120.0440764199993,38.183799999999998,{"$f":"S40/3.6","v":10.606611111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.3683211600001,34.492400000000004,{"$f":"P41/3.6","v":9.5812222222222232},9120.0440764199993,38.183799999999998,{"$f":"S41/3.6","v":10.606611111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232.9743771305712,34.469816635456461,9.5749490654045726,9117.5957537190534,38.173549362660417,10.603763711850114]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Волинського ЛВУМГ                                                                                                           Цьома Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік II категорії                                                                                                                                                           Куровська Н.І.                                                                                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці ГВ і М                                                                                                                                          Гладчук А.З."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[9,0,9,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,8,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 250"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Лопатин",38.17,9117,10.6]
[null,"ГРС Завидче",38.17,9118,10.6]
[null,"ГРС Броди",38.17,9118,10.6]
[null,"ГРС Корсів",38.17,9117,10.6]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 250",null,38.17,9118,10.6]
[]
[]
[]
["Начальник управління Волинського ЛВУМГ                                                Цьома Ю.О.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік II категорії                                                                                                    Куровська Н.І.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВ і М                                                                                 Гладчук А.З."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\Illinci","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Talne"]
[null,"X:\\Gaysin\\"]